	보도자료		대변인실 ☎ 02-2079-6021~4 www.dapa.go.kr
	배포일시 : 2020. 5. 27.(수) 08:00		총 2 쪽
	담당부서 :	방위사업정책국 방위사업정책과(부이사관 윤창문 / ☏ 02-2079-6310)
	보도일시 :	이 자료는 바로 사용가능합니다.

4차산업혁명 신기술 제품, 국방분야에 신속하게 적용한다

신속시범획득 사업 본격 추진… 선정 사업 구매사양 사전 공개 -

❍   방위사업청(청장 왕정홍)은 신속시범획득 사업으로 선정된 사업에 대한
구매사양을 사전 공개하고 업체의 의견을 수렴한다.

❍ 신속시범획득 사업은 4차산업혁명의 기술발전 속도에 발맞춰 무기체계를 보다 신속히 획득하기 위한 새로운 제도가 필요하다는 인식에 따라 올해 처음 추진되는 사업이다.

❍ 이 사업을 통해 민간분야의 신기술이 적용된 제품을 선제적으로 구매하여 軍에 도입하고, 시범운용 후 소요결정과 연계함으로써 일반 무기체계보다 획득기간을 단축할 수 있다.

❍ 상반기에 시작한 첫 사업에서는 위원회의 심의 및 업체 현장실사를 거쳐 드론 및 안티드론 분야 4개 사업이 최종 선정되었다. 선정된 사업에 대해서는 구매사양 사전 공개 후 업체의 의견을 수렴하여 입찰 공고할 계획이다.

< 제20-1차 신속시범획득 선정 사업 목록 >

분야	사업명	시범운용 軍
드론	해안경계용 수직이착륙 드론(회전익)	해군, 공군
드론	감시□정찰용 수직이착륙 드론(고정익)	육군, 해병대
드론	원거리 정찰용 소형 무인기	육군
안티드론	휴대용 안티드론 건(Anti-drone Gun)	해군, 공군, 해병대

❍ 입찰을 통해 낙찰된 업체는 軍에 제품을 납품하고 사용자 교육 및 기술을 지원한다. 軍은 이르면 9월부터 약 6개월간 납품된 제품을 시범 운용하여 해당 제품이 무기체계로서 군사적으로 활용 가능한지 여부를 확인한다.

❍ 방위사업청은 군사적 활용성을 인정받고 소요가 결정된 무기체계에 대해
후속물량을 신속히 획득할 수 있도록 추진할 예정이다.

❍ 왕정홍 방위사업청장은 “신속시범획득 사업이 민간 신기술을 국방분야에 신속히 적용하는 통로로서 자리매김할 것으로 기대한다.” 라면서 “민간 업체가 국방 분야에 진출할 수 있는 기회가 될 수 있는 만큼 기술력 있는 업체들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다.”라고 말했다.

❍ 이번 구매사양 사전 공개는 5.27.(수)부터 6.1.(월)까지 6일간 방위사업청 (www.dapa.go.kr) 누리집을 통해 진행하며, 방위사업청은 의견 수렴 및 검토 후 6월 중 국방전자조달시스템(www.d2b.go.kr)을 통해 입찰 공고할 계획이다.

❍ 한편 방위사업청은 4차산업혁명을 선도하는 기업에 지속적인 참여 기회를 제공하기 위해 6월 중 2차 사업 공모를 진행할 계획이다.  <끝>

[붙임] 제20-1차 신속시범획득 선정 사업 정보

붙임	제20-1차 신속시범획득 선정 사업 정보

❍ 해안경계용 수직이착륙 드론 (회전익)

형상	용도 및 성능
	□ 용도 : 해안 경계부대에서 인원접근 제한지역 정찰, 무인도 및 해상의 미식별 선박 확인, 해상 적 강습상륙 정보획득 및 대응
	□ 체공시간 : 120분 이상(운용반경 40km 이상) □ 운용고도 : 500m 이상 □ 최대속도 : 70km/h 이상 □ 탑재장비 : EO / IR □ 비행모드 : 수동, 자동항법
□ 선정 사유 : 긴 체공시간으로 장기간 작전수행이 가능하며, 회전익 형태로 미식별 선박 등 감시 표적에 근접 가능

❍ 감시□정찰용 수직이착륙 드론 (고정익)

형상	용도 및 성능
	□ 용도 : 주간 및 야간의 수색, 감시 및 표적 획득 체계로서 적군에 대한 상황인식, 타격지역 감시 및 정찰을 통해 아군 포병화력을 유도 및 지원
	□ 체공시간 : 70분 이상(운용반경 15km 이상) □ 운용고도 : 500m 이상 □ 최대속도 : 100km/h 이상 □ 탑재장비 : EO / IR □ 비행모드 : 수동, 자동항법
□ 선정 사유 : 수직이착륙을 지원하여 이·착륙 환경에 구애받지 않으며, 별도 무선 기반시설 없이 무선통신(RF)을 통해 실시간으로 정보 획득 가능

❍ 원거리 정찰용 소형무인기

형상	용도 및 성능
	□ 용도 : 유사시 적 종심지역으로 은밀 침투하여 적 핵심 표적에 대한 정보 획득
	□ 체공시간 : 240분 이상(운용반경 200km 이상) □ 운용고도 : 2km 이상 □ 최대속도 : 150km/h 이상 □ 탑재장비 : DSLR 카메라 □ 비행모드 : 수동, 자동항법
□ 선정 사유 : 운용반경이 넓어 다양한 적 핵심 표적감시를 위한 작전에 응용 가능하며, 운용고도가 높아 은밀한 작전 수행 가능

❍ 휴대용 안티드론 건(Anti-drone Gun)

형상	용도 및 성능
	□ 용도 : 증가하는 드론 위협에 대비해서 미상의 드론을 조준 및 전파를 방사하여 통제공역 내로 접근하지 못하도록 차단
	□ 차단 거리 : 500m 이상 □ 위성신호 및 조종신호 교란 □ 연속 방사시간 : 60분 이상 □ 운용환경 : -20℃ ~ 40℃
□ 선정 사유 : 증가하는 드론 위협에 효과적으로 대응하기 위해 개인이 휴대할 수 있는 안티드론 건의 군사적 활용성 확인 필요