보도일시	2020. 5. 12.(화) 조간(온라인 5. 11. 12:00)부터 보도해 주시기 바랍니다.
배포일시	2020. 5. 11.(월) 09:00
담당	부처	부서	담당과장	담당자
	과기정통부	우주기술과	김영은(044-202-4640)	장일해(044-202-4642)
	환경부	국립환경과학원	이동원(032-560-8430)	최원준(032-560-8433)
	해양수산부	해양영토과	김민성(044-200-5350)	김정현(044-200-5357)
천리안위성 2B호가 관측한 한반도 해양 모습 최초 공개 - 천리안위성 2B호 첫 해양관측 영상 수신 성공! -

□ 과학기술정보통신부(장관 최기영, 이하 ‘과기정통부’)와 해양수산부(장관 문성혁, 이하 ’해수부‘)는 ‘정지궤도복합위성 2B호(3.4톤급, 이하 ‘천리안위성 2B호’)’가 촬영한 지구 해양관측 영상을 최초로 공개했다.

ㅇ 천리안위성 2B호는 지난 2월 19일(수)에 발사에 성공하고, 3월 6일(금)에 목표 정지궤도에 안착한 이후, 최근까지 위성본체와 탑재체에 대한 상태점검을 수행하여 모두 정상임을 확인하였다.

□ 천리안위성 2B호 해양탑재체의 성능 테스트는 3월 23일과 4월 21일∼22일 두 차례 실시되었는데, 첫 해양관측 영상은 아직 충분한 보정과정을 거치지 못했음에도 불구하고 한국 등 동북아시아와 주변 해역의 모습을 매우 선명하게 담아내는 등 천리안위성 2B호의 우수한 성능을 보여주고 있다.

ㅇ 천리안위성 2B호는 기존 천리안위성 1호보다 공간해상도가 4배(500미터→250미터) 개선되어 보다 선명한 영상을 제공할 수 있기 때문에 기존에는 식별하기 어려웠던 항만과 연안 시설물 현황, 연안 해역의 수질 변동, 유류유출 발생 등에 대한 다양한 해양정보를 신속하게 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

ㅇ 특히, 천리안위성 1호 관측 영상과 비교해보면 2B호의 성능 향상을 보다 쉽게 느낄 수 있다. 인천 인근 해역을 확대한 영상을 보면 서해안 갯벌 지대와 수질 특성이 보다 명확하게 촬영된 것을 볼 수 있고, 1호 위성에서는 식별이 어려웠던 인천대교의 모습도 선명하게 볼 수 있다. 또한, 새만금에서는 금강 등 여러 하천이 선명히 촬영되어 하천 담수가 해양에 미치는 영향에 대해 보다 정밀한 정보 획득이 가능해 졌다.

ㅇ 또한, 2B호에서는 더욱 다양하고 정확한 해양관측을 위해 관측밴드가 4개 추가되었다. 관측밴드란 자외선부터, 가시광선, 근적외선 대역에 빛의 파장대로 해양관측에 특성화된 칼라대역을 말한다. 380nm 밴드영상은 해양오염물질의 확산과 대기 에어로졸 특성, 510nm와 620nm 밴드영상은 해양의 엽록소와 부유물질 농도, 709nm 밴드영상은 해양정보와 육지의 식생 정보를 보다 정확하게 알려줄 수 있다.

□ 천리안위성 2B호의 해양탑재체는 올해 10월 국가해양위성센터를 통해 정상 서비스 개시하기 전까지 최적화를 위한 세밀한 조정 및 보정 과정을 수행할 계획이다. 목표했던 성능은 무난히 달성할 수 있을 것으로 예상하고 있다.

□ 환경탑재체도 초분광 정보를 활용한 관측영상 산출을 준비하고 있으며, 당초 일정에 맞춰 정상 추진 중이다.

◦ 환경탑재체는 세계 최초로 정지궤도에서 운영되는 초분광기로 이미 한 차례 운영해본 경험이 있는 해양탑재체에 비해 시험 및 검증에 장기간 소요된다.

◦ 환경부는 초분광 관측자료 보정 소프트웨어 개발 등을 5월에 완료하고 관측자료 생산 시험‧검증을 6월부터 수행하여, 10월경 대기환경 관측 첫 영상을 공개할 예정이다.

□ 과기정통부 이창윤 거대공공연구정책관은 “천리안위성 2B호가 지난 3월 목표 정지궤도에 무사히 안착한 이후, 기대 이상의 해양관측 초기영상을 보내오는 등 모든 기능이 정상 동작하고 있다.”면서, “천리안위성 2B호의 해양 및 대기환경 관측 정보가 국민이 실감할 수 있는 서비스로 이어질 수 있도록 적극 지원해 나가겠다.”라고 말했다.

□ 한편, 과기정통부 등 관계부처에서는 학교 온라인 개학을 고려하여, 천리안위성 2B호에 대한 온라인 교육자료를 개발하여 에듀넷(www.edunet.net) 및 대학공개강의(www.kocw.net)과 항공우주연구원 홈페이지(www.kari.re.kr) 등을 통해 제공하고 있다.

붙임 1. 천리안위성 2B호 첫 해양관측 영상(3월 23일, 4월 22일)

2. 천리안위성 1호와 2B호 관측영상 비교

3. 천리안위성 1호와 2B호 관측밴드 비교

	이 자료에 대하여 더욱 자세한 내용을 원하시면 과기정통부 장일해 사무관(총괄) (☎ 044-202-4642), 해수부 김정현 서기관(해양환경)(044-200-5357), 환경부 최원준 연구사(대기환경)(☎ 032-560-8433)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임 1		천리안위성 2B호 첫 해양관측 영상

< 2020년 3월 23일 13시 관측 영상>

< 2020년 4월 22일 13시 관측 영상 >

붙임 2		천리안위성 1호와 2B호 관측영상 비교

<1호가 촬영한 인천 부근 모습>	<2B호가 촬영한 인천 부근 모습>

<1호가 촬영한 새만금 부근 모습>	<2B호가 촬영한 새만금 부근 모습>

붙임 3		천리안위성 1호와 2B호 관측밴드 비교

<천리안위성 1호, 2호 관측영상 비교>

관측밴드	1호	2B호	스펙트랄 대역	주용도
B1	없음	○	자외선	클로로필 용존 유기물 분리
B2	○	○	visible (보라색)	용존 유기물 및 대기보정
B3	○	○	visible (남색)	엽록소 농도 최대 흡수치
B4	○	○	visible (파랑)	엽록소 및 유사광합성 색소, 적조탐지
B5	없음	○	visible (하늘색)	엽록소, 유사광합성 색소, 흡광성 에어로졸 변화 탐지
B6	○	○	visible (초록)	부유물 농도
B7	없음	○	visible (주홍)	유사광합성 색소(생물성 플랑크톤 종판별)
B8	○	○	visible (적)	단파장 최저형광신호(고농도 엽록소 농도)
B9	○	○	visible (적)	형광중심파장 및 대기보정
B10	없음	○	near IR(근적외)	탁수 대기보정, 장파장 최저형광신호
B11	○	○	near IR (근적외선)	대기보정, 부유조류
B12	○	○	near IR (근적외선)	대기보정 및 에어로졸 농도

<천리안위성 2B호에 추가된 관측영상>