산업통상자원부 고시 제2021-119호

환경친화적 자동차의 요건 등에 관한 규정 개정

2021. 7. 1.

산 업 통 상 자 원 부

산업통상자원부 고시 제2021-119호

｢환경친화적 자동차의 개발 및 보급촉진에 관한 법률｣ 제2조제2호, 같은 법 시행규칙 제2조제1항 및 제5조제2항에 의거 ｢환경친화적 자동차의 요건 등에 관한 규정｣을 다음과 같이 고시합니다.

2021년 7월 1일

산업통상자원부장관

환경친화적 자동차의 요건 등에 관한 규정

제1조(목적) 이 고시는 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」, 같은 법 시행령(이하 “영”이라 한다) 및 시행규칙에서 위임된 전기자동차, 수소전기자동차 및 하이브리드자동차의 에너지소비효율의 기준 및 기술적 세부사항에 관한 요건 등을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "구동축전지"란 자동차의 구동을 목적으로 전기에너지를 저장하는 축전지 또는 이와 유사한 기능을 하는 전기에너지 저장매체를 말한다.

2. "공칭전압"이란 주어진 전압이 변화하거나 허용오차가 있는 경우, 대표적인 값을 나타내기 위한 호칭 전압 값을 말한다.

3. 전기자동차란 법 제2조제3호에 따른 자동차를 말한다.

4. 하이브리드자동차 중 외부 전기 공급원으로부터 충전 받은 전기에너지로 구동 가능한 차량은 "플러그인 하이브리드자동차", 외부 전기 공급원으로부터 충전 받을 수 없는 차량은 "일반 하이브리드자동차"로 구분한다.

5. 수소전기자동차란 법 제2조제6호에 따른 자동차를 말한다.

제3조(에너지소비효율의 기준) 전기자동차, 수소전기자동차, 일반 하이브리드자동차 및 플러그인 하이브리드자동차에 대한 에너지소비효율의 기준은 별표 1에 따른다.

제4조(기술적 세부사항) ① 일반 하이브리드자동차에 사용하는 구동축전지의 공칭전압은 직류 60 V를 초과하여야 한다.

② 제3조 및 제4조 제1항의 규정을 만족하는 일반 하이브리드자동차는 다음 각 호와 같다.

1. 현대자동차 아반떼 1.6 LPI 하이브리드, 아반떼 1.6 GDI 하이브리드, 쏘나타 2.0 YF 하이브리드, 쏘나타 2.0 LF 하이브리드, 쏘나타 2.0 DN8 하이브리드, 쏘나타 2.0 DN8 하이브리드 빌트인캠, 그랜저 2.4 HG 하이브리드, 그랜저 2.4 IG 하이브리드, 그랜저 2.4 IG 하이브리드 빌트인캠, 아이오닉 1.6 GDI 하이브리드, 코나 1.6 하이브리드, 투싼 하이브리드, 투싼 하이브리드 빌트인캠

2. 기아자동차 포르테 1.6 LPI 하이브리드, K5 2.0 TF 하이브리드, K5 2.0 JF 하이브리드, K5 2.0 DL3 하이브리드, K5 2.0 DL3 하이브리드 빌트인캠, K7 2.4 VG하이브리드, K7 2.4 YG 하이브리드, 니로 1.6 GDI 하이브리드, K8 1.6T GDI 하이브리드

3. HONDA CIVIC HYBRID(1,339 cc, 1,497 cc), INSIGHT(1,339 cc), CR-Z 하이브리드(1,497 cc), ACCORD HYBRID(1,993 cc), CR-V HYBRID 4WD(1,993 cc).

4. Lexus CT200h(1,798 cc), ES300h(2,494 cc, 2,487 cc), UX250h(1,987 cc)

5. 토요타 PRIUS(1,798 cc), CAMRY HYBRID(2,362 cc, 2,487 cc, 2,494 cc), PRIUS V(1,798 cc), RAV4 Hybrid(2,487 cc), PRIUS C(1,497 cc), Avalon Hybrid(2,487 cc), Sienna HYBRID 2WD

6. 한국GM 말리부 1.8 하이브리드(1,796 cc)

7. 포드 Fusion Hybrid(2,488 cc). Fusion Hybrid(1,999 cc), Lincoln MKZ Hybrid(1,999 cc)

③ 전기자동차는 자동차관리법 제3조 제1항 내지 제2항에 따른 자동차의 종류별로 다음 각 호의 요건을 갖춰야 한다.

1. 초소형전기자동차(승용자동차 / 화물자동차)

가. 1회충전 주행거리 : 「자동차의 에너지소비효율 및 등급표시에 관한 규정」에 따른 복합 1회충전 주행거리는 55 km 이상

나. 최고속도 : 60 km/h 이상

2. 고속전기자동차(승용자동차 / 화물자동차 / 경·소형 승합자동차)

가. 1회충전 주행거리 : 「자동차의 에너지소비효율 및 등급표시에 관한 규정」에 따른 복합 1회충전 주행거리는 승용자동차는 150 km 이상, 경·소형 화물자동차는 70 km 이상, 중·대형 화물자동차는 100 km 이상, 경·소형 승합자동차는 70 km 이상

나. 최고속도 : 승용자동차는 100km/h 이상, 화물자동차는 80 km/h 이상, 승합자동차는 100 km/h 이상

3. 전기버스(중·대형 승합자동차)

가. 1회충전 주행거리 : 한국산업표준 "전기 자동차 에너지 소비율 및 일 충전 주행 거리 시험 방법(KS R 1135)"에 따른 1회충전 주행거리는 100 km 이상

나. 최고속도 : 60 km/h 이상

④ 제3조 및 제4조 제3항 제1호 또는 제2호 규정을 만족하는 전기자동차는 다음 각 호와 같다.

1. 기아자동차 쏘울 전기자동차(30kWh, 39.2kWh, 64kWh), 니로 전기자동차

2. 르노삼성자동차 SM3 ZE(35.9kWh), ZOE, TWIZY 전기자동차

3. BMW i3 전기자동차(33.2kWh, 42.4kWh)

4. 닛산 LEAF 전기자동차(40.3kWh)

5. 현대자동차 아이오닉 전기자동차(28.1kWh, 38.3kWh), 코나 전기자동차, 아이오닉5 항속형 2WD, 아이오닉5 항속형 4WD, 아이오닉5 기본형 2WD, 아이오닉5 기본형 4WD, G80 Electrified 전기자동차

6. 한국GM CHEVROLET BOLT EV 전기자동차

7. 테슬라 모델 S 75D, S 90D, S 100D, S P100D, S Long Range, S Performance, S Standard Range, X 100D, X 75D, X Long Range, X Performance, X Standard Range, 3 Performance, 3 Long Range, 3 Standard Range Plus, Y Long Range, Y Performance, Y Standard Range 전기자동차

8. 쎄미시스코 SMART EV Z 전기자동차, D2C, D2P 전기트럭

9. 캠시스 CEVO-C 전기자동차

10. 대창모터스 다니고3, 다니고3 픽업, 다니고 밴

11. 기아자동차 봉고 EV 1톤 전기트럭, 봉고III EV 내장차, 봉고III EV 윙바디, 봉고III EV 저상형 내장차, 봉고III EV 파워게이트, 봉고III EV 플러스 내장차

12. 파워프라자 라보 EV PEACE 0.5톤 전기트럭, 봉고3 EV PEACE 1톤 전기트럭

13. 현대자동차 포터 일렉트릭 1톤 전기트럭, 포터II 일렉트릭 내장탑차, 포터II 일렉트릭 냉동탑차, 포터II 일렉트릭 윙바디, 포터II 일렉트릭 파워게이트

14. 제인모터스 칼마토 EV 1톤 전기트럭

15. 한불모터스 PEUGEOT e-208, PEUGEOT e-2008 SUV, DS3 CROSSBACK E-TENSE 전기자동차

16. 쌍용자동차 코란도 e-motion 전기자동차

17. 마스타전기차 마스타VAN 전기자동차

18. 코리아에어카고에이전시 LSEV 전기자동차

19. 일진정공 일진무시동전기냉동탑차 전기자동차

20. 디피코 포트로-탑, 포트로-픽업 전기자동차

21. 쎄보모빌리티 CEVO-C SE 전기자동차

22. KST 일렉트릭 마이브 M1 전기자동차

⑤ 제3조 및 제4조 제3항 제3호 규정을 만족하는 전기자동차(전기버스)는 다음 각 호와 같다.

1. 에디슨모터스 이화이버드(e-FIBIRD)(204.3kWh, 227.5kWh, 272.2kWh), SMART 8.7, SMART 9.3, 이-스마트, SMART 110

2. 자일대우 BS110, BS110CN(123kWh, 249kWh), FX120

3. 우진산전 Apollo 1100(204kWh, 257kWh, 258kWh), Apollo 900, Apollo 750

4. BYD eBUS-12, eBUS-9, eBUS-7

5. 현대자동차 일렉시티, 일렉시티 굴절버스, 일렉시티 이층버스, 카운티일렉트릭(64kWh, 128kWh)

6. 피라인 HYPERS

7. 대양기술 그린어스

8. 범한자동차 E-SKY, E-SKY II

9. 제이제이모터스 VBUS, 브이버스60

10. 조이롱코리아 E6

11. 북경모터스 그린타운 850

12. 한신자동차 바네스

13. 이온모터스 시티라이트

14. 티에스에코에너지 일레누스(255kWh, 248kWh)

15. GS글로벌 eBUS-12, eBUS-9, eBUS-7

⑥ 플러그인 하이브리드자동차에 사용하는 구동축전지의 공칭전압은 직류 100 V를 초과하여야 한다.

⑦ 제3조 및 제4조 제6항의 규정을 만족하는 플러그인 하이브리드자동차는 다음 각 호와 같다.

1. 현대자동차 쏘나타 2.0 플러그인하이브리드

2. 기아자동차 K5 2.0 플러그인하이브리드

3. 한국GM 쉐보레 볼트 플러그인하이브리드

4. 현대자동차 아이오닉 1.6 GDI 플러그인 하이브리드

5. 토요타 Prius Prime 플러그인하이브리드

6. 기아자동차 니로 1.6 GDI 플러그인 하이브리드

⑧ 제3조의 규정을 만족하는 수소전기자동차(수소전기버스)는 다음 각 호와 같다.

1. 현대자동차 투싼 수소전기자동차

2. 현대자동차 넥쏘 수소전기차

3. 현대자동차 일렉시티 FCEV 수소전기버스

제5조 (전기자동차, 수소전기자동차 및 하이브리드자동차의 표지) ①「환경친화적 자동차의 개발 및 보급촉진에 관한 법률」제2조에 따른 전기자동차, 수소전기자동차 및 하이브리드자동차로서 같은 조 제2호 각 목의 요건을 갖춘 자동차의 표지는 "자동차의 에너지소비효율 및 등급표시에 관한 규정"에 따라 전기자동차, 수소전기자동차 및 하이브리드자동차임을 표시한다.

② 이 표지를 부착한 전기자동차, 수소전기자동차 및 하이브리드자동차는 에너지이용합리화법 제15조, 제16조 및 제17조의 규정에 의한 에너지소비효율측정·표시, 평균에너지소비효율 및 소비효율에 따른 등급을 표시한 것으로 간주한다.

③ 영 제20조 제2항에 따라 제3조에 따른 에너지소비효율 기준, 제4조에 따른 기술적 세부사항 및 제5조 제1항 또는 제2항의 규정을 만족하는지 여부를 한국에너지공단(이하 “공단”이라 한다)은 확인하고, 필요시 검증하여 그 결과를 산업통상자원부 장관에게 보고하여야 한다.

④ 제3항에 따른 환경친화적 자동차의 요건 충족 여부를 확인하고자 하는 자는 별지 제1호 또는 제2호의 서식에 따라 공단에 신청하여야 한다.

⑤ 공단은 제4항의 신청자에게 해당 자동차의 국내 판매량 등 환경친화적 자동차의 보급 확대를 위해 필요하다고 판단되는 정보를 요구할 수 있다.

제6조 (충전 방해행위) 영 제18조의6 제6호에 따른 환경친화적 자동차에 대한 충전 방해행위는 급속충전시설을 이용하는 환경친화적 자동차가 충전을 시작한 이후 1시간이 경과한 때까지 해당 충전구역 내에 계속 주차하는 행위를 말한다.

제7조 (과태료 부과 대상 충전구역의 표시) 시․도지사는 영 제21조에 따라 과태료 부과의 대상이 되는 충전구역에 별표2에서 정하는 표시를 하여야 한다.

제8조(재검토기한) 훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정(대통령훈령 제248호)에 따라 2016년 1월 1일을 기준으로 2년마다(매 2년이 되는 해의 1월 1일 전까지를 말한다) 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 타당성을 검토하고 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2009-132호, 2009. 6. 29.>

이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2009-147호, 2009. 7. 14.>

이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2009-232호, 2009. 10. 19.>

이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2010-196호, 2010. 10. 29.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2011-21호, 2011. 2. 8.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2011-80호, 2011. 5. 6.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2011-83호, 2011. 5. 13.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2011-187호, 2011. 10. 13.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2011-270호, 2011. 12. 22.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2011-270호, 2011. 12. 22.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2012-10호, 2012. 1. 19.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2012-169호, 2012. 7. 13.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2012-208호, 2012. 8. 28.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2013-11호, 2013. 4. 26.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2013-97호, 2013. 9. 6.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2013-183호, 2013. 12. 23.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2014-61호, 2014. 3. 28.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2014-104호, 2014. 6. 26.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2014-142호, 2014. 8. 21.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2014-255호, 2014. 12. 22.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2015-25호, 2015. 3. 5.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2015-53호, 2015. 3. 26.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2015-111호, 2015. 6. 10.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2015-256호, 2015. 12. 11.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2016-7호, 2016. 1. 12.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2016-61호, 2016. 3. 31.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2016-109호, 2016. 6. 12.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2016-117호, 2016. 6. 21.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2016-176호, 2016. 9. 23.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2016-210호, 2016. 11. 27.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2017-1호, 2017. 1. 6.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2017-15호, 2017. 2. 14.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2017-32호, 2017. 3. 16.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2017-53호, 2017. 5. 9.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2017-111호, 2017. 8. 7.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2017-134호, 2017. 9. 22.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2017-181호, 2017. 12. 14.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2018-63호, 2018. 4. 30.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2018-126호, 2018. 6. 28.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2018-149호, 2018. 7. 20.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2018-200호, 2018. 11. 15.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2018-216호, 2018. 12. 3.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2019-27호, 2019. 2. 20.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2019-39호, 2019. 3. 15.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2019-60호, 2019. 4. 23.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2019-83호, 2019. 5. 23.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2019-86호, 2019. 5. 31.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2019-125호, 2019. 8. 8.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2019-132호, 2019. 8. 21.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2019-146호, 2019. 9. 3.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2019-159호, 2019. 10. 10.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2019-190호, 2019. 11. 20.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2019-204호, 2019. 12. 6.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2020-19호, 2020. 3. 4.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2020-52호, 2020. 4. 21.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2020-84호, 2020. 5. 29.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2020-120호, 2020. 7. 28.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2020-131호, 2020. 8. 13.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2020-150호, 2020. 9. 21.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2020-189호, 2020. 11. 9.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2020-209호, 2020. 12. 2.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <산업통상자원부고시 제2021-8호, 2021. 1. 12.>

제1조(시행일) 이 규정은 고시한 날로부터 시행한다. 다만, 자동차관리법 자동차등록령 별지 제1호서식 자동차등록원부의 최초등록일이 시행일 이전인 자동차는 종전 규정을 적용하며, 초소형전기자동차를 제외한 제4조제3항의 기술적 세부사항 요건과 별표 1의 에너지소비효율 기준은 2021년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 종전 규정의 제4조제3항과 별표 1의 기준을 만족하는 일반 하이브리드자동차와 전기자동차는 2021년 6월 30일까지 환경친화적 자동차의 요건을 만족한 것으로 본다.

제3조(전기버스) 일반 전기버스의 에너지소비효율은 한국산업표준 “전기 자동차 에너지 소비율 및 일 충전 주행 거리 시험 방법(KS R 1135)”의 정속주행 차대 동력계 시험을 2022년 7월 1일부터 적용한다.

부  칙(산업통상자원부고시 제2021-24호, 2021. 1. 29)

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부  칙(산업통상자원부고시 제2021-45호, 2021. 3. 25)

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부  칙(산업통상자원부고시 제2021-81호, 2021. 5. 3)

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부  칙(산업통상자원부고시 제2021-103호, 2021. 6. 14)

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부  칙(산업통상자원부고시 제2021-119호, 2021. 7. 1)

제1조(시행일) 이 규정은 고시한 날로부터 시행한다.

제2조(초소형 전기화물에 대한 특례) 고시 별표1의 개정규정에도 불구하고 전기자동차의 기준 중 초소형 전기화물에 대해서는 2022년 12월 31일 까지는 “4km/kWh 이상”을 “3.5km/kWh 이상”으로 한다.

【별표 1】에너지소비효율의 기준(제3조 관련)

1. 일반 하이브리드자동차의 기준

구 분	에너지소비효율 기준(km/L)
	휘발유	경유	LPG
경형	19.4	24.0	15.5
소형	17.0	21.6	13.8
중형	14.3	18.8	12.1
대형	13.8	16.0	9.7

* 일반 하이브리드자동차의 에너지소비효율은 “자동차의 에너지소비효율 및 등급표시에 관한 규정”에 따른 복합에너지소비효율을 말한다.

** 경형ㆍ소형ㆍ중형ㆍ대형의 구분은 자동차관리법시행규칙 [별표1]의 규모별 세부기준을 적용한다.

2. 플러그인 하이브리드자동차의 기준

에너지소비효율 기준(km/L)

18.0

* 플러그인 하이브리드자동차의 에너지소비효율은 “자동차의 에너지소비효율 및 등급표시에 관한 규정”에 따른 복합에너지소비효율을 말하며, 이 경우 도심주행 및 고속도로주행 각각의 에너지소비효율은 CD모드와 CS모드의 에너지소비효율을 조화평균하여 산정한다.

3. 전기자동차의 기준

구분	승용자동차		승합/화물자동차			전기버스
	초소· 경·소형	중·대형	초소형	경·소형	중·대형	일반	2층, 굴절
에너지 소비효율 (km/kWh)	5.0 이상	3.7 이상	4.0 이상	2.3 이상	1.0 이상	1.0 이상	0.75 이상

* 초소형․경형․소형․중형․대형의 구분은 자동차관리법시행규칙 [별표1]의 규모별 세부 기준중 배기량 기준을 제외한 길이․너비․높이 기준만 적용한다.

** 전기자동차의 에너지소비효율은 “자동차의 에너지소비효율 및 등급표시에 관한 규정”에 따른 복합에너지소비효율을 말한다. 다만, 전기버스의 에너지소비효율은 한국산업표준 “전기 자동차 에너지 소비율 및 일 충전 주행 거리 시험 방법(KS R 1135)”에 따른 에너지소비효율을 말한다.

*** 2층전기버스, 굴절전기버스는 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」 제2조에 따른 2층 대형승합자동차, 굴절버스에 각각 해당해야 한다.

4. 수소전기자동차의 기준

구분	승용 자동차	승합/화물자동차		수소전기버스
		경·소형	중·대형
에너지 소비효율 (km/kg)	75.0 이상	75.0 이상	20.0 이상	20.0 이상

* 경형․소형․중형․대형의 구분은 자동차관리법시행규칙 [별표1]의 규모별 세부 기준중 배기량 기준을 제외한 길이․너비․높이 기준만 적용한다.

** 수소전기버스를 제외한 수소전기자동차의 에너지소비효율은 “자동차의 에너지소비효율 및 등급표시에 관한 규정”에 따른 복합소비효율을 말하며, 시험방법은 “자동차의 에너지소비효율, 온실가스 배출량 및 연료소비율 시험방법 등에 관한 고시”의 “별표5”에 따른다.

*** 수소전기버스의 에너지소비효율 시험을 위한 주행거리, 속도, 자동차의 상태, 도로 및 기기는 한국산업표준 “전기 자동차 에너지 소비율 및 일 충전 주행 거리 시험 방법(KS R 1135)”에 따르며, 수소연료소모량 측정방법은 “자동차의 에너지소비효율, 온실가스 배출량 및 연료소비율 시험방법 등에 관한 고시의 ”별표5“에 따른다.

【별표 2】충전구역의 표시(제7조 관련)

			E V
			전기자동차
출입통로

1. 충전구역의 규격은 주차장법 시행규칙 제3조제1항의 일반형 주차단위 구획을 준용하고 녹색바탕에 흰색 실선과 문자 사용

【별지 제1호서식】 환경친화적 자동차 등재 신청서(초소형자동차, 승용자동차, 경·소형 승합 및 화물자동차)

환경친화적 자동차 등재 신청서

(초소형자동차, 승용자동차, 경·소형 승합 및 화물자동차)

신청인

상  호

(사업장 명칭)

성  명

(대표자)

생년월일 (법인등록번호)

주 소

(전화번호 :                      )

1. 자동차 기본제원

제작사명

차    종

□ 승용

□ 승합

□ 화물

모 델 명

공차중량(kg)

구    분

□ 경형

(초소형)

□ 경형

(일반형)

□ 소형

□ 중형

연료공급방식

국산/수입

연 료 명

□ 휘발유

□ 경유

□ LPG

□ 전기

엔진형식

변속기 형식

□ 수소

변속기 단수

자동차 형식

□ 일반 하이브리드차

모델연식(제작연도)

□ 플러그인하이브리드차

승차인원(명)

□ 전기차

구동(굴림)방식

□ 수소전기차

축거(mm)

타이어사이즈(전)

윤거(mm)

타이어사이즈(후)

2. 자동차 형식에 따른 세부제원

일반 하이브리드자동차 ‧ 플러그인 하이브리드자동차

전기자동차 ‧ 수소전기자동차

배기량(cc)

구동 축전지 종류

연료탱크용량(L)

축전지 출력전압(V)

구동 축전지 종류

축전지 용량(Ah)

축전지 출력전압(V)

1회충전전력량(kWh)

축전지 용량(Ah)

최고속도(km/h)

1회충전전력량(kWh)

1회충전주행거리(km)

1회충전주행거리(km)

에너지소비효율 (km/kWh, km/kg)

에너지소비효율(km/L)

3. 기존모델 등재여부 확인

기존(이전연식) 모델 등재 여부

기존모델 환경친화적 자동차 등재일자

변경등재 요청사유

4. 모델의 주요특징

차량 가액

(공장도가격)

원

차량가격

(공장도가격+개별소비세+교육세)

원

ㅇ 주요특징

5. 판매계획

국내판매대수(예상)

대

출시예정일

년    월

ㅇ 등재 모델의 예상 판매 시나리오

6. 기대효과

7. 등재모델 차종구분(동일모델)

모델명	공차중량 (kg)	배기량 (cc)	축전지		변속기 (단)	타이어사이즈		승차인원	에너지소비효율
			전압	용량		전	후

8. 자동차 사진 (전면‧후면, 측면이 확인 가능한 사진)

<전면>

<후면>

<측면>

『환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률』제2조에 따른 환경친화적 자동차 등재를 신청합니다.

첨부서류

자동차 제원통보서 및 자동차 제원표 1부.

에너지소비효율 시험성적서 1부.

자동차 배출가스인증서  1부.

기타 확인이 필요하다고 판단되는 서류

년     월     일

신청인                     (서명 또는 인)

한국에너지공단 이사장 귀하

1) 에너지소비효율은 “자동차의 에너지소비효율 및 등급표시에 관한 규정”에 따른 복합에너지소비효율을 말함.

2) 세부제원 작성 시 모든 수치는 소수점 둘째자리에서 반올림하여 소수점 첫째자리까지만 표시한다.(배기량, 축전지는 제외)

3) 플러그인 하이브리드자동차의 복합에너지소비효율은 CD모드와 CS모드의 에너지소비효율을 조화평균하여 산정함.(일반 하이브리드자동차는 1회충전전력량 및 주행거리를 기입하지 않음)

4) 전기자동차의 복합에너지소비효율은 km/kWh로 산정하며, 수소전기자동차의 복합에너지소비효율은 km/kg으로 산정함.

5) 기존모델 등재여부 : “환경친화적 자동차의 요건 등에 관한 규정”에 등재되어 있는 모델명과 동일한 경우 작성하며 연식‧연비 변경, 주요부품(엔진, 배터리, 구동모터 등) 상세내용을 포함함.

6) 동일모델이 있는 경우 차종구분표를 작성한 모델에 한하여 인정함

【별지 제2호서식】 환경친화적 자동차 등재 신청서(중·대형 승합자동차)

환경친화적 자동차 등재 신청서

(중·대형 승합자동차)

신청인

상호

(사업장 명칭)

성명

(대표자)

생년월일 (법인등록번호)

주 소

(전화번호 :                      )

1. 자동차 기본제원

제작사명

자동차 형식

□ 전기버스

모 델 명

□ 수소전기버스

사 용 연 료

□ 전 기

□ 수 소

공차중량(kg)

연료공급방식

국산/수입

전기 버스 구분

□ 일 반

□ 2 층

□ 굴 절

모터 형식

변속기 단수

구동(굴림)방식

모델연식(제작연도)

승차인원(명)

축거(mm)

타이어사이즈(전)

윤거(mm)

타이어사이즈(후)

2. 자동차 형식에 따른 세부제원

중·대형 전기버스

중·대형 수소전기버스

구동 축전지 종류

구동 축전지 종류

축전지 출력전압(V)

축전지 출력전압(V)

축전지 용량(Ah)

축전지 용량(Ah)

에너지소비효율(km/kWh)

에너지소비효율(km/kg)

1회충전주행거리(km)

연료탱크 용량(L)

1회충전전력량(kWh)

연료탱크 정격 압력(㎫)

최고속도(km/h)

최고속도(km/h)

3. 기존모델 등재여부 확인

기존(이전연식)모델 등재 여부

기존모델 환경친화적 자동차 등재일자

변경등재 요청사유

4. 모델의 주요특징

차량 가액

(공장도가격)

원

차량가격

(공장도가격+개별소비세+교육세)

원

ㅇ 주요특징

5. 판매계획

국내판매대수(예상)

대

출시예정일

년    월

ㅇ 등재 모델의 예상 판매 시나리오

6. 기대효과

7. 등재모델 차종구분(동일모델)

모델명	공차중량 (kg)	축전지		변속기 (단)	타이어사이즈		승차인원	에너지소비효율
		전압	용량		전	후

8. 자동차 사진 (전면‧후면, 측면이 확인 가능한 사진)

<전면>

<후면>

<측면>

『환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률』제2조에 따른 환경친화적 자동차 등재를 신청합니다.

첨부서류

자동차 제원통보서 및 자동차 제원표 1부.

에너지소비효율 시험성적서 1부.

자동차 배출가스인증서  1부.

기타 확인이 필요하다고 판단되는 서류

년     월     일

신청인                     (서명 또는 인)

한국에너지공단 이사장 귀하

1) 전기버스의 에너지소비효율 및 1회 충전 주행거리는 한국산업표준 “전기 자동차 에너지 소비율 및 일 충전 주행거리 시험 방법(KS R 1135)”에 따름

2) 수소전기버스의 에너지소비효율 시험은 시험을 위한 주행거리, 속도, 자동차의 상태, 도로 및 기기는 한국산업표준 “전기 자동차 에너지소비율 및 일 충전 주행거리 시험 방법(KS R 1135)”에 따르며, 수소연료소모량 측정방법은 “자동차의 에너지소비효율, 온실가스 배출량 및 연료소비율 시험방법 등에 관한 고시의”의 “별표5”에 따름

3) 세부제원 작성 시 모든 수치는 소수점 둘째자리에서 반올림하여 소수점 첫째자리까지만 표시함

4) “환경친화적 자동차의 요건 등에 관한 규정”에 등재되어 있는 모델명과 동일한 경우 작성하며 연식‧연비 변경, 주요부품(엔진, 배터리, 구동모터 등) 상세내용을 포함함

5) 동일모델이 있는 경우 차종구분표를 작성하여 제출하여야 함(미작성 시 인정 제외)