◉산업통상자원부공고제2022-544호

「고압가스안전관리법」 제22조의2에 따라 상세기준 개정사항을 승인·공고합니다.

2022년 7월 15일

산업통상자원부장관

상세기준(개정)

분과	코드번호	코드명	기준내용
상세기준 전면개편	AB333	가스오븐 제조의 시설·기술·검사 기준	개정
	AC311	고압가스용 납붙임 또는 접합용기 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준	개정
	AC313	자동차냉매용 접합용기 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준	개정
	FS232	액화석유가스 충전사업자의 영업소에 설치하는 용기저장소의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준	개정
	FS333	액화석유가스 배관망공급 정압기의 시설·기술·검사 기준	개정
	FS552	일반도시가스사업 정압기의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준	개정
	GC101	가스시설의 폭발위험장소 종류 구분 및 범위 산정에 관한 기준	개정
	GC102	방폭전기기기의 설계, 선정 및 설치에 관한 기준	개정
	GC103	방폭전기기기의 점검 및 유지관리에 관한 기준	개정
	GC104	방폭전기기기의 수리, 보수, 재생, 개조 및 변경에 관한 기준	개정
가스용품 중 가스기기	AA236	가스용 로딩암 제조의 시설·기술·검사 기준	개정
	AA531	일반용 고압고무호스 제조의 시설·기술·검사 기준	개정
	AA532	자동차용 고압고무호스 제조의 시설·기술·검사 기준	개정
	AA533	액화석유가스 자동차용 비금속호스 제조의 시설·기술·검사 기준	개정
	AA536	가스용 고무호스 제조의 시설·기술·검사 기준	개정
	AA537	가스용 수지호스 제조의 시설·기술·검사 기준	개정

※ 개정된 상세기준의 세부내용은 가스기술기준 정보시스템(http://www.kgscode.or.kr)을 참조하여 주시기 바라며, 기타 문의사항은 산업통상자원부 에너지안전과(☏ 044-203-3983) 또는 가스기술기준위원회 사무국(☏043-750-1322~4)으로 문의하여 주시기 바랍니다.

상세기준 개정안 주요내용

구분	주요내용	비고
상세기준 전면개편	ㅇ 국민이 이해하기 쉬운 KGS Code(상세기준) 문화 정착을 위한 문구·용어 전면개편	AB333 AC311 AC313 FS232 FS333 FS552 GC101 GC102 GC103 GC104 총 10종
가스용품 중 가스기기	ㅇ 용기밸브 충전구 이음쇠 재료로 단조용 황동(C3712, C3771) 추가(KGS AA531) - 일반용 고압고무호스 용기밸브 충전구 이음쇠를 핸들(단조용 황동으로 제조)과 일체형으로도 제조할 수 있도록 단조용 황동 사용을 허용 ㅇ 자동차용 고무호스 내압시험 및 기밀시험 시간 기준 명확화(KGS AA532) - 자동차용 고압고무호스의 내압성능 및 기밀성능 시험시간이 명시되어 있지 않아 각 1분 이상으로 명확화 ㅇ 설계단계검사 기준 명확화 및 변경 설계단계검사 대상 개선(KGS AA236, KGS AA531, KGS AA532, KGS AA533, KGS AA536, KGS AA537) - 신규 설계단계검사 및 변경 설계단계검사로 분리하여 명시하고, 변경 설계단계검사 대상을 안전상 중요항목 위주로 재편하여 상세기준에 명시 ㅇ 설계단계검사 검사데이터 수 명시(KGS AA236, KGS AA531, KGS AA532, KGS AA533, KGS AA536, KGS AA537) - 한국가스안전공사 사장이 정하는 기준에 따라 운영하던 설계단계검사 검사 데이터 수를 상세기준으로 명시하여 기준의 공공성 확보	AA236 AA531 AA532 AA533 AA536 AA537 총 6종