◉산업통상자원부공고제2023-407호

「고압가스 안전관리법」 제22조의2에 따라 상세기준 개정사항을 승인·공고합니다.

2023년 5월 4일

산업통상자원부장관

상세기준(개정)

분과	코드번호	코드명	기준내용
상세기준 전면개편	AA336	그 밖의 배관용 밸브 중 황동 볼밸브 제조의 시설·기술·검사 기준	개정
	AA337	가스 누출 확인 퓨즈콕 제조의 시설·기술·검사 기준	개정
	AA338	가스 누출 확인 배관용 밸브 제조의 시설·기술·검사 기준	개정
	AA339	전자식 가스 누출 확인 퓨즈콕 제조의 시설·기술·검사 기준	개정
	FU552	압축도시가스용 자동차 연료장치의 시설·기술·검사 기준	개정
가스용품 중 가스연소기	AB331	가스레인지 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준	개정
	AB332	가스오븐레인지 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준	개정
	AB333	가스오븐 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준	개정
	AB334	가스밥솥 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준	개정
	AB335	가스그릴 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준	개정

※ 개정된 상세기준의 세부내용은 가스기술기준 정보시스템(http://www.kgscode.or.kr)을 참조하여 주시기 바라며, 기타 문의사항은 산업통상자원부 에너지안전과(044-203-3983) 또는 가스기술기준위원회 사무국(043-750-1320, 1322, 1324)으로 문의하여 주시기 바랍니다.

구분	주요내용	비고
상세기준 전면개편	ㅇ 국민이 이해하기 쉬운 상세기준(KGS Code) 문화 정착을 위한 문구·용어 전면개편 - 어문 규범의 오류(한글맞춤법, 외래어 표기법, 띄어쓰기 등) 수정 - 문법적 오류(호응 관계, 피동과 사동 표현 등) 수정 - 의미적 오류(의미의 중복, 복잡한 문장 등) 수정 - 기타(오𐄁탈자, 번역투 문장 등) 수정	총 5종 AA336 AA337 AA338 AA339 FU552
가스용품 중 가스연소기	ㅇ 연소기 전자기 적합성 기준을 KGS GC105와 부합화 (AB331, AB332, AB333, AB334) - KGS GC105에 따른 전자기 적합성 시험항목 및 시험방법을 4종의 상세기준에 반영하고, 각 상세기준에서 규정하고 있는 전자기 적합성 시험방법(부록C)을 삭제 ㅇ 연소기 설계단계검사 및 생산단계검사 기준 개선 (AB331, AB332, AB333, AB334, AB335) - 설계단계검사를 신규설계단계검사 및 변경설계단계검사로 구분하고, 변경설계단계검사를 받아야 하는 대상을 명확히 규정 - 지침에 따라 운영하던 것을 상세기준에 명시하고, 경미한 변경사항에 대해서는 변경 설계단계검사를 면제 - 월20대 이하로 제조 또는 수입하는 같은 형식의 제품에 대한 정기품질검사 생략 규정을 명확화 - 설계단계검사 검사데이터 수를 상세기준으로 명시	총 5종 AB331 AB332 AB333 AB334 AB335

상세기준 개정안 주요내용