관리번호	2021-스마트계량-1				안전관리과제		해당없음
사업구분	■ 스마트미터 보급촉진을 위한 기술개발 및 기반조성 □ 산업 측정기술 및 요소부품 연구개발
과제명		스마트워터그리드용 스마트 수도미터의 성능평가 기술개발 및 평가기반 구축
1. 개념 및 정의
ㅇ 효율적인 상수도 관리를 위한 스마트 수도미터의 기능 및 계량데이터 유효성에 대한 평가기술 개발 및 기반 구축
2. 연구목표 및 내용
□ 최종 목표 ㅇ Smart Water Meter의 성능* 평가 기술 및 기반 구축 * 유량, 수명, 통신 무결성, 부가 정보(누수, 저온, 사용안함, 배터리 상태, 과유량) ㅇ 스마트 수도미터 원격검침 기능 현황 분석 및 단체표준 방안 마련 ㅇ 계량 데이터의 기밀성을 위한 암호화 및 펌웨어의 무결성 검증을 위한 방안 제시 및 검증 프로세스 개발 □ 개발 내용 ㅇ Smart Water Meter의 성능 평가 기술 및 기반 구축 - 스마트 수도미터의 주요기능 정의 및 평가절차 개발 - 원격통신 기술을 지원하는 네트워크 평가 기반 구축 및 역류 상황 등 기능평가 가능한 시험장비 개발 ㅇ 스마트 수도미터 원격검침 기능 현황 분석 및 단체표준 방안 마련 - 수도미터 유무선 통신 프로토콜 표준화 방안, 성능 평가 기술 및 기반 구축 ㅇ 계량 데이터의 기밀성을 위한 암호화 및 펌웨어의 무결성 검증을 위한 방안 제시 및 검증 프로세스 개발 - 평가기간, 방법, 기준 수립을 통한 계량 데이터 기밀성 및 무결성 확보 방안 개발 - 스마트수도미터와 서버 간 계량 데이터 검증 기술 개발
3. 국내외 기술·표준 동향
□ 국내외 기술동향 ㅇ 스마트워터그리드용 수도계량기는 성숙기에 있으며, 통신 데이터의 위변조를 막기 위한 방안을 마련 중 ㅇ 통신 데이터의 유효성 검증을 위한 테스트 프로세스를 정립 중에 있음 □ 국내외 표준화동향 ㅇ 국내는 표준화를 위한 프로토콜, 데이터 암호화 및 펌웨어 위변조에 대한 검증 방법에 대한 논의가 진행되는 단계며, 국제표준은 관련 표준화가 완료됨
4. 지원 필요성
□ 기술적 지원필요성 ㅇ 스마트 상수도 관리체계 도입 및 확대를 위해 프로토콜 단체표준 필요 ㅇ 제품의 안정적 동작을 보증하기 위한 기능 평가 기술개발 및 기반구축 필요 □ 경제적 지원필요성 ㅇ 우수한 품질의 제품 생산으로 고부가가치를 창출하고, 제품의 하자율을 낮춰 중소기업 육성에 기여 □ 정부/정책적 지원필요성 ㅇ 스마트 상수도 관리체계를 위한 수도계량기, RMU 및 서버의 구매가 지자체 별로 진행 중이므로, 제품에 대한 표준화된 기능 및 평가 방법 제시 필요
5. 활용방안 및 기대효과
□ 활용방안 ㅇ 원격검침 수도계량기 및 시스템의 표준화 방안 제시 및 이용을 위한 가이드라인에 활용 ㅇ 향후 국제표준 선점 및 표준화 추진을 위한 기초자료로 활용 □ 기술적 기대효과 ㅇ 고부가가치 분야인 스마트미터링 분야의 시장 진입·형성 기초 □ 경제적 기대효과 ㅇ 스마트 수도미터의 기능 평가기술 개발 및 표준화로 중복투자 방지
6. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 21개월 이내 (1차년 : 9개월) ㅇ 정부출연금 : ‘21년 2억원 이내(총 정부출연금 4.5억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견기업, 비영리기관 등 ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호	2021-스마트계량-2				안전관리과제		해당없음
사업구분	■ 스마트미터 보급촉진을 위한 기술개발 및 기반조성 □ 산업 측정기술 및 요소부품 연구개발
과제명		비대면 실시간 보안 원격검정 시스템 개발
1. 개념 및 정의
ㅇ 법정계량기의 검정 업무 프로세스의 개선을 위한 비대면 실시간 보안 원격 검정 시스템 개발
2. 연구목표 및 내용
□ 최종 목표 ㅇ 계량기 보안 원격검정 시스템 개발 및 취득한 원격검정 데이터의 운영관리 표준 프로세스 개발 □ 개발 내용 ㅇ 계량기 비대면 원격검정 시스템 개발 ㅇ 계량정보 보호를 위한 비대면 원격검정시스템 유·무선 보안 인증 체계 개발 ㅇ 비대면 원격검정 시스템을 통해 취득한 원격검정 데이터의 운영관리 표준 프로세스 개발
3. 국내외 기술·표준 동향
□ 국내외 기술동향 ㅇ 국내 법정계량분야 업계의 경우 R&D 인프라 노후화 및 인력한계 등으로 인해 기반기술 개발에 재원을 투자하지 못하고 있음 ㅇ 국외의 경우 제품과 생산설비 인프라에 지속적으로 투자하고 있으며, 최근Smart Factory 구축을 통해 생산에서 검정 단계까지 무인화를 구축하고 있음
4. 지원 필요성
□ 기술적 지원필요성 ㅇ 원격검정 시스템을 연계한 Smart factory 또는 FEMS* 등의 기술활용 분야 확대를 위한 원천기술 개발 필요 * FEMS : Factory Energy Management System(공장 에너지 관리 시스템) ㅇ 그린뉴딜 정책의 일환으로 Smart Meter의 적극적인 도입에 따라 기술 경쟁력 향상 필요 □ 경제적 지원필요성 ㅇ 기존 수기검정방식 체계를 운영하기 위한 인력유지 및 시간·공간적 제약 등의 문제 해소 필요
5. 활용방안 및 기대효과
□ 활용방안 ㅇ 법정계량기 검정 품목에 대한 실시간 원격검정 시스템에 활용 □ 기술적 기대효과 ㅇ 빅데이터를 활용한 계량기별, 제조사별, 생산년월 등 다양한 Factor별 분석이 가능하며 품질유지, 원격사후관리 등 新 BIZ 모델 창출이 가능 □ 경제적 기대효과 ㅇ 비대면 실시간 원격검정 시스템 도입을 통해 재해 등 발생 시 관련업계 피해 최소화
6. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 21개월 이내 (1차년 : 9개월) ㅇ 정부출연금 : ‘21년 1.85억원 이내(총 정부출연금 4.35억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견기업, 비영리기관 등 ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호	2021-스마트계량-3				안전관리과제		해당없음
사업구분	■ 스마트미터 보급촉진을 위한 기술개발 및 기반조성 □ 산업 측정기술 및 요소부품 연구개발
과제명		QR코드 기반의 법정계량기 이력 정보 시스템 개발
1. 개념 및 정의
ㅇ QR코드 기술을 이용한 법정계량기의 이력 정보를 검색/관리 할 수 있는 통합 시스템 개발
2. 연구목표 및 내용
□ 최종 목표 ㅇ 법정계량기 13종에 대한 QR코드 체계 정립 ㅇ QR코드 기반의 법정계량기 이력 관리 통합 시스템 개발 ㅇ 법정계량기 검정/재검정 시 Data 실시간 업로드가 가능한 웹/앱 개발 □ 개발 내용 ㅇ 법정계량기(13종)별 QR코드 식별체계 및 전용 라벨 개발 ㅇ 검정 및 재검정 데이터 실시간 업로드가 가능한 웹·APP(안드로이드/IOS) 개발 - 신뢰도 높은 서버 응답시간 및 QR 인식 속도 기술 확보 ㅇ 관리대상 법정계량기 기술기준 및 검정 절차서 개정 ㅇ 개발시스템 시범 사업실시 및 시스템 보급 설명회 개최
3. 국내외 기술·표준 동향
□ 국내외 기술동향 ㅇ (일본) QR코드를 활용하여 상거래용 저울을 관리하고 있으며, 전력량계의 검정 라벨에 QR 코드를 적용하여 전주기 관리하고 있음 □ 국내외 표준화동향 ㅇ (국내) 2007년 10월, 한국산업표준(KS) 제정(KS X ISO/IEC 18004) ‘정보기술-자동인식 및 데이터 획득 기술-바코드 기호 사양-QR 코드‘ ㅇ (국외) QR코드 기술 및 표준화는 일본에서 선행적으로 진행하고 있으며, 2000년 6월 국제표준 제정(ISO/IEC 18004)
4. 지원 필요성
□ 기술적 지원필요성 ㅇ 법정계량기 이력 관리를 통한 계량기의 사후 관리 및 검정 관리 업무 절차 간소화 필요 □ 경제적 지원필요성 ㅇ 계량기 PCB 기판 및 프로그램 조작 등을 통해 검정 오차 범위를 초과하는 부도덕한 상거래 예방을 통한 소비자 피해를 최소화 □ 정부/정책적 지원필요성 ㅇ QR코드 스캔을 통한 검정관리 업무절차를 간소화하고, 수기 입력에 따른 오류 방지 및 검정데이터의 DB화 필요
5. 활용방안 및 기대효과
□ 활용방안 ㅇ 법정계량기의 이력 관리를 통한 사후 관리 및 정확도 관리를 통한 요금 부과의 신뢰도 제고와 검정 관리 업무 절차 간소화 □ 기술적 기대효과 ㅇ 불량·불법 계량기 파악 및 교체가 용이해지고 계량기 사후 관리시 기물 번호 확인 및 기록에 대한 애로사항 개선 □ 경제적 기대효과 ㅇ 불공정 계량 거래 예방을 통한 계량 공급자와 소비자의 상거래 질서 확립 □ 기타 사회․문화적 측면의 기대효과 및 파급효과 ㅇ 법정 계량기에 대한 대 국민 정보 제공으로 정부 정책 신뢰성 확보
6. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 21개월 이내 (1차년 : 9개월) ㅇ 정부출연금 : ‘21년 2억원 이내(총 정부출연금 4.5억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견기업, 비영리기관 등 ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호	2021-스마트계량-4				안전관리과제		해당없음
사업구분	■ 스마트미터 보급촉진을 위한 기술개발 및 기반조성 □ 산업 측정기술 및 요소부품 연구개발
과제명		스마트 계량측정 산업발전을 위한 저울 관리기반 구축
1. 개념 및 정의
ㅇ 자동/비자동저울 이력관리 시스템의 필요성 검토 활용 및 자동/비자동저울 관리제도 개선을 위한 관리기반 구축
2. 연구목표 및 내용
□ 최종 목표 ㅇ 상거래용으로 사용되고 있는 국내 자동/비자동저울의 사용현황 파악 ㅇ 자동/비자동저울의 기존 관리제도의 문제점 파악 및 개선안 개발 □ 개발 내용 ㅇ 상거래용으로 사용되고 있는 국내 자동/비자동저울의 사용현황(사용업종, 사용대수, 저울정보 등) 조사·분석 및 개선방안 도출 ㅇ 자동/비자동저울의 기존 관리제도의 문제점 파악 및 개선안 개발 - 자동/비자동저울 관련 법령·제도 등 제도현황 파악 및 개선점 도출 - 자동/비자동저울 관리제도 개선(안) 개발
3. 국내외 기술·표준 동향
□ 국내외 기술동향 ㅇ 국내 비자동저울에 대한 식별체계 선행연구가 수행되었고, 모든 계량기로 확대하여 전주기 이력관리에 활용 가능한 식별체계(QR코드) 개발 중 □ 국내외 표준화동향 ㅇ 국제법정계량기구(OIML)에서 비자동저울에 대한 사후관리 방법 및 신기술 적용에 대응하기 위한 국제표준(OIML R 76) 개정 작업 중 ㅇ OIML은 비자동저울 외 자동저울 6종까지 국제표준으로 제정하여 관리 중 (OIML R 50,51,61,106,107,134)
4. 지원 필요성
□ 기술적 지원필요성 ㅇ 국내 생산 및 산업 현장에서 사용되는 저울의 효과적인 관리를 통해 산업경쟁력 제고를 위한 기반이 필요 □ 정부/정책적 지원필요성 ㅇ 생산 및 산업 현장에서 주로 쓰이고 있는 자동저울에 대한 규제 필요성 대두
5. 활용방안 및 기대효과
□ 활용방안 ㅇ 기존 관리 대상에서 제외되었던 자동저울, 검정눈금 20만 이상 비자동저울 등의 관리를 위한 규제 필요성 검토 및 사후관리 한계를 극복 가능한 정책수립 기반 마련 □ 기술적 기대효과 ㅇ 자동/비자동저울의 제조 및 판매에 대한 자료뿐만 아니라, 해당 계량기가 사용되는 정보(사용자, 빈도, 목적 등)을 활용하여 새로운 산업 및 기술 출현에 대응 가능 □ 경제적 기대효과 ㅇ 자동/비자동저울의 이력관리 시스템 개발 및 도입을 위한 기반 구축 및 정기검사 효율성 제고
6. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 21개월 이내 (1차년 : 9개월) ㅇ 정부출연금 : ‘21년 2억원 이내(총 정부출연금 4.5억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견기업, 비영리기관 등 ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호	2021-스마트계량-5				안전관리과제		해당없음
사업구분	■ 스마트미터 보급촉진을 위한 기술개발 및 기반조성 □ 산업 측정기술 및 요소부품 연구개발
과제명		최신 국제표준(IEC) 기반의 전력량계 기술기준 개정안 개발
1. 개념 및 정의
ㅇ 최신 국제표준(IEC)에 부합하는 ‘전력량계 기술기준’ 개정안 개발 및 점검체계 구축
2. 연구목표 및 내용
□ 최종 목표 ㅇ 최신 국제표준(IEC)에 부합된 전력량계 기술기준 개정안 개발 □ 개발 내용 ㅇ 전력량계 국제표준 시험 평가 관련 기업 수요조사 ㅇ IEC 62052, 62053 기반 전력량계 표준 조사/연구 통한 기술기준 개정안 개발 - 형식승인과 검정기준이 포함된 전력량계 기술기준안 개발 및 전문가위원회 통한 적정성 검토 ㅇ 국제표준을 기반으로 한 내구성 및 신뢰성이 확보된 전자식 전력량계 개발 및 성능평가
3. 국내외 기술·표준 동향
□ 국내외 기술동향 ㅇ AMI*와 연계된 수요반응 요금제 등 에너지관리 기술의 핵심으로 부상 * AMI(Advanced Metering Infrastructure) : 지능형 전력계량 인프라 □ 국내외 표준화동향 ㅇ 전력량계 관련 표준 중 안전성과 관련된 IEC 표준이 도입되지 않음 * 안전성 관련 표준: IEC 62052-31:2015(Product safety requirements and tests)
4. 지원 필요성
□ 기술적 지원필요성 ㅇ 환경 변화에 따른 안정성 및 신뢰성 검증을 위한 형식승인 체계 필요 □ 경제적 지원필요성 ㅇ 국민DR* 등 고부가 서비스 환경 확보를 위한 전력량계 신뢰성 개선 필요 * DR(Demand Response): 수요반응 □ 정부/정책적 지원필요성 ㅇ 「계량에 관한 법률」에 규정된 전력량계의 기술기준(형식승인 및 검정)을 최신 국제표준에 부합화 필요
5. 활용방안 및 기대효과
□ 활용방안 ㅇ 국제표준에 부합하는 국내 전력량계의 기술기준 확보 □ 기술적 기대효과 ㅇ 국내 전력량계 기술기준(형식승인 및 검정) 개정안 도출로 전력량계의 전기적인 안전 확보와 내구성 및 신뢰성 향상 □ 경제적 기대효과 ㅇ KOLAS 지정을 통한 국내 기업의 내수 및 수출용 전력량계의 시험인증 서비스 지원
6. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 21개월 이내 (1차년 : 9개월) ㅇ 정부출연금 : ‘21년 2억원 이내(총 정부출연금 4.5억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견기업, 비영리기관 등 ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호	2021-스마트계량-6				안전관리과제		해당없음
사업구분	■ 스마트미터 보급촉진을 위한 기술개발 및 기반조성 □ 산업 측정기술 및 요소부품 연구개발
과제명		비대면 방식의 전기차 충전기 다채널 계량 검정 시스템 및 인프라 구축
1. 개념 및 정의
ㅇ 다수의 전기차 충전기들을 동시에 검정하는 다채널 계량 검정 시스템 및 관련 운영 시스템 개발 ㅇ 비대면 검정 시스템 구축을 위하여 실시간 원격 검침 시스템 개발 및 실시간 데이터 저장을 위한 인프라 개발
2. 연구목표 및 내용
□ 최종 목표 ㅇ 다수의 전기차 충전기의 비대면 실시간 동시 원격 계량·검침과 데이터 저장이 가능한 검정 시스템 개발 및 운영 인프라 구축 □ 개발 내용 ㅇ 전기차 충전기의 다채널 계량 오차 시스템 설계 및 구축을 통한 계량성능 평가시스템 개발 ㅇ 계량정보 실시간 전송 연계 시스템 및 웹 프로그램 개발 등 인프라 구축 ㅇ 현장실증을 통한 검정시스템 경제적 절감효과 및 효율성 분석
3. 국내외 기술·표준 동향
□ 국내외 기술동향 ㅇ 탄소량 감소 및 친환경 정책 확장으로 인해 전기차 보급 및 관련 충전기 인프라 구축의 급속 증가 추세 ㅇ 전기차 충전기 계량 성능 검증 기술 및 시스템 개발 필요성 증가
4. 지원 필요성
□ 기술적 지원필요성 ㅇ 비대면 방식의 원격 데이터 검침 및 검정 인프라 구축 필요성 증대 □ 경제적 지원필요성 ㅇ 다채널 검정시스템 도입으로 인하여 다수의 전기차 충전기의 효율적인 검정 및 이를 통한 충전기 검정 비용 절감 가능 □ 정부/정책적 지원필요성 ㅇ 대면식 및 수기 검정 기반 충전기 검정 방식의 검정 수량 제한성 개선 및 검정 소요 시간의 비효율성 개선 필요
5. 활용방안 및 기대효과
□ 활용방안 ㅇ 전기차 충전기 제조업체 및 전기차 충전기 검정기관에서 활용 □ 기술적 기대효과 ㅇ 시험 데이터 결과의 무결성 입증을 통한 검정기관 신뢰도 향상 및 비대면 검정 기반조성 □ 경제적 기대효과 ㅇ 공정한 상거래를 하기 위해 계량성능에 부합할 수 있는 전기차 충전기 인프라 구축가능 ㅇ 전기차 충전기 제조 업체의 오차 측정 장비 확대 구축을 위한 비용 부담 감소
6. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 21개월 이내 (1차년 : 9개월) ㅇ 정부출연금 : ‘21년 1.85억원 이내(총 정부출연금 4.35억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견기업, 비영리기관 등 ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호	2021-스마트계량-7				안전관리과제	해당없음
사업구분	■ 스마트미터 보급촉진을 위한 기술개발 및 기반조성 □ 산업 측정기술 및 요소부품 연구개발
품목명		7회선 이상의 습식 초음파 유량계 개발
1. 개념 및 정의
□ 개념 ㅇ 기준유량계로 사용 가능한 7회선 이상의 정밀 습식 초음파 유량계 개발 □ 개발결과의 활용방안 ㅇ 대규모 주거 또는 산업단지의 상수도 공급망, 정수장, 발전소, 수처리 플랜트 □ 핵심 목표 ㅇ 7회선 이상의 고정밀 유량측정 기술개발 ㅇ 유량계 설치조건에 맞는 유속분포의 보정계수 개발 ㅇ 무선 모듈을 이용한 유량측정 데이터 전송, 시스템 업데이트 및 자가진단 기능 개발
2. 국내외 기술·표준 동향
□ 국내외 기술동향 ㅇ (국내) 습식 5회선 초음파 유량계 : 정확도 ±0.3% 수준 ㅇ (국외) 습식 6회선 초음파 유량계 : 정확도 ±0.1% 수준 □ 국내외 표준화동향 ㅇ 관련 국제표준으로 ISO 12242(액체용 초음파 유량계), ISO 17089(기체용 초음파 유량계)가 제정되어 있으며, 초음파 유량계는 기술개발 속도가 빨라 국제표준 개정 주기가 짧음
3. 지원 필요성
□ 기술적 지원필요성 ㅇ 산업의 고도화 및 생활수준 향상으로 물 사용량 급증에 따라 정확한 사용량 계측이 요구됨 ㅇ 대구경에서 측정 정확도를 높이기 위해서 7회선 이상의 초음파 유량계의 기술개발 필요 □ 경제적 지원필요성 ㅇ 스마트 상수도 관리시스템 구현에 따른 수입 대체 효과 및 내수 진작 기대 □ 정부/정책적 지원필요성 ㅇ 관련 중소기업의 기술투자 역량 부족
4. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 21개월 이내 (1차년 : 9개월) ㅇ 정부출연금 : ‘21년 1.85억원 이내(총 정부출연금 4.35억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견기업, 비영리기관 등 ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호	2021-스마트계량-8			안전관리과제	해당없음
사업구분	■ 스마트미터 보급촉진을 위한 기술개발 및 기반조성 □ 산업 측정기술 및 요소부품 연구개발
품목명		무선접속 네트워크 기반의 트랜스미터-센서 일체형 스마트 초음파오일미터 개발
1. 개념 및 정의
□ 개념 ㅇ 최신 무선접속기술이 접목된 네트워크를 활용한 트랜스미터 일체형 스마트 초음파오일미터 개발 □ 개발결과의 활용방안 ㅇ 실시간 무선접속 가능한 오일 유량 관리시스템을 통해 인적 물적 자원절감을 구현 ㅇ 빅데이터 기반의 원격 유지 보수 기술을 활용한 운영비용 절감 및 사고예방 □ 핵심 목표 ㅇ 실증된 무선접속기술이 접목된 네트워크를 활용한 트랜스미터·센서 일체형 스마트초음파오일측정 기술 및 유량계 개발
2. 국내외 기술·표준 동향
□ 국내외 기술동향 ㅇ 국내 스마트오일미터의 경우 기반기술을 위한 연구는 진행 중이나, 상업용 기술개발이 전혀 진척되지 못하고 있음 □ 국내외 표준화동향 ㅇ 액체유량과 기체유량에 대한 국제기준(KS A ISO/IEC 17025)
3. 지원 필요성
□ 기술적 지원필요성 ㅇ 세계적으로 유량측정분야에서 기술 주도권을 확보하려는 움직임이 많아 시기적으로 시급함 ㅇ 시장 경쟁력 확보를 위해 무선망 접속이 가능한 스마트유량계 원천기술 필요
4. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 21개월 이내 (1차년 : 9개월) ㅇ 정부출연금 : ‘21년 1.85억원 이내(총 정부출연금 4.35억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견기업, 비영리기관 등 ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호	2021-스마트계량-9				안전관리과제	해당없음
사업구분	■ 스마트미터 보급촉진을 위한 기술개발 및 기반조성 □ 산업 측정기술 및 요소부품 연구개발
품목명		LNG벙커링용 LNG유량계 극저온 교정시스템 개발
1. 개념 및 정의
□ 개념 ㅇ LNG 연료추진선에 연료를 공급하는 LNG벙커링을 위한 극저온 교정 시스템의 개발 □ 개발결과의 활용방안 ㅇ 극저온 LNG유량계 국가유량표준체계 구축으로 향후 법정계량기 지정 관련 형식승인, 검정 과정의 소급성 확보 및 기준시스템으로 활용 □ 핵심 목표 ㅇ LNG벙커링 상거래용 유량계 교정을 위한 극저온 LNG유량계 개발 ㅇ 극저온 LNG벙커링 시험·인증기관과의 연계방안 구축
2. 국내외 기술·표준 동향
□ 국내외 기술동향 ㅇ (국내) 중량식 기반의 극저온 액체의 유량표준시스템은 기존의 기체, 액체표준시스템에 비해 기술적인 난이도가 높아 구축사례 부재 ㅇ (국외) LNG Metrology 관련 유럽공동연구 결과, VSL*에서 액체질소를 이용한 극저온 LNG유량계 교정시스템을 개발하여 네덜란드 로테르담(Rotterdam)항에서 운영하고 있음 * 네덜란드 표준연구소 □ 국내외 표준화동향 ㅇ LNG벙커링 관련 극저온 용기(ISO 21013-2, KS B ISO 23208), 극저온 밸브(BS 6364, KS B 2821), 극저온 LNG 유량계 관련 표준(ISO 21903:2020)이 제정되어 있음
3. 지원 필요성
□ 기술적 지원필요성 ㅇ LNG벙커링용 스마트미터 보급을 위한 극저온 실유량 기반 계량측정 정확도 평가체계의 확보 필요 □ 경제적 지원필요성 ㅇ 국내외 LNG 연료추진선의 발주 확대, 국내 벙커링 터미널 구축에 따른 LNG벙커링 시장 활성화로 인한 LNG 상거래의 중요성 증대 □ 정부/정책적 지원필요성 ㅇ 극저온 LNG유량계의 수입의존도 개선 및 국산화 개발 지원 필요
4. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 21개월 이내 (1차년 : 9개월) ㅇ 정부출연금 : ‘21년 1.85억원 이내(총 정부출연금 4.35억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견기업, 비영리기관 등 ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호	2021-스마트계량-10				안전관리과제	해당없음
사업구분	■ 스마트미터 보급촉진을 위한 기술개발 및 기반조성 □ 산업 측정기술 및 요소부품 연구개발
품목명		전기차 충전기 정밀 전력계량 기술 및 장비 개발
1. 개념 및 정의
□ 개념 ㅇ 비선형성 및 고조파 전압성분이 포함되어 왜곡된 계통전압 및 전류를 가지는 전원 환경 하에서, 전기차 충전 전력량을 정밀하게 계량하기 위한 측정 기술 및 관련 장비 개발 □ 개발결과의 활용방안 ㅇ 전기차 충전 시장에서 정확하고 공정한 상거래로 인한 전기차 충전 인프라 확대 가능 ㅇ 전기 자동차 외 다양한 스마트 그리드 응용 분야 AMI (Advanced Metering Infrastructure) 및 전력분석기 개발에 활용 □ 핵심 목표 ㅇ 기본파 및 고조파 추출 알고리즘 기반의 정밀 전력량 측정 기술 및 장비 개발
2. 국내외 기술·표준 동향
□ 국내외 기술동향 ㅇ 전자식 전력량계의 현재 국내 보급률은 미국 및 일본 등 해외 대비 낮은 수준이나, 전자식 전력량계의 수요는 국내와 해외 모두 증가 추세 ㅇ 전자식 전력량계 시장 확대와 함께 정밀 전력측정 장비 수요의 지속적 증가 ㅇ 정밀 전력 측정 장비 및 전력 품질 측정 장치는 주로 해외 제품에 의존 □ 국내외 표준화동향 ㅇ IEEE Std 1459-2010 국제표준 제정
3. 지원 필요성
□ 기술적 지원필요성 ㅇ 비선형성 및 고조파 왜곡이 존재하는 실제 전력 계통 환경에서 정밀도가 높은 전력량계 계량 검정용 장비 및 관련 기술 개발 필요 □ 경제적 지원필요성 ㅇ 정밀 전력 측정 기술 개발을 통한 전력 측정 장비 관련 산업 개발 및 장비 국산화에 의한 수입 대체 효과 기대 □ 정부/정책적 지원필요성 ㅇ 전기 자동차 충전기에서 정확한 전기 요금 부과를 위하여, 전력 사용자 및 공급자 양측 측면에서 공정하고 정밀한 전력량 계측 관리 강화 필요
4. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 21개월 이내 (1차년 : 9개월) ㅇ 정부출연금 : ‘21년 1.85억원 이내(총 정부출연금 4.35억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견기업, 비영리기관 등 ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호	2021-스마트계량-11				안전관리과제	해당없음
사업구분	■ 스마트 미터 보급촉진을 위한 기술개발 및 기반조성 □ 산업 측정기술 및 요소부품 연구개발
품목명		수질 오염 측정 가능한 복합센서 스마트 수도미터 개발
1. 개념 및 정의
□ 개념 ㅇ 유량과 오염도 측정이 가능한 스마트 계량기 개발 □ 개발 결과의 활용방안 ㅇ 스마트 워터그리드, 스마트 시티 등 수질관련 사업에 적용 가능 ㅇ 지역단위별 상수관망 모니터링 및 외부 시스템과 연계 ㅇ 기존 제한된 수용가 오염도 모니터링에서 다양한 수용가의 모니터링을 통한 빅데이터 구축 가능 □ 핵심 목표 ㅇ 물의 수질 오염도 측정이 가능한 스마트 계량기 개발 ㅇ 유량측정 센서와 오염도 측정이 가능한 센서의 복합형태로 구성 ㅇ 상수관망 블록과 수용가 수도미터 사이에 사용할 수 있는 형태로 개발
2. 국내외 기술·표준 동향
□ 국내외 기술동향 ㅇ 실시간 수질 모니터링을 위한 스마트 디바이스의 개발(한국전자통신학회) ㅇ 서울시의 아리수 수질자동감시시스템(SWN) 운영 - 생산 및 배ㆍ급수과정에 214개 감시지점을 두고 299대의 수질자동측정기를 설치하여 운영 □ 국내외 표준화동향 ㅇ (국내) 환경부는 법정 먹는 물 수질 기준을 정의하고 있으며, 서울시 수돗물평가위원에서는 먹는 물 수질기준 항목으로 60개 항목을 지정하여 운영 ㅇ (국외) WHO에서 권고하는 수돗물 생산·공급과정 중 위해요소를 발굴·개선하는 제도인 WSP(Water Safety Plan)를 운영
3. 지원 필요성
□ 기술적 지원필요성 ㅇ 복합센서에 대한 원천기술 확보가 미비하여 국외에 의존하고 있어 국내 산업 경쟁력을 확보하기 위한 방안 모색이 시급 □ 경제적 지원필요성 ㅇ 수용가에서 직접 수질에 대한 1차 확인이 가능하므로 민원발생이 감소하고 오염원인 파악이 용이함 □ 정부/정책적 지원필요성 ㅇ 수질 모니터링 대상을 확대하여 수돗물의 안정성을 확보할 수 있고, 다양한 데이터의 구축을 통해 수질 오염을 예방할 수 있음
4. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 21개월 이내 (1차년 : 9개월) ㅇ 정부출연금 : ‘21년 1.85억원 이내(총 정부출연금 4.35억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견기업, 비영리기관 등 ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호	2021-스마트계량-12				안전관리과제	해당없음
사업구분	■ 스마트미터 보급촉진을 위한 기술개발 및 기반조성 □ 산업 측정기술 및 요소부품 연구개발
품목명		실시간 에너지 사용량 기반의 지능형 가스미터 개발
1. 개념 및 정의
□ 개념 ㅇ 가스밀도를 반영한 에너지 기반의 가스미터 개발 및 실시간 에너지 사용량의 모니터링 기술개발 □ 개발결과의 활용방안 ㅇ 가정용 가스미터의 스마트 미터링 및 실시간 사용량 관리 ㅇ 가스미터의 측정 정확도 향상을 통한 계량 측정 기술의 고도화 ㅇ 사용자의 실시간 에너지 사용량의 모니터링 ㅇ 스마트팩토리, 스마트교통, 스마트시티, 스마트에너지 관련 산업분야 활용 ㅇ 가스 에너지 사용량을 이용한 사회적 돌봄 서비스 활용가능 □ 핵심 목표 ㅇ 고정밀 초음파 센서를 적용한 초음파 유량계 개발 ㅇ 실시간 사용량을 확인할 수 있는 모니터링 기술 개발 ㅇ 스마트 네트워크 기술을 활용한 계량데이터 DB구축 및 분석기술 개발
2. 국내외 기술·표준 동향
□ 국내외 기술동향 ㅇ 국내의 경우 초음파식 가스미터 개발의 부재 ㅇ 유럽과 미국을 중심으로 국가적 에너지효율 관리를 위해 정확도가 높은 실시간 전자식 초음파 가스미터로 전환하고 있음 □ 국내외 표준화동향 ㅇ 계량에 관한 법률(가스미터 형식승인), 액화석유가스의 안전관리 및 사업비 시행규칙(가스용품검사), 도시가스사업법(시도도시가스공급규정) ㅇ 국가기술표준원의 가스미터 기술기준으로 다이어프램식, 피스톤식, 터빈식 등 기계식이 주류로 기술되어 있음
3. 지원 필요성
□ 기술적 지원필요성 ㅇ 국내 개별 가구수 증가 및 가스사용량 증가에 따른 유량 측정기술의 고도화 필요 □ 정부/정책적 지원필요성 ㅇ 세대별 모니터링이 가능하여 사회적 취약계층의 보호 가능
4. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 21개월 이내 (1차년 : 9개월) ㅇ 정부출연금 : ‘21년 1.85억원 이내(총 정부출연금 4.35억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견기업, 비영리기관 등 ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호	2021-스마트계량-13				안전관리과제	해당없음
사업구분	■ 스마트미터 보급촉진을 위한 기술개발 및 기반조성 □ 산업 측정기술 및 요소부품 연구개발
품목명		스마트미터기를 활용한 실시간 에너지 모니터링 기술개발
1. 개념 및 정의
□ 개념 ㅇ 스마트미터 데이터를 사용하여 에너지 사용패턴 분석 및 진단기술 개발 □ 개발결과의 활용방안 ㅇ 기존 계측기 연계 또는 스마트미터기 설치 등을 통해 건축물의 실시간 에너지 사용량 분석 ㅇ 건물에너지 사용패턴 분석을 통한 컨설팅/운영 관련 신시장 창출 □ 핵심 목표 ㅇ 스마트미터 데이터를 활용한 에너지 사용패턴 분석 및 진단기술 개발 ㅇ 스마트미터 데이터 수집의 단말장치 개발 및 모니터링 시스템 구축 ㅇ 표준 가스와 측정 데이터의 불확도 평가를 통한 자가교정 기능 및 데이터 유효성 검증 알고리즘 개발
2. 국내외 기술·표준 동향
□ 국내외 기술동향 ㅇ 국내 제로에너지건축물인증의 단계적 의무화를 통한 신축 건축물 BEMS* 보급 확산 유도 진행 * Building Energy Management System ㅇ 미국, 유럽 등에서 학계와 연구기관을 중심으로 모델기반 예측제어 기법을 건물 최적 제어에 적용하고 있음 □ 국내외 표준화동향 ㅇ BEMS는 KS F 1800으로 제정되어 기술변화에 따른 수정작업이 이루어지고 있음
3. 지원 필요성
□ 경제적 지원필요성 ㅇ 기 설치된 스마트 미터를 활용하여 공장 및 건축물 분야의 에너지 절감에 기여 ㅇ 제로에너지건축물인증 시행으로 BEMS, AMI 등 구축이 의무화 되고 있으나, 시스템 구축비용이 높아 저렴하게 사용할 수 있는 시스템 개발이 필요함 □ 정부/정책적 지원필요성 ㅇ 시장 초기단계인 중소건축물 에너지 절감을 위한 시스템 개발 및 보급 필요
4. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 21개월 이내 (1차년 : 9개월) ㅇ 정부출연금 : ‘21년 1.85억원 이내(총 정부출연금 4.35억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견기업, 비영리기관 등 ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호	2021-스마트계량-14				안전관리과제	해당없음
사업구분	■ 스마트미터 보급촉진을 위한 기술개발 및 기반조성 □ 산업 측정기술 및 요소부품 연구개발
품목명		글로벌 환경에 대응 가능한 플랫폼 전력량계 개발
1. 개념 및 정의
□ 개념 ㅇ 국내외 혼용 사용이 가능한 보안 전력량계 개발 □ 개발결과의 활용방안 ㅇ 국가별, 전력회사, 민수용 등 구분 없이 활용 □ 핵심 목표 ㅇ 국내외 환경에서 사용 가능한 통합 플랫폼이 적용된 전력량계 개발 ㅇ 국가별 적용 가능한 내장 및 외장 AMI 통신모듈 개발 ㅇ 국내외 상호 호환이 가능한 통합 보안 기능 개발
2. 국내외 기술·표준 동향
□ 국내외 기술동향 ㅇ 국가별로 ANSI C12, IEC 62056등 통신프로토콜 및 통신방식을 다르게 적용 □ 국내외 표준화동향 ㅇ (국내) 암호모듈검증(KCMVP) : 국가-공공기관 정보통신망에서 소통되는 자료 중 중요 정보의 보호를 위해 사용되는 암호모듈의 안정선과 구현 적합성을 검증하는 제도 ㅇ (국외) IEC 62052, IEC 62059, IEC 62356, IEC 62056, DLMS UA 1000-2 Ed.8.3 등
3. 지원 필요성
□ 기술적 지원필요성 ㅇ 스마트미터 해킹 등 보안에 대한 이슈가 계속 제기되고 있어 국내외 시장 확대에 따른 보안기술이 적용된 제품이 필요 □ 경제적 지원필요성 ㅇ 국가별로 다른 보안, 통신, 전기방식 등에 대응 가능한 글로벌 스마트 전력량계 플랫폼 개발로 시장 대응 유연성 확보가 필요 □ 정부/정책적 지원필요성 ㅇ IEC 62052, IEC 62053, ANSI C12 등 국가별 환경에 적용 가능한 제품 개발로 시장성은 있으나 기업이 대응 하는데 한계가 있음
4. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 21개월 이내 (1차년 : 9개월) ㅇ 정부출연금 : ‘21년 1.85억원 이내(총 정부출연금 4.35억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견기업, 비영리기관 등 ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호	2021-스마트계량-15				안전관리과제	해당없음
사업구분	■ 스마트 미터 보급촉진을 위한 기술개발 및 기반조성 □ 산업 측정기술 및 요소부품 연구개발
품목명		저울의 신뢰성 검증능력 향상을 위한 측정자동화 시스템 개발
1. 개념 및 정의
□ 개념 ㅇ 전기식 지시 저울의 신뢰성 검증능력 향상을 위한 측정자동화 시스템 개발 □ 개발결과의 활용방안 ㅇ 교정업무 전 분야에 사용이 가능하며, 신뢰성 검사자의 의존성을 낮추므로 객관성 및 정밀성 향상 기대 ㅇ KOLAS 교정 질량분야 인정기관에 보급 및 제품생산과 관련하여 정밀측정기술을 요하는 기업에 보급 가능 □ 핵심 목표 ㅇ 최대용량 100Kg 이상의 전기식 지시 저울의 측정자동화 시스템 개발 ㅇ F 및 M급 분동(5Kg ~ 20Kg) 측정자동화 시스템 개발 ㅇ KOLAS 질량분야(전기식 지시 저울) 교정업무기준에 부합
2. 국내외 기술·표준 동향
□ 국내외 기술동향 ㅇ 다양한 방식의 저울의 검교정 방법이 제시되고 있으나 대부분 숙련자에 의해 이뤄지는 방식 ㅇ 자동화 측정방식은 주로 경량저울에서 사용되고 있음 □ 국내외 표준화동향 ㅇ 측정프로세스 및 측정기에 대한 요구사항 정의 ISO 10012와 운영실무 관련 KS Q ISO/IEC 1702가 사용되고 있음
3. 지원 필요성
□ 기술적 지원필요성 ㅇ 측정자동화 시스템을 통해 저울의 편심 및 정밀도 평가 시 휴먼에러 최소화 필요 □ 경제적 지원필요성 ㅇ 계측분야 외 정밀성이 필요한 다양한 제조업에서 활용 가능 ㅇ 숙련자의 개입의 최소화에 따른 표준화된 전기식 지시 저울의 상시 사용 가능 □ 정부/정책적 지원필요성 ㅇ KOLAS 인증기관으로의 보급을 통하여 측정의 정확성 확보 가능
4. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 21개월 이내 (1차년 : 9개월) ㅇ 정부출연금 : ‘21년 1.85억원 이내(총 정부출연금 4.35억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견기업, 비영리기관 등 ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호	2021-스마트계량-16				안전관리과제	해당없음
사업구분	□ 스마트미터 보급촉진을 위한 기술개발 및 기반조성 ■ 산업 측정기술 및 요소부품 연구개발
품목명		반도체 기반의 초정밀 로드셀 모듈 개발
1. 개념 및 정의
□ 개념 ㅇ 극미질량의 정밀측정이 가능한 반도체 기술기반의 초정밀 로드셀 개발 □ 개발결과의 활용방안 ㅇ 2차전지 생산라인 외 무게 측정이 필요한 모든 스마트 공장에 적용 ㅇ 바이오 및 제약분야의 초정밀 전자저울에 적용 ㅇ 반도체 다이 본더(Die Bonder), 디스펜서(Dispensor) 등, 장비 내 재료중량 또는 하중의 정밀계측을 위한 부품으로 공급 □ 핵심 목표 ㅇ MEMS 기반 반도체 스트레인 게이지에 기반한 초정밀 센서모듈 개발 ㅇ OMIL에서 규정한 동작온도 이상의 범위에서 대응이 가능한 온도보상 적용
2. 국내외 기술·표준 동향
□ 국내외 기술동향 ㅇ 현재 초정밀저울에 사용되고 있는 초고가의 초고정밀 마그네틱셀 센서는 최대 하중이 8kg 이하로 제한되며, 저울의 설치장소나 온도 등 환경에 영향을 많이 받음 ㅇ 일반 금속박식 센서로는 최소 하중 0.3kg 이하는 측정이 불가능하여 정밀저울에는 사용할 수 없음.(정밀도 : 초고정밀 마그네틱셀 센서 1/2,400,000, 일반 금속박식 센서 1/5,000)
3. 지원 필요성
□ 기술적 지원필요성 ㅇ 초정밀 로드셀의 경우 Metler-Toledo, Sartorius, A&D, OHAUS, ISHIDA, SCINCO, HBM 등 소수의 해외기업(독일 및 일본)이 국내외 시장을 장악 ㅇ 미세측정 장비분야의 수입의존성을 해소함과 더불어 기술적 자립 필요 □ 경제적 지원필요성 ㅇ 바이오 및 제약산업, 반도체 공정장비, 전기자동차 배터리 생산공정 등 스마트공장에 적용하기 위한 초정밀 로드셀 개발이 시급 □ 정부/정책적 지원필요성 ㅇ 관련 중소기업의 신제품 및 신기술관련 기술투자 역량 부족
4. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 21개월 이내 (1차년 : 9개월) ㅇ 정부출연금 : ‘21년 1.87억원 이내(총 정부출연금 4.37억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견기업, 비영리기관 등 ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호	2021-스마트계량-17				안전관리과제	해당없음
사업구분	□ 스마트미터 보급촉진을 위한 기술개발 및 기반조성 ■ 산업 측정기술 및 요소부품 연구개발
품목명		수소가스 고감도 유량 계측을 위한 공기정합 (Air-couple) 초음파트랜스듀서 핵심소재부품 기술개발
1. 개념 및 정의
□ 개념 ㅇ 수소가스, 바이오가스 및 연료전지의 보급 확대를 위한 고온 고습의 미반응 가스 유량 계측이 가능한 가스식 초음파 유량계 핵심소재부품 개발 □ 개발결과의 활용방안 ㅇ 산업용 수소가스 유량계, 바이오가스 유량계, Fuel Cell용 수소가스 농도계, 천연가스 측정, 산업용 굴뚝연소 가스유량계 등 □ 핵심 목표 ㅇ 수소가스 고감도 유량 계측을 위한 공기정합 (Air-couple) 가스식 초음파트랜스듀서 핵심소재부품(다공성 매칭레이어 복합소재부품, 고성능 Piezo부품 등) 복합소재 기술개발
2. 국내외 기술·표준 동향
□ 국내외 기술동향 ㅇ 현재 가스 측정용 초음파 유량계는 국내 개발 완제품이 보고되고 있지 않음 ㅇ GE사, Siemens사, Panasonic사에서는 고습의 수소 유량과 농도를 동시에 계측 가능한 초음파식 수소 유량 농도계를 출시 - 별도의 트랜스듀서 핵심 소재부품의 경우 중국의 Audiowell사를 선두로 일본의 Fuji사, 유럽의 Ceramtech사에서 활발히 진행 중 □ 국내외 표준화동향 ㅇ API(미국 석유협회) Crude Oil 기준 유량계를 초음파 타입으로 선정
3. 지원 필요성
□ 기술적 지원필요성 ㅇ 고감도 트랜스듀서부와 연계하여, 인공지능 및 스마트 신호처리 시스템 등을 적용한 스마트 전자시스템부 기술개발 등과의 유기적인 연계가 가능 □ 경제적 지원필요성 ㅇ 수입에 의존하고 있는 가스식 초음파 유량계 제조를 위한 핵심 요소기술을 국산화할 경우, 산업체와의 연계를 통해 실제 초음파 가스유량계 완제품에 직접 적용 및 원가절감이 가능 □ 정부/정책적 지원필요성 ㅇ 초기 개발비용 및 기간이 필요하여 이를 민간이 직접 투자하여 투자금 회수하기가 쉽지 않으므로 정부 지원이 필수적
4. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 21개월 이내 (1차년 : 9개월) ㅇ 정부출연금 : ‘21년 1.87억원 이내(총 정부출연금 4.37억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견기업, 비영리기관 등 ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호	2021-스마트계량-18				안전관리과제	검토 中
사업구분	□ 스마트미터 보급촉진을 위한 기술개발 및 기반조성 ■ 산업 측정기술 및 요소부품 연구개발
품목명		100 MPa 급의 고압가스용 압력 조절장치 개발
1. 개념 및 정의
□ 개념 ㅇ 고압수소 관리를 위한 압력 계측과 정밀조절 검증을 위한 100 MPa 수준의 고압가스 자동 압력조절기 개발 □ 개발결과의 활용방안 ㅇ 수소경제 관련 고압가스 연구개발 시설에서 요구되는 압력조절기 공급 ㅇ 수소충전용 압력계의 정기적인 정밀 점검을 위한 검정에 활용 □ 핵심 목표 ㅇ 고압 수소용 기체 압력 조절 시스템 개발 - 최대 압력 100 MPa, 정밀도 0.01%, 디지털 전자제어 방식 ㅇ 요소 부품 개발: 급속 압력증폭기, 조절밸브, 자동조절 전자회로 - 완속 압력 증폭기: ~100 MPa, 허용오차: 0.01% - 조절 밸브: 전자식 개폐, 최대압 100 MPa, 가스유출: 분당 0.1 cc 이내 - 디지털 제어회로: 10초 이내의 제어 안정화, 0.002% 이하의 오차
2. 국내외 기술·표준 동향
□ 국내외 기술동향 ㅇ FLUKE Corporation(미국), WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG (독일) 등 해외 기업이 고압 기체의 정밀 제어기를 독점 공급 중 ㅇ 국제적으로 고압압력 조절기 수요가 증가하고 있으나 국산화가 되지 않음 □ 국내외 표준화동향 ㅇ 수소가스 전용 압력조절기 표준 미비
3. 지원 필요성
□ 기술적 지원필요성 ㅇ 고압수소 장비 국산화를 위한 고압 정밀제어 기술개발이 필요 □ 경제적 지원필요성 ㅇ 고압 수소 공급 장치의 정밀계량으로 공급자-소비자 간의 신뢰도 제고 □ 정부/정책적 지원필요성 ㅇ 신재생 수소에너지 산업 분야의 해외시장 진출 및 국내 고용창출
4. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 21개월 이내 (1차년 : 9개월) ㅇ 정부출연금 : ‘21년 1.87억원 이내(총 정부출연금 4.37억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견기업, 비영리기관 등 ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호	2021-스마트계량-19				안전관리과제	해당 없음
사업구분	□ 스마트미터 보급촉진을 위한 기술개발 및 기반조성 ■ 산업 측정기술 및 요소부품 연구개발
품목명		±0.5 ℃ 정밀도를 갖는 비접촉식 온도측정 시스템 검교정용 측정기술 개발
1. 개념 및 정의
□ 개념 ㅇ 열화상측정기기의 고정밀 온도측정 시스템 구축을 통해 산업용 측정 계기의 교정, 시험, 검사 및 성능평가 지원 - 절대교정방법을 사용한 측정 불확도 0.5 ℃ 이하로 측정할 수 있는 검교정용 시스템 개발 및 구축 □ 개발결과의 활용방안 ㅇ 코로나19등 감염병이 증가됨에 따른 비접촉식 온도측정기기 대응 신제품의 교정, 시험 및 성능검증 □ 핵심 목표 ㅇ ±0.5 ℃급 비접촉식 열화상 온도센서(측정기) 시스템 검교정용 측정기술개발 - 비접촉식 온도측정기의 교정시스템 구축 및 이를 통한 소급성(Traceability) 체계 확보
2. 국내외 기술·표준 동향
□ 국내외 기술동향 ㅇ 국내 공인기관의 측정능력은 0.8~2℃로 제품에서 요구하는 성능을 검증하기에는 역부족 □ 국내외 표준화동향 ㅇ 비접촉식 온도측정 표준과 관련하여 공개된 표준이 부족하였으나, 최근 표준화가 적극적으로 진행중
3. 지원 필요성
□ 기술적 지원필요성 ㅇ 코로나19 등 보건의료 목적으로 안면인식과 비접촉식 온도 측정방법을 결합한 다양한 제품군들이 출시되었지만 대부분 미인증 제품 □ 경제적 지원필요성 ㅇ 방역체계 요구를 만족하는 제품 수요에 대응하고, 국내외 시장 확대가 가능 □ 정부/정책적 지원필요성 ㅇ 국내 공인기관에서 검교정 및 측정 불확도 만족되는 제품 인증이 필요하지만, 교정 시스템 구축 및 유지보수 비용이 고가이며 해외 수입에 의존적
4. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 21개월 이내 (1차년 : 9개월) ㅇ 정부출연금 : ‘21년 1.88억원 이내(총 정부출연금 4.38억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견기업, 비영리기관 등 ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호	2021-스마트계량-20				안전관리과제	해당없음
사업구분	□ 스마트미터 보급촉진을 위한 기술개발 및 기반조성 ■ 산업 측정기술 및 요소부품 연구개발
품목명		저비용 고성능 로드셀 및 인터페이스 기술 개발
1. 개념 및 정의
□ 개념 ㅇ 정밀작업 공정(수작업 및 MEMS 공정)이 필요 없는 저비용 고성능 로드셀 - 산업용 로봇 및 장치에 적용 가능한 통신 규격(CANopen, EtherCAT) 지원 - AI 기술을 활용한 외부 환경 노이즈(온도, 습도, 자기장 등) 및 중력에 의한 자중 자동 보정이 가능한 로드셀 보정기술 개발 □ 개발결과의 활용방안 ㅇ 산업용 로봇 및 제조현장의 스마트 팩토리 환경구축에 활용 가능 - 스마트팩토리 부품 가공, 조립, 검사라인에 활용 - 적용이 용이한 통신 규격으로 기존 산업용 로봇 및 장치에 활용 가능 - 외부 환경 노이즈 및 중력 보정 기술을 통해 고성능 로드셀 개발에 활용 □ 핵심 목표 ㅇ 저비용 고성능 로드셀 및 인터페이스 개발 - 통신속도 및 규격 : 1kHz 이상(CapOPEN 내장, EtherCAT 외장) - 로드셀 보정 기술 : 1종류 이상
2. 국내외 기술·표준 동향
□ 국내외 기술동향 ㅇ 국내의 중소기업에서 로드셀 기술 개발 및 상용화를 시도하고 있으나, 로드셀 종류가 제한적이며 해외 선진기업 대비 성능이 미흡하며, 로봇 및 자동화 장치에 적용하기 위한 인터페이스 기술이 미흡 ㅇ 미국 ATI사, Wacoh, Robotiq, Optoforce 등의 회사에서 제품화하고 있음 □ 국내외 표준화동향 ㅇ 기술표준: KS B 6409 및 시험기준: EIAK GC-6031
3. 지원 필요성
□ 기술적 지원필요성 ㅇ 기존 로드셀은 수작업 공정으로 인해 낮은 생산성/고비용 및 활용가능한 인터페이스 부족으로 인해 다양한 분야에 널리 사용되지 못함 ㅇ 공장 자동화, 로봇핸드, 수술로봇, 협동로봇, 그리퍼 등 다양한 분야에 로드셀이 필요 □ 경제적 지원필요성 ㅇ 2018년 기준 국내외 로드셀 시장 규모는 10조원이며 성장가능성이 높음 □ 정부/정책적 지원필요성 ㅇ 산업 자동화 등으로 고성능 로드셀의 필요성은 증대되나, 국내 기업은 개발 초기 단계
4. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 21개월 이내 (1차년 : 9개월) ㅇ 정부출연금 : ‘21년 1.87억원 이내(총 정부출연금 4.37억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견기업, 비영리기관 등 ㅇ 기술료 징수여부 : 징수