	보 도 자 료	과학기술정보통신부 전파방송관리과 과 장 조민영 (044-202-4930) 사무관 박성준 (044-202-4935)
관계부처 합동	2021년 4월 2일(금) 16:00부터 보도하여 주시기 바랍니다.
		방송통신위원회 지상파방송정책과 과 장 김우석 (02-2110-1420) 사무관 권혁준 (02-2110-1421)

“지상파 다채널방송, VoD, 이동방송 구현”

- 과기정통부·방통위 지상파 차세대 방송서비스 시연회 개최 -

- ATSC 3.0 기반 끊김 없는 이동수신, 다채널방송, 재난경보, 타깃광고 등 시연 -

※ ATSC 3.0은 우리나라·미국·캐나다 등에서 채택한 차세대 지상파 방송 표준으로, 다채널, 이동 수신, 고화질, 방송·통신 융합 등이 장점임

□ 과학기술정보통신부(장관 최기영, 이하 ‘과기정통부’)와 방송통신위원회(위원장 한상혁, 이하 ‘방통위’)는 지상파 차세대 방송서비스 시연회(이하 ‘시연회’)를 4월 2일(금) 오후 제주도 테크노파크 인근에서 개최한다고 밝혔다.

※ 현재 제주도는 코로나바이러스감염증-19 사회적 거리두기 1.5단계이나, 이번 행사는 2단계를 기준으로 강화된 방역수칙에 따라 진행됨

ㅇ 이번 시연회는 과기정통부와 방통위가 2020년 12월 9일 발표한 「지상파 UHD방송 활성화를 위한 정책방안」과 연계하여, 지상파 UHD 방송 표준인 ATSC 3.0 기술을 기반으로 방송·통신 융합 서비스를 포함한 다양한 지상파 차세대 방송서비스를 선보일 예정이다.

ㅇ 시연회에는 최기영 과기정통부 장관, 한상혁 방통위원장, 정필모 국회 과학기술정보방송통신위원회 위원, 원희룡 제주특별자치도지사, 박성제 한국방송협회장(MBC 사장), 임병걸 KBS 부사장, 김상진 SBS CTO, 김유열 EBS 부사장, 김명준 ETRI 원장, 김승기 로와시스 대표이사, 김윤 SKT CTO 및 정종기 RAPA 상근부회장 등이 참석한다.

□ 국내외 20여개 기업이 참여하는 이번 시연회는 실내시연과 실외시연으로 진행되며, 실내시연은 다채널방송(MMS: Multi Mode Service), 재난경보, 지상파 VoD, 타깃광고, 고화질 업스케일링(upscailing) 서비스 등으로, 실외시연은 끊김없는 이동방송, 고정밀 위치 정보 서비스(RTK : Real-Time Kinematic) 등으로 구성된다.

□ 과기정통부 최기영 장관은 “지상파방송은 기술발전에 따라 아날로그에서 디지털로 큰 변화를 거쳤고, 이제는 ATSC 3.0이라는 기술을 통해 차세대 방송으로의 도약을 추진할 시기”라며,

ㅇ “지상파 방송사 뿐만 아니라 방송장비산업의 성장을 위해서도 차세대 지상파 방송의 성장동력 마련을 적극 지원하겠다”라고 밝혔다

□ 방통위 한상혁 위원장은 “급변하는 방송통신 환경에서 무료 보편서비스인 지상파방송이 효과적으로 대응하는 길은 국민 모두가 혜택을 누리는 다양한 혁신서비스를 제공하는 것”이라며,

ㅇ “방송의 공공성을 강화하면서도 방송 산업이 성장할 수 있도록 지상파 방송사의 혁신 기반 마련을 적극 지원하겠다.”라고 밝혔다.

붙임 : 지상파 차세대 방송서비스 시연 설명자료

	이 자료에 대하여 더욱 자세한 내용을 원하시면 과기정통부 전파방송관리과 박성준 사무관(☎ 044-202-4935), 방통위 권혁준 사무관(☎ 02-2110-1421), 한국전파진흥협회 김종년 팀장(☎ 02-317-6071)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임		지상파 차세대 방송서비스 시연 설명자료

< 실내 시연모델 >

다채널방송(MMS), 지상파 VoD, 재난경보 서비스

ㅇ (개요) 하나의 주파수 대역(6MHz) 내에서 여러 개의 채널(TV, 라디오)을 동시에 송출(MMS), ATSC 3.0 방송망을 통해 전송된 VoD 콘텐츠를 셋톱박스(STB)에 저장하여 시청(지상파 VoD), 지상파 UHD 방송망을 통해 재난경보 발령 및 재난관리에 필요한 정보를 효과적으로 전달(재난경보)

< 서비스 개념도 >

구 분	내 용
다채널방송(MMS*) * Multi Mode Service
지상파 VoD 서비스
재난경보 서비스

타깃광고, 고화질 업스케일링

ㅇ (개요) 방송망을 통해 송출되는 방송서비스에 맞춤형 광고(현재 지역별, 향후 개인별)를 5G통신망을 통해 실시간으로 전송받아 시청자별로 관심 분야 광고를 표출(타깃광고), 저화질 영상을 AI 학습엔진을 통해 실시간으로 고화질로 변환하여 송출(고화질 업스케일링)

< 서비스 개념도 >

구 분	내 용
타깃광고 (Targeted Ad)
고화질 업스케일링 (Upcailing)

< 실외 시연모델 >

끊김없는 방송 서비스

ㅇ (개요) ATSC 3.0망으로 지상파 방송 콘텐츠를 시청하다가 음영지역(터널, 지하 등)에서는 통신망과 연동하여 동일한 콘텐츠를 끊김 없이 시청

< 서비스 개념도 >

내  용

이동방송 서비스

ㅇ (개요) 이동 중 MMS, 지상파 VoD, 재난방송 서비스 시연 외에 DMB 방송과 ATSC 3.0 방송망을 통한 이동HD 방송간 화질 비교

< 서비스 개념도 >

내  용

RTK(고정밀 위치정보 서비스) 서비스

ㅇ (개요) GPS 환경에서 발생하는 위치의 오차를 보정하는 데이터정보를 ATSC 3.0 기술(데이터 전송 가능)이 적용된 방송망을 통해 넓은 커버리지로 송출하는 서비스(GPS 오차는 통상 1~2m, RTK 적용 시 10cm 이내)

* ATSC 3.0 망을 활용한 고정밀 위치정보 서비스는 드론, 측지/측량, 농기계, 건설, 물류/시설관제, 자율주행차, 선박, 골프 비거리측정 등에 활용 가능할 것으로 전망

< 서비스 개념도 >

구 분	내 용
RTK 서비스 (고정밀 위치정보 서비스)