		보 도 자 료
http://www.motie.go.kr
2022년 4월 27일(수) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. (인터넷, 방송, 통신은 4.26.(화) 오전 11시 이후 보도 가능)
배포일시	2022. 4. 26.(화)		담당부서	에너지효율과
담당과장	허정수 과장(044-203-5140)		담 당 자	박정민 사무관(044-203-5146) 민경미 사무관(044-203-5143)

산업부, 4개 제품 에너지 소비효율 관리 강화

- 김치 냉장고, 전기세탁기, 전기냉난방기 등 3개 제품 효율등급기준 강화 -

- 모니터에 대한 최저소비효율기준 신설 -

□ 금일 산업통상자원부는 ① 김치냉장고, 전기세탁기, 전기냉난방기 등 3개 기기의 에너지 소비효율 등급기준*을 상향 조정하고, ② 대기전력 저감제도**로 관리해 오던 모니터에 대해 소비효율 기준을 신설하는 것을 골자로 하는 ｢효율관리기자재 운용규정｣을 개정 고시함

* 소비효율 향상을 위해 보급률이 높고 에너지 소비가 큰 기기를 대상으로 효율등급부여(1~5등급)하여 구분 표시하는 제도로 ‘92년부터 시행중

** 사무∙전자기기의 대기전력 저감을 위해 기준 미달 제품에 대해 경고 표지를 의무 부착하도록 하는 제도로 ‘08년부터 시행중

□ 이번 개정은 약 1년간의 업계․전문가 의견수렴, 공청회 등을 거쳐 이루어졌으며, 제24차 에너지위원회(‘21.12.6.)에서 의결된 ’에너지효율 혁신 및 소비행태 개선방안‘의 일환으로 추진됨

【 효율등급기준 강화 (김치냉장고ㆍ전기세탁기ㆍ전기냉난방기) 및 신설 (모니터) 】

□ 김치냉장고

↳ 제품 카테고리, 소비효율등급부여지표, 등급기준 등 3개 사항을 변경 고시하고, 시행시기는 겨울 김장철, 업계 준비 등을 고려해 발효 후 1년으로 설정

① (제품카테고리 변경) 다양한 식품의 분리 저장이 가능한 다문형 대형 김치냉장고 수요가 증대하고 있는 점을 고려, ‘김치저장 공간수’를 기준으로 설정하던 현행 카테고리를 ‘문의 개수’ 중심으로 변경

【현행】 300L 미만 김치저장실수 2개 이하, 300L 이상 또는 김치저장실수 3개 이상

【변경】 300L 미만, 300L이상 문 개수 3개 이하, 300L이상 문 개수 4개 이상

② (소비효율등급부여지표 개선) 소비자들이 냉장고(저장실) 크기에 따른 전력소비량을 쉽게 파악할 수 있도록, 제품의 최대 소비전력량*을 月소비 전력량**으로 단순히 나눈 현행 지표를 月소비 전력량을 제품크기(저장실 부피)로 나눈 지표로 변경 (붙임2 참조)

* 제품이 한달간 소비할 수 있는 최대 전력량

** 제품이 한달간 소비하는 평균 전력량

③ (등급기준 조정) 기술발전에 따른 제품 효율향상으로 현행 1등급 제품비중이 60%를 초과하는 등 제도 취지가 퇴색되고 있는 점을 감안하여 전체적으로 등급 기준을 상향 조정 (붙임2 참조)

ㅇ 금번 조정으로 현재 64.4%인 1등급 제품 비중은 12.1%(주요 선진국 수준)로 축소 전망

* EU도 1등급 30% 이상, 1+2등급이 50% 이상일 경우 기준 조정 검토

< 등급기준 조정에 따른 등급별 제품비중 변화 전망 (%) >

구 분	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급	등급 외
현 행 (‘21.3월 기준)	64.4	22.4	4.5	6.0	2.6	-
변 경	12.1	34.2	40.3	9.8	3.0	0.5

□ 전기세탁기

↳ 라벨 표시사항, 등급기준 등 총 2개 사항을 변경 고시하고, 시행 시기는 업계 준비기간을 고려하여 발효 후 6개월로 설정

① (라벨 표시 개선) 실제 세탁시 소비전력량을 추적 표시하는 IEC(국제전기기술위원회), EU 등 글로벌 규격 체계에 맞추어 “1kg당 소비전력량”으로 표시하던 현행 방식을 “1회 세탁시 소비전력량*”으로 변경

* 최대용량 세탁물을 표준코스(대표 세탁 프로그램)로 세탁시 소비되는 전력

【현행】	【변경】

② (등급기준 조정) 기술발전에 따른 제품 효율개선으로 1․2등급 비중이 60% 수준에 육박하는 등 제도 취지가 퇴색되고 있는 상황을 고려하여 전체적으로 등급기준을 상향 조정 (붙임2 참조)

- 금번 조정으로 현재 29.2%인 1등급 제품 비중은 7.8%로 축소 전망

< 등급기준 조정에 따른 등급별 제품비중 변화 전망 (%) >

구 분	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급	등급 외
현 행 (‘21.3월 기준)	29.2	29.8	30.3	5.3	5.3	-
변 경	7.8	34.5	38.4	13.8	5.1	0.3

□ 전기냉난방기

↳ 라벨 표시사항, 등급기준 등 총 2개 사항을 변경 고시하고, 시행 시기는 전기세탁기와 마찬가지로 발효 후 6개월로 설정

① (라벨 표시 개선) 냉방과 난방 각각을 효율 관리하여 소비자에게 보다 정확한 정보를 제공하고 있는 EU등 선진국 사례를 참조하여, 냉방과 난방 중 낮은 등급 하나만 라벨에 표시하는 현행 방식을 냉방과 난방 등급을 각각 표시하는 방식으로 변경

* (기존) 냉방 1등급, 난방 3등급이면, 3등급으로 표시 → (개선) 각각 표시

【현행】	【변경】

② (등급기준 조정) 에어컨(전기 냉방기)등에 비해 낮은 효율기준을 개선하기 위해 냉․난방 모두의 효율등급을 조정 (붙임2 참조)

- 금번 조정으로 현재 19.5%인 1등급 제품 비중이 9.6%로 축소 전망 (냉방기준)

< 등급기준 조정에 따른 등급별 제품비중 변화 전망 (%) >

구 분		1등급	2등급	3등급	4등급	5등급	등급 외
냉방 성능	현행 (‘21.3월 기준)	19.5	16.5	41.6	19.5	2.8	0.0
	개정	9.6	22.1	23.3	27.1	17.9	0.0
난방 성능	현행 (‘21.3월 기준)	8.2	1.4	59.5	23.3	7.5	0.0
	개정	8.2	1.2	23.3	32.7	26.6	8.0

* 난방 1등급 기준은 現 기술수준 등을 고려하여 금번에는 변경하지 않고 개선 여부를 지속 검토할 계획

□ 모니터

↳ 다양한 기능 추가로 대기 소비전력 뿐 아니라 사용중 소비전력에 대한 관리 필요성이 증대됨에 따라 대기전력저감 제도에서 관리하던 것을 효율등급표시제로 이관하여 최저 소비효율기준을 설정하고, 시행 시기는 업계 준비를 고려하여 발효 후 1년으로 설정

① (최저 소비효율기준 강화) 기존 대기전력저감 제도의 ① 온모드, ② 대기(슬립)모드, ③ 오프모드 소비전력 지표는 유지하되, 최저 소비효율기준을 강화*하여 기준미달 제품에 대해서는 유통을 금지  (붙임2 참조)

* 판매량이 가장 많은 24인치 모니터의 경우, 금번 개정으로 온모드 소비전력 최대허용치를 기존대비 약 32% 강화

② (최대허용치 기준 세분화) 모니터 사양 다양화 추세에 대응해 현행 3개 그룹을 10개 그룹*으로 세분화하고 각 그룹별 최대허용치 기준을 설정 (붙임2 참조)

* 화면 해상도(2개 분류) 및 크기(5개 분류)에 따라 세분화 ⇒ 10개 그룹 (2×5)

【 중장기 소비효율개선 목표 사전예고 】

□ 3개 기기(김치냉장고, 전기세탁기, 전기냉난방기) 소비효율을 지속 개선하기 위해 중장기(3년·6년) 소비효율 개선목표기준을 사전 예고

ㅇ 고시 시행일로부터 최초 3년 후 소비효율기준을 3%~20% 상향하고, 이후 3년 뒤 다시 3% 상향

	【 중장기 목표소비효율기준 예시 】
* 300L 미만 5등급 김치냉장고 : (‘23)125.0 → (’26)100.0 (△20%) → (’29)96.3 (△3%)로 상향 * 300L 미만 1등급 김치냉장고 : (‘23)47.0 → (’26)45.6 (△3%) → (’29)44.2 (△3%)로 상향 * 4kW 미만 5등급 전기냉난방기(난방기준) : (‘22)2..75 → (‘25)3.00 (△9%) → (’28)3.08 (△3%)로 상향 * 8kg 이하 5등급 드럼세탁기 : (‘22) 114.5→ (’25)111.1 (△3%) → (’28)107.6 (△3%)로 상향)

【 기대효과 및 향후계획 】

□ 금번 소비효율 강화 조치로 연평균 약 25.5GWh의 에너지 절감효과*가 예상되며(세종시 월간 전력사용량의 약 7.1% 수준), 제조사들의 제품효율 혁신에도 기여할 것으로 기대

* 3개 기기(김치냉장고, 전기세탁기, 전기냉난방기) 소비효율등급 강화에 따른 전기 절감량*(연평균 약 15GWh)과 모니터의 최저소비효율기준 강화에 따른 전기절감량**(연평균 약 10.5GWh) 합산량

□ 산업부는 앞으로도 고효율 제품 확산 및 기업들의 제품효율 혁신을 유도하기 위해 기존 품목들의 효율등급 기준을 지속 강화해 나가는 한편, 에너지소비효율 1등급 기준보다도 효율이 더 높은 프리미엄 효율기기의 발굴에도 적극 노력해 나갈 방침

【붙 임】 1. 에너지 소비효율등급 표시제도 및 대기전력저감 프로그램 개요

2.「효율관리기자재 운용규정」 개정안 주요 내용

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 에너지효율과 박정민 사무관(☎044-203-5146), 민경미 사무관(☎044-203-5143)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임 1		에너지 소비효율등급 표시제도 및 대기전력저감 프로그램 개요

1. 에너지 소비효율등급 표시제도

□ 개요

ㅇ 일반적으로 널리 보급되어 있고 에너지 소비가 많은 기자재를 대상으로 에너지소비효율 등에 따라 효율등급 및 소비효율을 의무적으로 표시

- (소비효율등급) 소비효율에 따라 1~5등급을 표시하고, 최저기준(5등급) 미달제품에 대해서는 생산ㆍ판매 금지

- (최저소비효율기준) 최저소비효율기준을 만족하는 제품 대상으로 별도 라벨을 부착하고, 미달제품에 대해서는 생산ㆍ판매 금지

□ 법적근거

ㅇ 에너지이용합리화법 제15조 및 제16조

ㅇ 효율관리기자재 운용규정 (산업통상자원부 고시)

□ 대상품목 : 34개 품목

[소비효율등급표시 대상, 19종] 전기냉장고, 김치냉장고, 전기냉방기, 전기세탁기, 전기냉온수기, 전기밥솥, 전기진공청소기, 공기청정기, 가정용가스보일러, 전기냉난방기, 상업용전기냉장고, 가스온수기, 창세트, 텔레비전수상기, 멀티전기히트펌프시스템, 제습기, 컨버터내장형 LED램프, 컨버터외장형 LED램프, 의류건조기
[최저소비효율기준 대상, MEPS), 15종] 선풍기, 백열전구, 형광램프, 안정기내장형램프, 삼상유도전동기, 어댑터ㆍ충전기, 변압기, 전기온풍기, 전기스토브, 셋톱박스, 전기레인지, 사이니지디스플레이, 냉동기, 공기압축기, 모니터

2. 대기전력저감 프로그램

□ 개요

ㅇ 전자제품의 대기전력(Standby Power) 저감 기능 구현 촉진 및 대기전력저감 우수 제품의 보급 확대를 목적

ㅇ 사용하지 않는 대기시간에 절전모드 채택과 대기전력*의 최소화를 유도하기 위하여 대기전력저감기준 만족제품에 에너지절약마크를 임의 표시하고(‘99년 도입), 미달제품은 경고표지를 의무 표시(‘08년 도입)

*  컴퓨터, 모니터 등 전자제품이 실제로 사용되지 않는 대기 상태에서 소비되는 전력

대기전력저감 우수라벨 (임의표시)	대기전력경고표지 라벨 (의무표시)

□ 법적근거

ㅇ 에너지이용 합리화법 제18조, 제19조, 제20조, 제21조

ㅇ 대기전력저감 프로그램 운용규정(산업통상자원부고시)

□ 대상품목 : 21개 품목

< 대기전력저감대상제품 (21개) >

	대기전력경고표지대상제품 (16개)
◾ 컴퓨터, 모니터, 프린터, 팩시밀리, 복사기, 스캐너, 복합기, 오디오, DVD플레이어, 라디오카세트, 전자레인지, 도어폰, 유무선전화기, 비데, 모뎀, 홈게이트웨이			◾자동절전제어장치, 손건조기, 서버, 디지털컨버터, 유무선공유기

붙임 2		「효율관리기자재 운용규정」 개정안 주요 내용

항목

현행

개정안

비 고

김치냉장고

소비효율등급부여지표(R)

R =	당해 모델의 최대소비전력량[kWh/월]
	당해 모델의 월소비전력량[kWh/월]

R =	해당 모델의 월간소비전력량(Wh)
	해당 모델의 보정유효내용적(L)

ㅇ 효율 의미를 보다 쉽게
이해할 수 있도록 개선

ㅇ 보정유효내용적 : 냉장실ㆍ냉동실 부피를 의미

월간소비전력량

ㅇ 월간소비전력량 =

1일 소비전력량×365/12

ㅇ 월간소비전력량 =

1일 소비전력량×365/12×1.3

ㅇ 실험실 측정값에 보정계수를 곱하여 소비자가 실제 사용하는 환경에서의 소비전력과 근접한 값으로 사용

소비효율등급부여기준

등급	전체
1	2.55≤R
2	2.30 ≤ R < 2.55
3	2.05 ≤ R < 2.30
4	1.80 ≤ R < 2.05
5	1.30 ≤ R < 1.80

[단위 : Wh/L]

등급	300L 미만	300L이상 문 3개이하	300L이상 문 4개이상
1	R＜47.0	R＜34.0	R＜28.0
2	47.0 ≤ R < 60.5	34.0 ≤ R < 36.2	28.0 ≤ R < 30.0
3	60.5 ≤ R < 82.0	36.2 ≤ R < 40.8	30.0 ≤ R < 35.0
4	82.0 ≤ R < 103.5	40.8 ≤ R < 45.4	35.0 ≤ R < 40.0
5	103.5 ≤ R < 125.0	45.4 ≤ R < 50.0	40.0 ≤ R < 45.0

ㅇ 소비효율등급 부여를 위한  카테고리를 3개로 구분하고, 등급별 기준 조정

전기세탁기

소비효율등급부여기준

[단위 : Wh/kg]

등급	2~8㎏ 일반세탁기	8~13㎏ 일반세탁기	13~25㎏ 일반세탁기
1	R≤25.0	R≤12.0	R≤8.5
2	R ≤ 29.0	R ≤ 16.0	R ≤ 10.2
3	R ≤ 33.0	R ≤ 20.0	R ≤ 11.9
4	33.0 < R ≤ 37.0	20.0 < R ≤ 24.0	11.9 < R ≤ 13.6
5	37.0 < R ≤ 41.0	24.0 < R ≤ 28.0	13.6 < R ≤ 17.0

[단위 : Wh/kg]

등급	2~8㎏ 일반세탁기	8~13㎏ 일반세탁기	13~25㎏ 일반세탁기
1	R ≤ 23.1	R ≤ 12.0	R ≤ 8.5
2	R ≤ 28.4	R ≤ 15.8	R ≤ 9.3
3	R ≤ 32.2	R ≤ 19.6	R ≤ 11.7
4	32.2 < R ≤ 36.0	19.6 < R ≤ 23.4	11.7 < R ≤ 13.6
5	36.0 < R ≤ 39.8	23.4 < R ≤ 27.2	13.6 < R ≤ 16.5

ㅇ 소비효율등급부여 지표
(R, 세탁용량과 소비전력량의 비율로 산출) 변경은 없고, 등급별 기준만 조정

등급	2~5㎏ 냉수전용	2~8㎏ 드럼세탁기	8~13㎏ 드럼세탁기	13~25kg 드럼세탁기
1	R≤8.0	R≤78.0	R ≤ 54.0	R ≤ 54.0
2	R ≤ 10.0	R ≤ 88.0	R ≤ 61.0	R ≤ 60.0
3	R ≤ 13.0	R ≤ 98.0	R ≤ 69.0	R ≤ 68.0
4	13.0< R ≤ 15.0	98.0 < R ≤ 108.0	69.0 < R ≤ 78.0	68.0 < R ≤ 77.0
5	15.0 < R ≤ 20.0	108.0 < R ≤ 118.0	78.0 < R ≤ 100.0	77.0 < R ≤ 87.0

등급	2~5㎏ 냉수전용	2~8㎏ 드럼세탁기	8~13㎏ 드럼세탁기	13~25kg 드럼세탁기
1	R ≤ 7.8	R ≤ 75.0	R ≤ 53.5	R ≤ 45.8
2	R ≤ 9.8	R ≤ 84.8	R ≤ 59.5	R ≤ 49.3
3	R ≤ 12.8	R ≤ 94.6	R ≤ 68.5	R ≤ 58.8
4	12.8 < R ≤ 14.8	94.6 < R ≤ 104.4	68.5 < R ≤ 77.5	58.8 < R ≤ 68.2
5	14.8 < R ≤ 19.4	104.4 < R ≤ 114.5	77.5 < R ≤ 90.0	68.2 < R ≤ 77.7

라벨 표기항목

ㅇ 1회 세탁시 소비전력량으로 라벨 기재항목 변경

전기냉난방기

소비효율등급부여기준

[단위 : W/W]

등급	정격냉방능력(CSPF)
	4kW미만	4이상10kW 미만	10이상23kW 미만
1	6.50 ≤ R	6.50 ≤ R	6.50 ≤ R
2	6.19 ≤ R < 6.50	6.07 ≤ R < 6.50	6.07 ≤ R < 6.50
3	5.60 ≤ R < 6.19	5.30 ≤ R < 6.07	5.30 ≤ R < 6.07
4	5.38 ≤ R < 5.60	5.00 ≤ R < 5.30	4.80 ≤ R < 5.30
5	5.25 ≤ R < 5.38	4.80 ≤ R < 5.00	4.60 ≤ R < 4.80

[단위 : W/W]

등급	정격냉방능력(CSPF)
	4kW미만	4이상10kW 미만	10이상23kW 미만
1	6.90 ≤ R	6.70 ≤ R	6.50 ≤ R
2	6.48 ≤ R < 6.90	6.22 ≤ R < 6.70	6.07 ≤ R < 6.50
3	6.07 ≤ R < 6.48	5.74 ≤ R < 6.22	5.62 ≤ R < 6.07
4	5.66 ≤ R < 6.07	5.27 ≤ R < 5.74	5.17 ≤ R < 5.62
5	5.25 ≤ R < 5.66	4.80 ≤ R < 5.27	4.60 ≤ R < 5.17

ㅇ 소비효율등급 부여 지표(R, 냉방량(난방량)과 소비전력량의 비율로 산출)변경은 없고, 등급별 기준 조정

등급	정격난방능력(HSPF)
	4kW미만	4이상10kW 미만	10이상23kW 미만
1	4.20 ≤ R	4.00 ≤ R	4.00 ≤ R
2	3.83 ≤ R < 4.20	3.60 ≤ R < 4.00	3.60 ≤ R < 4.00
3	3.30 ≤ R < 3.83	2.85 ≤ R < 3.60	3.00 ≤ R < 3.60
4	3.00 ≤ R < 3.30	2.51 ≤ R < 2.85	2.80 ≤ R < 3.00
5	2.73 ≤ R < 3.00	2.38 ≤ R < 2.51	2.36 ≤ R < 2.80

등급	정격난방능력(HSPF)
	4kW미만	4이상10kW 미만	10이상23kW 미만
1	4.20 ≤ R	4.00 ≤ R	4.00 ≤ R
2	3.84 ≤ R < 4.20	3.67 ≤ R < 4.00	3.66 ≤ R < 4.00
3	3.48 ≤ R < 3.84	3.34 ≤ R < 3.67	3.32 ≤ R < 3.66
4	3.12 ≤ R < 3.48	3.01 ≤ R < 3.34	2.97 ≤ R < 3.32
5	2.75 ≤ R < 3.12	2.69 ≤ R < 3.01	2.63 ≤ R < 2.97

라벨 표기항목

ㅇ 냉·난방 성능 각각에 대한 등급을 표기

모니터

최저소비효율기준

제품 종류	온모드 소비전력
대각선 화면크기 <76cm 화면해상도≤1.1MP	Po=6×(MP)+0.00775×(A)+3
대각선 화면크기 <76cm 화면 해상도>1.1MP	Po=9×(MP)+0.00775×(A)+3
대각선 화면크기 76∼153 cm 모든 화면 해상도	Po=0.04185×(A)+8

가시화면 대각선 길이(cm)	온모드 최대 소비전력(W, PON_MAX)
	Dp ≤ 3,100	Dp [eqn: SUCC]3,100
d < 30.48	(6×r)+(0.00775×A)+3	(6×r1)+(3×r2)+(0.00775×A)+3
30.48 ≤ d < 43.18	(6×r)+(0.00155×A)+5.5	(6×r1)+(3×r2)+(0.00155×A)+5.5
43.18 ≤ d < 58.42	(6×r)+(0.003875×A)+3.7	(6×r1)+(3×r2)+(0.003875×A)+3.7
58.42 ≤ d < 63.5	(6×r)+(0.0093×A)-4.0	(6×r1)+(3×r2)+(0.0093×A)-4.0
63.5 ≤ d ≤ 153	(6×r)+(0.0155×A)-14.5	(6×r1)+(3×r2)+(0.0155×A)-14.5

ㅇ 온모드 최대 소비전력 기준을 기존 3개에서 대각선 크기 및 화소밀도(Dp)를 고려하여 10개 산식으로 개정

ㅇ 슬립모드 소비전력 기준은 네트워크, 일반 제품을 구분하여 기준마련

ㅇ 오프모드 기준은 이전과 동일

슬립모드 소비전력	오프모드 소비전력
≤2.0W	≤0.5W

슬립모드 소비전력		오프모드 소비전력
네트워크	일반
≤2.5W	≤0.5W	≤0.5W

소비효율라벨

<신설>

ㅇ 온모드 : 모니터가 주전원에 연결되어 디스플레이가 활성화되고 주된 기능을 수행하고 있는 모드

김치냉장고ㆍ냉난방기ㆍ세탁기 공통

중장기

목표

소비효율

기준

<신설>

ㅇ 품목별 1등급ㆍ5등급 중장기(3년, 6년후)  목표 소비효율기준 제시

ㅇ 고효율제품 개발·생산 촉진을 위해 신규 도입