과학기술정보통신부	보도자료

보도시점	2023. 12. 26.(화) 12:00 (2023. 12. 27.(수) 조간)	배포	2023. 12. 26.(화) 09:00

과기정통부, 하반기 생활제품 ‧ 환경 전자파 측정결과 공개

- 분유 제조기, 전기 인덕션 등(생활제품)과 병원, 전국 지하철 등 (생활환경)에 대한 전자파 측정결과, 모두 인체보호기준 충족 -

과학기술정보통신부(장관 이종호, 이하 ‘과기정통부’)는 분유 제조기, 전기 인덕션 등의 생활제품과 병원, 전국 지하철 등 생활환경에 대한 전자파 노출량을 측정한 결과 모두 인체보호기준을 만족하였다고 밝혔다.

※ 생활제품 11종, 생활‧산업환경 4,558곳 측정

과기정통부는 생활 속 전자파에 대한 국민의 궁금증과 우려를 해소하기 위해 매년 반기별로 주요 제품 및 지역에 대해 전자파를 측정‧공개하고 있다.

이번 측정 대상 중 분유 제조기 등 6종*은 올해 2/4~3/4 분기에 국민들로부터 신청된 것이며, 휴대용 목난로, 전기방석 등 계절 제품과 최근 학교 급식실에 도입 중인 전기 인덕션은 국민들의 전자파 불안 해소를 위해 자체 선정된 것이다.

* 분유 제조기, 분유 전기포트, 전동 손톱깍기, 전기 토스터기, 전기 살균기, 종아리 마사지기

먼저 분유 제조기, 전동 손톱깍기 등 유아동 제품의 전자파 노출량은 인체보호기준 대비 0.2~2.0% 수준인 것으로 나타났으며, 휴대용 목난로, 전기방석 등 겨울 제품은 0.2~3.2% 수준이었다. 종아리 마사지기는 모터를 신체에 밀착시킨 최대 동작 상태에서 기준대비 3.8~7.2% 수준으로 측정되었으며, 전기 인덕션은 소비전력이 높은 학교 조리실용(10~30㎾)에서는 1.2~12.0% 수준으로, 일반 가정용(3~7㎾)에서는 7.3~11.2% 수준으로 나타났다.

< 생활제품 전자파 측정 결과 >

[인체보호기준대비(%)]

국민 신청 제품(6종)	종아리 마사지기(3.78~7.20%), 전동 손톱깍기(1.79~2.02%), 분유 제조기(0.22~0.26%), 전기 토스터기(0.23~0.24%), 분유 전기포트(0.18~0.23%), 전기 살균기(0.18%)
계절 제품(3종)	휴대용 목난로(0.18~3.20%), 카본히터(0.20~1.79%), 전기방석(0.23~0.30%)
기타(2종)	학교 조리실용 전기인덕션(1.2~12.0%), 가정용 전기인덕션(7.3~11.2%)

다음으로 병원, 전국 지하철 등 생활환경(3,653곳)과 이음5G 시설, 스마트 공장 등 5G 기반 융복합 시설(905곳)의 경우, 이동통신 기지국, 와이파이(Wi-Fi), 지상파 방송 등 다양한 전자파 신호를 측정한 결과, 기준 대비 7.9% 수준인 것으로 나타났다.

세부적으로 이동통신 대역에서는 중계기 등 장비의 영향으로 지하철, 병원, 학교 등에서 3.3~7.9%로 나타났으며, 와이파이 대역에서는 최근 무선망(와이파이) 설치가 확대된 학교에서 2.9% 수준으로 나타났다. 또한, 티브이 대역은 측정대상 모두 인체보호기준 대비 1% 미만이었다.

< 생활환경 전자파 측정 결과 > [인체보호기준대비(%)]
구 분	이동통신	와이파이(2.4/5㎓)	티브이 대역
대중교통(지하철)	0.01 ~ 7.91	0.02 ~ 2.37	0.01 ~ 0.89
이음5G 등 융복합 시설	0.01 ~ 4.33	0.02 ~ 1.84	0.01 ~ 0.92
노인시설·병원	0.01 ~ 4.32	0.03 ~ 1.16	0.02 ~ 0.33
청소년 교육시설(학교 등)	0.01 ~ 3.29	0.03 ~ 2.86	0.01 ~ 0.12
주거·상업지역	0.01 ~ 1.53	0.02 ~ 0.92	0.02 ~ 0.13
유아동시설	0.01 ~ 1.34	0.01 ~ 2.38	0.01 ~ 0.23
관공서·공공시설	0.01 ~ 1.23	0.01 ~ 1.21	0.01 ~ 0.29

이번에 측정한 제품 등의 구체적인 전자파 노출량 측정결과는 국립전파연구원 ‘생활속 전자파(www.rra.go.kr/emf)’ 누리집(생활제품), 한국방송통신전파진흥원의 ‘전자파 안전정보(emf.kca.kr)’ 누리집(생활공간)에서 확인할 수 있으며, 생활 속 전자파에 대해 궁금증과 우려가 있는 국민들은 누구든지 해당 누리집을 통해 측정을 신청할 수 있다.

과기정통부는 앞으로도 안전한 전파이용 환경조성을 위해 새로운 기술을 활용한 신유형 제품과 디지털 대전환에 따른 신산업 환경 등을 포함하여 전자파 측정서비스를 지속적으로 확대해 나갈 계획이라고 밝혔다.

담당 부서	전파정책국	책임자	과 장	남영준	(044-202-4950)
	전파기반과	담당자	사무관	김현호	(044-202-4956)
	국립전파연구원	책임자	사무관	이환상	(061-338-4565)
	전자파협력팀	담당자	주무관	임병철	(061-338-4562)

붙임1		생활제품 전자파 측정 결과

□ 국민신청 제품(6종)

측정제품		주파수 성분	인체보호기준대비[%]	이격거리
1	종아리 마사지기 A	344 ㎐	7.20	밀착
	종아리 마사지기 B	396 ㎐	3.78	밀착
2	전동 손톱깍기 A	367 ㎐	2.02	밀착
	전동 손톱깍기 B	83 ㎐	1.79	밀착
3	분유 제조기 A	60 ㎐	0.26	30 ㎝
	분유 제조기 B	60 ㎐	0.22	30 ㎝
4	전기 토스터기 A	60 ㎐	0.24	30 ㎝
	전기 토스터기 B	60 ㎐	0.23	30 ㎝
5	분유 전기포트 A	60 ㎐	0.23	30 ㎝
	분유 전기포트 B	60 ㎐	0.18	30 ㎝
6	전기 살균기 A	148 ㎐	0.18	30 ㎝
	전기 살균기 B	60 ㎐	0.18	30 ㎝

□ 계절(동계) 제품(3종)

측정제품		주파수 성분	인체보호기준대비[%]	이격거리
1	휴대용 목난로 A	278 ㎐	3.20	밀착
	휴대용 목난로 B	60 ㎐	0.18	밀착
	휴대용 목난로 C	60 ㎐	0.18	밀착
2	카본히터 A	60 ㎐	1.79	30 ㎝
	카본히터 B	60 ㎐	0.20	30 ㎝
3	전기방석 A	60 ㎐	0.30	밀착
	전기방석 B	60 ㎐	0.23	밀착

□ 전기 인덕션(2종)

측정제품			주파수 성분	인체보호기준대비[%]	이격거리
1	학교 조리실용 인덕션	취반기_밥솥 A	20.25 ㎑	12.0	30 ㎝
		취반기_밥솥 B	32.72 ㎑	1.2	30 ㎝
		부침기 A	25.88 ㎑	10.5	30 ㎝
		부침기 B	31.98 ㎑	2.2	30 ㎝
		낮은 인덕션 A	21.97 ㎑	10.3	30 ㎝
		낮은 인덕션 B	16.84 ㎑	7.3	30 ㎝
		낮은 인덕션 C	17.50 ㎑	5.4	30 ㎝
		국솥 A	25.39 ㎑	9.2	30 ㎝
		국솥 B	17.75 ㎑	8.4	30 ㎝
		국솥 C	20.02 ㎑	6.4	30 ㎝
		국솥 D	18.79 ㎑	4.5	30 ㎝
		국솥 E	18.00 ㎑	2.2	30 ㎝
2	가정용 인덕션	3구 빌트인	26.36 ㎑	11.2	30 ㎝
		4구 빌트인	24.65 ㎑	7.3	30 ㎝

붙임2		생활환경 전자파 측정 결과

□ 유아동 시설

○ (측정대상) 어린이집, 유치원, 초등학교, 방과후 돌봄시설*

* 지역아동센터, 다함께 돌봄센터, 육아나눔터, 돌봄터 등

						[단위 : 곳]
구분		어린이집	방과후 돌봄시설	초등학교	유치원		합계
측정실적		656	210	193	111		1,170

○ (측정장소) 실내(교실, 복도), 및 실외(놀이터, 운동장 등)

<어린이집·유치원>	<초등학교>	<방과후 돌봄시설>

○ (측정결과)

	<시설별 전자파 측정결과> [인체보호기준대비(%)]
측정시설		4세대(4G)	5세대(5G)	와이파이 (2.4㎓)	와이파이 (5㎓)	티브이대역
초등학교		0.01~1.34	0.01~0.52	0.02~2.38	0.03~0.23	0.01~0.23
유치원		0.01~1.12	0.01~0.52	0.01~1.03	0.03~0.13	0.01~0.13
어린이집		0.01~1.03	0.01~0.32	0.02~0.81	0.04~0.20	0.01~0.13
방과후 돌봄시설		0.01~0.56	0.01~0.16	0.01~0.83	0.01~0.19	0.02~0.15

		<측정장소별 전자파 측정결과> [인체보호기준대비(%)]
측정장소	4세대(4G)		5세대(5G)	와이파이 (2.4㎓)	와이파이 (5㎓)	티브이대역
운동장	0.01~1.34		0.01~0.52	0.01~0.53	0.01~0.17	0.01~0.23
복도	0.01~0.70		0.01~0.24	0.01~2.38	0.03~0.17	0.01~0.12
교실	0.01~0.76		0.01~0.36	0.02~0.81	0.04~0.23	0.01~0.14

□ 청소년 교육시설

○ (측정대상) 중·고등학교, 대학교, 청소년 수련원

						[단위 : 곳]
구분		고등학교	중학교	대학교	청소년 수련원		합계
측정실적		179	146	25	2		352

○ (측정장소) 시설 실내(교실, 전산실, 식당 등) 및 실외(운동장, 체육관)

<행정실>	<전산실>	<복도>

○ (측정결과)

<시설별 전자파 측정결과> [인체보호기준대비(%)]
측정시설	4세대(4G)	5세대(5G)	와이파이 (2.4㎓)	와이파이 (5㎓)	티브이 대역
대학교	0.02~1.70	0.04~3.29	0.10~1.45	0.05~0.11	0.02~0.10
고등학교	0.01~1.33	0.03~2.16	0.03~2.34	0.06~0.12	0.02~0.12
중학교	0.02~1.38	0.03~1.66	0.31~2.86	0.05~0.12	0.01~0.10
청소년수련원	0.01~1.21	0.03~1.33	0.04~1.02	0.05~0.10	0.02~0.10

<측정장소별 전자파 측정결과> [인체보호기준대비(%)]
측정장소	4세대(4G)	5세대(5G)	와이파이 (2.4㎓)	와이파이 (5㎓)	티브이 대역
식당‧복도	0.01~1.70	0.03~3.29	0.03~2.35	0.06~0.10	0.02~0.12
전산실‧시청각실	0.01~1.13	0.03~3.07	0.03~2.86	0.05~0.12	0.02~0.12
교실‧행정실	0.01~1.55	0.03~1.62	0.31~2.45	0.05~0.10	0.02~0.10
운동장‧체육관	0.01~1.14	0.03~0.23	0.04~2.52	0.05~0.11	0.02~0.10

□ 다중이용시설

○ (측정대상) 노인시설·병원, 관공서·공공시설, 주거·상업지역, 교통시설 등

[단위 : 곳]
구분	주거·상업 지역	관공서· 공공시설	교통시설	노인시설· 병원	합계
측정실적	1,204	433	324	170	2,131

○ (측정장소) 일반인 및 시설관계자 이용장소(사무실, 통신실, 민원실, 로비 등)

<관공서>	<공공시설>	<노인시설·병원>
<지하철 승강장>	<지하철 객차>	<주거·상업지역>

○ (측정결과)

- (노인시설 및 병원)

	[인체보호기준대비(%)]
측정위치		4세대(4G)	5세대(5G)	와이파이 (2.4㎓)	와이파이 (5㎓)	티브이 대역
노인시설		0.01~4.32	0.03~0.34	0.03~1.16	0.05~0.39	0.02~0.33
병원		0.02~2.13	0.03~0.27	0.03~0.83	0.04~0.25	0.02~0.15

- (관공서·공공시설)

		[인체보호기준대비(%)]
측정위치			4세대(4G)	5세대(5G)	와이파이 (2.4㎓)	와이파이 (5㎓)	티브이 대역
일반인	민원실‧복도		0.01~1.00	0.02~0.54	0.03~0.16	0.01~0.71	0.01~0.11
	로비‧주차장		0.01~0.77	0.02~0.25	0.02~0.21	0.05~0.14	0.02~0.28
시설 관계자	사무실‧상황실		0.01~1.23	0.23~0.32	0.02~0.81	0.04~0.21	0.01~0.13
	통신실‧기계실		0.01~1.15	0.02~0.32	0.02~1.21	0.04~0.14	0.01~0.29

- (지하철 객차 내 및 승강장)

[인체보호기준대비(%)]
구 분	위 치	4세대(4G)	5세대(5G)	와이파이 (2.4㎓)	와이파이 (5㎓)	티브이 대역
수도권*	객차 내	0.01~3.10	0.02~1.16	0.03~0.88	0.05~0.49	0.02~0.78
	승강장	0.01~7.91	0.05~3.20	0.04~1.21	0.04~0.52	0.03~0.81
부산**	객차 내	0.02~3.07	0.06~1.48	0.06~0.26	0.11~0.43	0.06~0.84
	승강장	0.27~3.19	0.50~2.20	0.05~2.20	0.06~1.41	0.14~0.89
대구	객차 내	0.02~1.74	0.09~1.56	0.05~0.97	0.07~0.45	0.06~0.51
	승강장	0.59~2.74	0.09~3.87	0.06~2.37	0.13~1.58	0.07~3.00
대전	객차 내	0.08~2.17	0.08~2.23	0.17~1.80	0.13~1.29	0.07~0.50
	승강장	0.10~2.12	0.05~1.16	0.47~1.84	0.10~1.00	0.07~0.39
광주	객차 내	0.01~2.21	0.04~1.17	0.09~1.04	0.02~0.37	0.01~0.42
	승강장	0.02~2.21	0.01~1.18	0.09~1.04	0.02~0.43	0.01~0.42

* 서울(1·2·3·4·9호선), 인천(1·2호선), 서해선, 수인분당선

** 1·2호선, 동해선

- (주거·상업지역)

		[인체보호기준대비(%)]
측정위치	4세대(4G)		5세대(5G)	와이파이 (2.4㎓)	와이파이 (5㎓)	티브이 대역
상업지역	0.01~1.53		0.02~0.65	0.02~0.92	0.04~0.17	0.02~0.12
주거지역	0.01~1.43		0.02~0.54	0.02~0.88	0.05~0.15	0.02~0.13

□ 5G 융복합 시설

○ (측정대상) 5G망 기반 스마트 공장·캠퍼스 등 융복합시설

구 분	주요시설	측정실적[곳]
스마트 공장	산업용 로봇 및 생산·물류 시설 제어	344
융복합 산업시설	이음5G 시설, 연구·산업 시험장 등	170
교통, 지자체 시설	공항·항만·여객터미널, 물류시설 등	160
스마트 캠퍼스	가상 캠퍼스, 원격교육 등	120
융복합 문화·체육시설	공연장, 경기장 등	111
계		905

< 5세대 기반 융복합시설 전자파 측정 모습 >
<스마트공장>	<스마트 캠퍼스>	<교통, 지자체 시설>

○ (측정결과)

	[인체보호기준대비(%)]
구 분	4세대(4G)	5세대(5G)	와이파이 (2.4㎓)	와이파이 (5㎓)	티브이 대역
융복합 문화시설	0.01~2.51	0.02~4.33	0.04~1.08	0.03~1.08	0.02~0.92
스마트 공장	0.03~3.44	0.04~2.65	0.05~1.02	0.03~0.84	0.03~0.24
교통, 지자체 시설	0.01~3.07	0.02~2.33	0.03~1.84	0.02~1.28	0.01~0.89
융복합 산업시설	0.10~2.01	0.04~1.04	0.10~1.11	0.04~0.35	0.04~0.32
스마트 캠퍼스	0.01~0.68	0.03~0.20	0.02~1.06	0.04~0.14	0.02~0.10