붙임 1

과학기술정보통신부 공고 제2024 - 0555호

2024년 상반기 우수연구개발 혁신제품 심의예정 공고

우수연구개발 혁신제품 지정 심사결과 제품의 혁신성이 인정된 제품에 대해「우수연구개발 혁신제품 지정 지침」제14조에 따라 다음과 같이 심의예정 공고합니다.

2024년 5월 14일

과학기술정보통신부장관

□ 심의예정 제품

연번

예정제품명

기관명

대표자

1

양방향 수동식 흉벽진동기

㈜지에이치이노텍

권유홍

○ 핵심내용

- 흉벽진동운동과 압력조절식 흡기운동이 가능한 양방향 호흡운동 제품

- 3가지 방식의 운동 : 1.흉벽진동, 2.흡기운동, 3.흉벽진동+흡기운동

○ 특징

- 호기(날숨)시 기도, 폐 내에 진동을 일으켜 가래, 객담의 배출을 도와주는 흉벽 진동 운동이 가능한 제품

- 흡기 시 폐활량 증대가 가능해 호기 및 흡기 운동을 하나의 기기로 사용할 수 있는 호흡 운동기기

- 호기, 흡기의 기능을 하나의 기기로 사용할 수 있는 제품으로 경제적, 시간적으로 효율적이며 무게가 다른 진동 구 4개로 구성되어, 남녀노소가 사용할 수 있음.

- 흡기 운동은 1-9레벨의 압력 조절이 가능하며 분리, 조립, 세척이 용이해 위생적임

식별명	물품분류번호(품명)	물품식별번호
흉벽진동기, 지에이치이노텍, O-PEP/IMT, 가래및객담배출	4227161701 (흉벽진동기)	25304176

연번

예정제품명

기관명

대표자

2

인지기능 향상을 위한 개인 맞춤형 어플리케이션

㈜하이

김진우

○ 핵심내용

- 본 애플리케이션은 인지 검사와 검사 결과에 따른 인지기능 강화 훈련이 통합된 개인 맞춤형 디지털 바이오마커 기반 치매 예방 종합 솔루션임

- 50세 이상의 고령자에게 당사에서 개발된 인공지능을 활용한 디지털 바이오마커 기반의 인지기능 검사와 이대 목동병원과 함께 개발한 12주의 맞춤형 인지기능 강화 프로그램을 통해, 인지기능 개선을 통한 치매 예방을 목표로함

○ 특징

- 검사는 인지기능 평가와 음성/언어 평가로 구성되어 있으며, 이를 통해 얻어지는 다중 생체 신호(Multi-modal biomarker data)를 인공지능(AI)이 판별하여 인지장애 군과 기능 강화가 필요한 영역을 판별하고, 맞춤형 프로그램 집중 학습

식별명	물품분류번호(품명)	물품식별번호
산업관리소프트웨어, 하이, 마음정원, 스트레스 자가관리 솔루션	4323260801 (산업관리소프트웨어)	24842784

연번

예정제품명

기관명

대표자

3

AI 기반 성문부 자동인식 기능의 스마트 비디오 후두경

㈜에이아이엠디

임태호, 서정치

○ 핵심내용

- AI 알고리즘을 활용해 성문부의 위치를 자동으로 인식 및 가이드 해주는 스마트 비디오 후두경 제품임

- 5초 이내 빠른 부팅과 내장된 와이파이 기능을 통해 삽관 작업을 5대 모바일 디바이스에 실시간 화면 공유 및 녹화, 사진 저장이 가능함

○ 특징

- 90% 이상의 삽관 성공률을 위해서는 50회 이상의 연습이 필요한 만큼 비디오 후두경 사용은 어렵고, 식도 삽관 등의 삽관 실패가 빈범함. 당사 제품은 인공지능 알고리즘을 활용, 세계 최초로 성문부의 위치를 자동으로 인식하고, 그 위치를 가이드 해주어 삽관 작업을 쉽게 해주고, 응급환자의 소생률 및 생존률을 높일 수 있음

식별명	물품분류번호(품명)	물품식별번호
경성후두경, 에이아이엠디, MVL-100, 비디오경성삽관용	4217180201 (경성후두경)	24384440

연번

예정제품명

기관명

대표자

4

건식분산 모듈형 에어로졸 발생 장치

㈜바이탈스

전기수

○ 핵심내용

- 실험실 환경에서 다양한 형태의 입자상 물질을 에어로졸로 분산/분무 하는 장치.

- 필터 및 마스크 성능 평가를 위한 시험환경 조성장비.

- 흡입 및 노출환경 유해성 시험평가를 위한 반복 재현성과 항상성을 갖는 장비.

○ 특징

- 분진발생기는 건식 파우더 평태의 다양한 물질의 발생이 가능함.

- 분진발생기는 벨트에 있는 홈에 정량의 물질을 채워 이송하고 모터로 정밀하게 벨트 속도를 제어하기 때문에 발생량의 정확도와 재현성이 높음.

- 분진발생기는 사용 목적에 맞는 다양한 발생량에 대응하여 발생모듈(모터, 벨트, 저장소, 스크레이퍼, 인젝터 포함)을 교체하는 방식으로 장비 구성이 가능함.

- 분진발생기는 구조가 간단하여 동작중 파우더 추가와 분해조립이 쉬움.

식별명	물품분류번호(품명)	물품식별번호
실험실용분무기, 바이탈스, VDG-250	4110150301 (실험실용분무기)	25315050

연번

예정제품명

기관명

대표자

5

유전자 전달 지질나노입자 제조시스템

㈜케이런

한청수

○ 핵심내용

- 개발 단계에서 유전자 전달용 나노 입자의 프로토타입을 보다 빠르고 정확하게 제작하기 위해서 설계되었고, 나노 입자를 쉽게 제작할 수 있음.

○ 특징

- 미세 유체 칩 제조 공정 기술 및 시스템 기술, 제어 프로그램 기술을 융합하여 해외 기술에 의존하지 않는 국산 장비를 제공할 수 있음.

- 유전자 전달  스크리닝 시 다양한 물질을 보다 쉽고 간단하며, 기본 용량을 최소화하여 실험 비용을 절감할 수 있음.

- 전임상, GMP 등 용량 증가 시 동일 프로토콜 적용이 가능한 산업 기술을 적용하여 개발되어 향후 GMP 양산에도 대응이 가능함.

식별명	물품분류번호(품명)	물품식별번호
반응기, 케이런, NanoKRAShoT OPTI, 합성반응기, 465×300×323mm	4110381701 (반응기)	25152785

연번

예정제품명

기관명

대표자

6

공공다중건축물(공동주택 등) 상수도 여과필터

케이원에코텍(주)

김종학

○ 핵심내용

- 공공·다중건축물(공동주택 등)의 지하 저수조부터 각 가정으로의 수돗물 공급 과정에서 불시에 발생할 수 있는 입자성 오염물질, 깔따구 등 소형생물의 유입 및 철·망간 오염 등의 수질사고에 대비하고, 실시간 모니터링을 통해 저수조 수질 항목을 주민에게 공유함으로써 공공·다중건축물(공동주택 등)에 공급되는 수돗물의 만족도 및 신뢰도를 향상하는 제품

○ 특징

- 제안 제품은 수돗물에 포함될 수 있는 30 ㎛ 이상의 이물질, 깔따구 등 소형생물을 제거할 수 있으며, 특히 용존성 철·망간 제거, 수돗물 살균 성능이 추가되었으며, 수질 실시간 모니터링 시스템을 통해 이물질 유입 등의 긴급 상황 발생 시 선제적으로 대응이 가능하며, 이물질이 제거된 물을 각 가정으로 공급할 수 있음

식별명	물품분류번호(품명)	물품식별번호
압력식여과장치, 케이원에코텍, K-DSF 10, 30㎥/h	4710996901 (압력식여과장치)	24900967
압력식여과장치, 케이원에코텍, K-DSF 50, 100㎥/h	4710996901 (압력식여과장치)	24900968
압력식여과장치, 케이원에코텍, K-DSF 30, 50㎥/h	4710996901 (압력식여과장치)	24900969

연번

예정제품명

기관명

대표자

7

화력발전소 바텀애쉬를 이용한 벽천장용 흡음재

㈜오상엠엔이티

유삼주

○ 핵심내용

- 바텀애쉬를 재활용하여 기존 경질우레탄 폼에서 볼 수 없었던 기공을 조절하여 뛰어난 흡음성능과 동시에 우수한 탈취성능까지 갖춘제품

- 바텀애쉬는 고온 반응의 부산물로 이를 활용해 기존 폴리우레탄폼 대비 우수한

방염성능을 가지는 제품

○ 특징

- 유·무기 복합 발포체 제조 기술을 활용하여 바텀애쉬의 세척,고온처리 등 전처리 공정을 거치지 않고도 NaCl에 크게 영향을 받지 않는 일관성 있는 제품을 제작함.

- 생산제품이 가지는 석재 또는 자연 형태 디자인은 기존 석재 마감재의 대체가 가능하므로 환경파괴 및 에너지 사용을 감소시킬 수 있으며, 바텀애쉬를 재활용을 통해 우레탄 원료 절감으로 인한 탄소배출 감소 효과도 기대해 볼 수 있음.

식별명	물품분류번호(품명)	물품식별번호
벽천장용흡음재, 오상엠엔이티, OCB-S01, 600×900×t30mm	3016160102 (벽천장용흡음재)	25314046
벽천장용흡음재, 오상엠엔이티, OCB-S02, 300×600×t30mm	3016160102 (벽천장용흡음재)	25314045

이상 7개 제품

□ 의견제출

○ 상기 ‘우수연구개발 혁신제품 심의예정 제품’에 대하여 이견이 있는 기업 등은 공고일로부터 21일 이내(2024. 6. 3(월) 18:00까지)에 「우수연구개발 혁신제품 지정 지침」 별지 제6호 서식 이의신청서를 한국산업기술진흥협회에 제출하여 주시기 바랍니다.

□ 문의 및 접수처

○ 한국산업기술진흥협회 시상운영팀

- 전화 : 02)3460-9192           팩스 : 02)3460-9029

- 주소 : (06744) 서울시 서초구 바우뫼로37길 37 산기협회관