과학기술정보통신부 공고 제2025 – 0081호

2025년도 그린수소기술자립프로젝트 신규과제 공모

과학기술정보통신부가 추진하는 「그린수소기술자립프로젝트」의 신규과제를 아래와 같이 공모하오니 관심 있는 연구자들의 많은 참여 바랍니다.

2025년 1월 23일

<주무부처> 과학기술정보통신부  장관    유  상  임

<전문기관>      한국연구재단 이사장    홍  원  화

※ 동 사업은 「범부처통합연구지원시스템(http://www.iris.go.kr)」에서 접수

연번	RFP 관리번호	RFP명	총 연구기간	당해연도 연구기간	총 연구비 (백만원)	선정 과제수	과제형태	RFP 유형코드
1	2025-에너지·환경-지정공모-15	고분자 전해질막(PEM) 수전해 스택 환경 모사를 위한 유동 해석 및 대면적 특성 평가 기술 개발	’25.4.~’27.12. (2년 9개월)	’25.4.~’25.12. (9개월)	1,375	1개	(일반) 연구개발 과제	R1-1
2	2025-에너지·환경-지정공모-16	고분자 전해질막(PEM) 수전해 핵심 소재의 스택 모사 환경 특성 및 열화 메커니즘 분석･평가 기술 개발	’25.4.~’27.12. (2년 9개월)	’25.4.~’25.12. (9개월)	1,375	1개	(일반) 연구개발 과제	R1-1
3	2025-에너지·환경-지정공모-17	고온 운전(≥ 90 oC) 대응 고분자 전해질막(PEM) 수전해용 고성능 막전극접합체(MEA) 핵심 원천소재 기술 개발	’25.4.~’27.12. (2년 9개월)	’25.4.~’25.12. (9개월)	1,375	1개	(일반) 연구개발 과제	R1-1
4	2025-에너지·환경-지정공모-18	차세대 알칼라인 수전해 시스템에 스케일-업 적용 가능한 대면적 수소발생반응(HER) 전극 핵심기술 개발	’25.4.~’27.12. (2년 9개월)	’25.4.~’25.12. (9개월)	1,375	1개	(일반) 연구개발 과제	R1-1
5	2025-에너지·환경-지정공모 -19	가압형 알칼라인 수전해용 차세대 이온 솔베이팅 분리막 개발	’25.4.~’27.12. (2년 9개월)	’25.4.~’25.12. (9개월)	1,375	1개	(일반) 연구개발 과제	R1-1
6	2025-에너지·환경-지정공모 -20	모델링 및 실험 기반 알칼라인 수전해용 고성능 차세대 확산체 기술 개발	’25.4.~’27.12. (2년 9개월)	’25.4.~’25.12. (9개월)	1,375	1개	(일반) 연구개발 과제	R1-1

목   차

1. 사업개요	1

2. 지원내용	2

3. 신청자격 및 신청제한	3

4. 신청방법 및 제출서류	7

5. 신청기간 및 신청 시 유의사항	10

6. 선정평가	12

7. 기타사항	15

8. 향후일정(안)	22

9. 적용 법령 및 규정	22

10. 문의처	23

1		사업개요

□ 사업명: 그린수소기술자립프로젝트

□ 사업목적

ㅇ 2030년 국내 수소경제 미래 현안(그린수소 국내 25만t 생산, 해외 196만t 수입목표) 해결을 위한 그린수소 생산기술 국산화를 통해 자립형 수소경제 구현

□ 사업기간/예산(정부출연금): ’24년~’27년 / 총 377억원 내외

ㅇ (’25년 신규) 지원규모 : '25 ~ '27년(총 3년) / 52.5억원 내외

ㅇ (’25년 신규) ‘25년도 정부출연금(안) : 2,250 백만원

- 알칼라인 수전해 3개 과제 x 500백만원 x 9/12개월 = 1,125 백만원

- PEM수전해 3개 과제 x 500백만원 x 9/12개월 = 1,125 백만원

□ 사업 내용

ㅇ 가압형 알칼라인 수전해 기반 기술 및 PEM 수전해 차세대 소재 및 신뢰성 기술 개발을 통한 그린수소 생산기술 국산화 연구개발 추진

- (차세대알칼라인수전해기술육성) 차세대 PEM 수전해 핵심소재/부품 국산화 원천기술 및 실용화 기술 개발

- (차세대PEM수전해기술육성) 10 MW급 대응 가압형 알칼라인 수전해 핵심 기술 확보

□ 사업수행체계 및 용어

< [일반연구개발과제] 연구개발기관 수행 체계(혁신법 시행령 제2조 제2항) >

					과학기술정보통신부
					전문기관 (한국연구재단)
					주관연구개발기관 (연구책임자)						위탁연구개발기관
								…
	공동연구개발기관 1					공동연구개발기관 2		…			공동연구개발기관 n

▪ 주관연구개발기관: 연구개발과제를 주관하여 수행하는 연구개발기관

▪ 공동연구개발기관: 연구개발과제협약에 따라 주관연구개발기관과 연구개발과제를 분담하여 공동으로 수행하는 연구개발기관

▪ 위탁연구개발기관: 주관연구개발기관으로부터 연구과제 일부(특수한 전문지식 또는 기술이 필요한 부분으로 한정한다)를 위탁받아 그 소관 중앙행정기관의 장의 승인을 받아 수행하는 연구개발기관

2		지원내용

□ 지원 분야: 총 6개 과제 내외

RFP 관리번호	세부사업명	내역사업명	RFP명
2025-에너지·환경-지정공모-15	그린수소기술 자립프로젝트	차세대PEM수전해 국산기술개발	고분자 전해질막(PEM) 수전해 스택 환경 모사를 위한 유동 해석 및 대면적 특성 평가 기술 개발
2025-에너지·환경-지정공모-16			고분자 전해질막(PEM) 수전해 핵심 소재의 스택 모사 환경 특성 및 열화 메커니즘 분석･평가 기술 개발
2025-에너지·환경-지정공모-17			고온 운전(≥ 90 oC) 대응 고분자 전해질막(PEM) 수전해용 고성능 막전극접합체(MEA) 핵심 원천소재 기술 개발
2025-에너지·환경-지정공모-18		차세대알칼라인수전해 국산기술개발	차세대 알칼라인 수전해 시스템에 스케일-업 적용 가능한 대면적 수소발생반응(HER) 전극 핵심기술 개발
2025-에너지·환경-지정공모 -19			가압형 알칼라인 수전해용 차세대 이온 솔베이팅 분리막 개발
2025-에너지·환경-지정공모 -20			모델링 및 실험 기반 알칼라인 수전해용 고성능 차세대 확산체 기술 개발

□ 지원기간 및 연구비(정부출연금) 규모

(단위: 백만원)
RFP 관리번호	총 연구기간	1차년도		2차년도		3차년도
		연구기간	정부출연금	연구기간	정부출연금	연구기간	정부출연금
2025-에너지·환경-지정공모-15	2025.4.1.~ 2027.12.31.	2025.4.1.~ 2025.12.31.	375	2026.1.1.~ 2026.12.31.	500	2027.1.1.~ 2027.12.31.	500
2025-에너지·환경-지정공모-16
2025-에너지·환경-지정공모-17
2025-에너지·환경-지정공모-18
2025-에너지·환경-지정공모 -19
2025-에너지·환경-지정공모 -20

※ 연구비는 간접비가 포함된 금액이며, 연구기간 및 연구비는 연도별 시행계획, 예산상황, 평가결과 등에 따라 변경 될 수 있음.

※ 세부적인 사항은 본 공고문의 [붙임] RFP를 확인 바람

3		신청자격 및 신청제한

□ 신청자격

ㅇ 연구개발기관의 자격

-「국가연구개발혁신법」제2조 제3호 및 동법 시행령 제2조에서 정하는 기관 및 단체

▪「국가연구개발혁신법」제2조 제3호

3. “연구개발기관”이란 다음 각 목의 기관·단체 중 국가연구개발사업을 수행하는 기관·단체를 말한다.

가. 국가 또는 지방자치단체가 직접 설치하여 운영하는 연구기관

나.「고등교육법」 제2조에 따른 학교(이하 "대학"이라 한다)

다.「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제2조에 따른 정부출연연구기관

라.「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제2조에 따른 과학기술분야 정부출연연구기관

마.「지방자치단체출연 연구원의 설립 및 운영에 관한 법률」 제2조에 따른 지방자치단체출연 연구원

바.「특정연구기관 육성법」 제2조에 따른 특정연구기관

사.「상법」 제169조에 따른 회사

아. 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관·단체

▪「국가연구개발혁신법」시행령 제2조 제①항

① 「국가연구개발혁신법」(이하 “법”이라 한다) 제2조제3호아목에서 “대통령령으로 정하는 기관·단체”란 다음 각 호의 기관·단체를 말한다.

1. 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업

2. 「민법」 또는 다른 법률에 따라 설립된 비영리법인

3. 외국에서 외국 법령에 따라 설립된 외국법인(국내 연구개발기관과 연구개발과제를 공동으로 수행하는 경우로 한정한다)

-「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」제14조 제1항에서 정하는 기관 및 단체

제14조(특정연구개발사업의 추진) ① 과학기술정보통신부장관은 기초연구의 성과 등을 바탕으로 하여 국가 미래 유망기술과 융합기술을 중점적으로 개발하기 위한 연구개발사업(이하 "특정연구개발사업"이라 한다)에 대하여 계획을 수립하고, 연도별로 연구과제를 선정하여 이를 다음 각 호의 기관 또는 단체와 협약을 맺어 연구하게 할 수 있다. 이 경우 제2호의 기관 중 대표권이 없는 기관에 대하여는 그 기관이 속한 법인의 대표자와 협약할 수 있다.

1. 제6조제1항 각 호에 해당하는 기관

2. 제14조의2제1항에 따라 인정받은 기업부설연구소 또는 연구개발전담부서

3. 「산업기술연구조합 육성법」에 따른 산업기술연구조합

3의2. 「협동연구개발촉진법」 제2조제3호에 따른 과학기술인 협동조합

4.「나노기술개발 촉진법」 제7조에 따른 나노기술연구협의회

5.「민법」 또는 다른 법률에 따라 설립된 과학기술분야 비영리법인 중 연구 인력ㆍ시설 등 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 비영리법인

6. 「의료법」에 따라 설립된 의료법인 중 연구 인력ㆍ시설 등 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 의료법인

6의2. 「1인 창조기업 육성에 관한 법률」 제2조에 따른 1인 창조기업으로서 연구 인력 및 시설 등 대통령령으로 정하는 기준을 충족하는 기업

7. 그 밖에 연구 인력ㆍ시설 등 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 국내외 연구 기관 또는 단체 및 영리를 목적으로 하는 법인

ㅇ 연구책임자의 자격

-「국가연구개발혁신법」제2조제3호에서 정하는 기관 및 단체에 소속된 연구자

※ 단, 기업의 경우 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」제14조의2 제1항에 따라 인정받은 기업부설 연구소 또는 연구개발전담부서를 보유한 기관 및 단체에 소속된 연구자

-「국가연구개발혁신법」제6조 및 제7조에 따른 요건을 갖춘 자

제6조(연구개발기관의 책임과 역할) 연구개발기관은 이 법의 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 사항을 성실히 이행하여야 한다.

1. 연구개발 역량 강화 및 연구개발의 효율적인 추진을 위하여 노력할 것

2. 소속 연구자가 우수한 연구개발성과를 창출할 수 있도록 연구지원에 최선을 다할 것

3. 소속 연구자의 고유의 연구개발 외 업무 부담이 과중하지 아니하도록 배려할 것

4. 소유하고 있는 연구개발성과가 신속·정확하게 권리로 확정되고 효과적으로 보호될 수 있도록 노력할 것

5. 소유하고 있는 연구개발성과가 경제적·사회적으로 널리 활용될 수 있도록 노력할 것

6. 연구개발성과 창출·활용에 기여한 소속 연구자에게 보상하도록 노력할 것

7. 소속 연구자가 제7조에 따른 책임과 역할을 다할 수 있도록 필요한 조치를 할 것

제7조(연구자의 책임과 역할) ① 연구자는 이 법의 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 사항을 성실히 이행하여야 한다.

1. 자율과 책임을 바탕으로 성실하게 국가연구개발 활동을 수행할 것

2. 국가연구개발 활동을 수행할 때 도전적으로 자신의 능력과 창의력을 발휘하되, 그 경제적·사회적 영향을 고려할 것

3. 연구윤리를 준수하고 진실하고 투명하게 국가연구개발 활동을 수행할 것

② 연구개발과제를 총괄하는 연구자(이하 "연구책임자"라 한다)는 그 연구개발에 참여하는 연구자가 연구개발 활동에 전념할 수 있도록 배려하여야 한다.

ㅇ 국가연구개발사업 지원 제외 조건

- 연구에 참여하는 기관이 다음 각 호에 해당하는 경우 지원 대상에서 제외

① 주관연구개발기관, 공동연구개발기관, 위탁연구개발기관의 부도

② 국세 또는 지방세 등의 체납처분을 받은 경우(단, 중소기업진흥공단 및 신용회복위원회(재창업지원위원회)를 통해 재창업자금을 지원받은 경우와 신용보증기금 및 기술신용보증기금으로부터 재도전기업주 재기지원 보증을 받은 경우는 예외)

③ 민사집행법, 신용정보집중기관에 의한 채무불이행자경우(단, 중소기업진흥공단 및 신용회복위원회(재창업지원위원회)를 통해 재창업자금을 지원받은 경우와 신용보증기금 및 기술신용보증기금으로부터 재도전 기업주 재기지원보증을 받은 경우는 예외)

④ 파산･회생절차･개인회생절차의 개시 신청이 이루어진 경우(단, 법원의 인가를 받은 회생계획 또는 변제계획에 따른 채무변제를 정상적으로 이행하고 있는 경우는 예외)

⑤ 결산 기준 사업개시일 또는 법인설립일이 3년 이상이고 최근 2년 결산 재무제표 상 부채비율(벤쳐캐피탈협회 회원사로부터 대출형 투자유치(CB, BW)를 통한 신규차입금은 부채총액에서 제외 가능)이 연속 500% 이상인 기업 또는 유동비율이 연속 50% 이하인 기업(단, 기업신용평가등급 중 종합신용등급이‘BBBʼ 이상인 경우, 기술신용평가기관(TCB)의 기술신용평가 등급이 “BBB”이상인 경우 또는 ｢외국인투자 촉진법｣에 따른 외국인투자기업 중 외국인투자비율이 50% 이상이며, 기업설립일로부터 5년이 경과되지 않은 외국인투자기업은 예외). 사업개시일로부터 접수마감일까지 3년 미만인 기업의 경우 적용 예외

⑥ 최근 결산 기준 자본전액잠식

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용함에 따라 자본전액잠식이 발생한 경우에는 일반기업회계기준(K-GAAP)을 적용하여 자본전액잠식 여부 판단 가능. 이 경우, 연구개발기관은 자본잠식 여부 판단을 위해 추가적인 회계기준에 따른 자료를 전문기관에 제출하여야 하며, 한국채택국제회계기준과 일반기업회계기준을 혼용할 수 없음.

※ 단, 전년도 자본잠식에 따른 자격제한 요건에 해당하더라도 당해연도에 자본금 이상의 투자유치를 달성하여 자본전액잠식에 해당하지 않는 경우*, 재무건전성을 확보한 것으로 보아 연구개발기관 자격 제한에서 제외

* 최근 회계연도말 결산기준 자본총계 + 당해연도 자본금 증가분이 “0” 이상인 경우(단, 자본금 증가분은 상환의무가 없는 보통주(우선주) 자본금에 한함)

⑦ 외부감사 기업의 경우 최근년도 결산감사 의견이 “의견거절” 또는 “부적정”

※ 단, 비영리 기관 및 공기업(공사)은 적용하지 않음

□ 신청 제한사항

<연구자에 대한 제한사항>

ㅇ (참여제한 중인 자) 국가연구개발사업 참여제한 중인 자는 신청할 수 없음

- 연구개발계획서 제출마감일 전일에 참여제한이 종료된 자는 과제 신청 및 수행 가능

※ 관련: 「국가연구개발혁신법」제32조 및 「국가연구개발현신법 시행령」제59조 제1항

ㅇ (연구개발과제 수의 제한-3책 5공) 모든 연구자의 국가연구개발사업에 동시에 참여할 수 있는 연구개발 과제 수는 5개 이내로 하며, 이 중 주관연구개발기관의 연구책임자로 수행할 수 있는 과제 수는 최대 3개임 (관련: 「국가연구개발혁신법 시행령」제64조)

※ 연구개발계획서의 제출 마감일부터 6개월 이내 수행이 종료되는 연구개발과제 등 국가연구개발혁신법 시행령 제64조 제3항에 해당하는 경우 연구개발과제 수에 포함하지 않고 산정

ㅇ (인건비 계상률*) 연구책임자를 포함하여 모든 연구자는 수행 중인 국가연구개발사업 과제의 인건비 계상률 총합이 100%**를 초과하여 신청할 수 없음

* 인건비 계상률은 실제로 과제에 참여하는 정도가 아닌 인건비 및 연구수당 계상을 위한 용도로만 사용하고, 종전의 참여율 개념은 폐지됨(산식 = 해당연도에 해당과제 연구개발비에서 인건비로 계상한 금액 / 연 급여)

** 정부출연기관 및 전문생산기술연구소는 130%(출연연 기본사업 인건비계상률 포함),
국가연구개발사업으로는 100%만 참여 가능

ㅇ (과제기획 참여자) 해당 과제 RFP 기획위원회에 참여한 기획위원은 과제 신청 및 참여를 제한함

<연구기관에 대한 제한사항>

ㅇ (연구기관 구성 제한) 동일한 연구개발과제 내 주관연구개발기관, 공동연구개발기관, 위탁연구개발기관은 모두 다른 기관*으로 구성해야 함

* 동일기관 여부: 법인등록번호 기준으로 판단(협약시, 법인인증서 사용)

※ 사업자등록번호는 다르나 법인등록번호가 같은 기관의 경우, 동일 기관으로 협약체결 불가

- 주관․공동․위탁 연구개발기관 중 동일 기관으로 구성된 모든 과제는 상위 주관연구개발기관을 포함하여 평가대상에서 제외함

< 동일기관 과제 구성 제한 사례별 신청 가능 여부 >

연구개발기관 구분	사례1	사례2	사례3	사례4	사례5
주관연구개발기관	A기관	A기관	A기관	A기관	A기관
공동연구개발기관1	B기관	A기관	B기관	B기관	B기관
공동연구개발기관2	C기관	B기관	B기관	C기관	C기관
위탁연구개발기관	D기관	D기관	C기관	A기관	B기관
사례별 신청 가능 여부	가능	불가능	불가능	불가능	불가능

<과제 신청 및 구성에 대한 제한사항>

ㅇ (중복 신청 제한) 동 사업(그린수소기술자립프로젝트) 내 주관/공동/위탁 연구개발기관 연구책임자로 신청 가능한 과제수는 1개로 제한

- 중복 신청자가 포함된 모든 과제는 평가대상에서 제외되며, 공동/위탁연구개발기관 과제에서 중복신청자가 확인된 경우에도 상위과제인 주관연구개발기관 과제까지 평가에서 제외

- 신청마감일 기준 동 사업 내 계속과제(‘24년 신규과제) 주관/공동/위탁 연구개발기관 연구책임자는 ’25년 신규과제에 참여 불가함

※ 참여연구원은 중복 신청 시 평가 제외하지 않으나 지양할 것을 권고

※ 동 사업 내 계속과제 연구책임자가 포함되어 신청한 연구개발과제는 선정평가 대상에서 제외함

ㅇ (유사과제 신청 제한) 기존에 유사과제를 수행하거나 참여하고 있는 경우는 신청을 지양하고, 신청하고자 하는 연구계획과 기 지원된 국가연구개발과제(타부처 포함)와의 차별성을 과제 신청 전 반드시 개별 확인

- 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 유사도검증 시스템을 활용하여 유사도 70점 이상 과제에 대하여 중복성 및 차별성 검토 대상으로 평가위원회에 상신

※ 차별성 검토 방법: www.ntis.go.kr 로그인 → 과제참여·관리 → 차별성검토

- 기존 국가연구개발사업 과제와 중복 과제로 판명 시 선정에서 제외

4		신청방법 및 제출서류

□ 신청방법 및 절차

ㅇ 범부처통합연구지원시스템(IRIS, https://www.iris.go.kr)에 연구책임자가 로그인하여 온라인 입력정보 작성 및 연구계획서 등 탑재 후 주관연구기관 확인·승인

※ (1) 연구개발계획서 1개 파일(HWP)과 (2) 기타증빙 1개 파일(PDF)로 각각 업로드(일반연구개발과제인 경우 공동/위탁 기관은 주관연구개발기관 연구개발계획서에 포함하여 작성, 별도 계획서 제출 불필요)

접수 전 필수 이행사항			신청				연구과제 신청완료
연구(책임)자가 NRI 가입, 연구자전환 동의 및 정보 등록․갱신 (학력, 경력 등)	IRIS 기관등록, 기관총괄담당자 신청(기관담당자 권한 부여), 기관대표자 등록 등		온라인 입력정보 작성 및 연구계획서 등 등록		주관연구기관의 온라인 등록사항 확인・승인
□ 연구자	□ 주관연구기관		연구책임자		주관연구기관장

※ 연구책임자가 연구개발계획서 신청을 시작하기 전에 기관 대표자/담당자 정보가 입력되어 있어야 연구책임자의 과제 신청이 완료 가능. 온라인 신청 전 기관 담당자에게 확인

※ 세부사항은 별첨 세부사업 신청요강을 반드시 확인

▸IRIS를 통한 과제신청을 위해 접수 전 필수 이행사항이 있으니 과제신청에 문제가 없도록 사전에 준비하여 주시기 바랍니다.

※ 세부내용은 [별첨] 연구개발과제 접수 전 필수 이행사항(KISTEP IRIS운영단), IRIS 회원가입(연구자 전환) 및 연구자정보 등록 매뉴얼 참조

□  (연구자) ① IRIS 회원가입, ② IRIS 내 NRI(국가연구자정보시스템)로 이동하여 연구자전환 동의(국가연구자번호 발급), ③ NRI 내 학력/경력* 및 주요 연구수행 실적** 정보 등록 필수

* 경력정보에서 근무(소속)부서 등록 필수

** 최근 5년간 수행완료 과제, 수행 중/신청 중 과제 목록 작성

※ ① and ②: 연구책임자 포함 참여연구자 전원 필수(학생인건비 통합관리 기관의 학생연구자는 제외), ③: 연구책임자만 필수

□  (주관연구기관) IRIS 기관등록, 기관총괄담당자 신청(기관담당자 권한부여), 기관대표자 등록 등

※ 기관대표자 및 기관(총괄)담당자도 IRIS 회원가입 및 연구자전환 동의(국가연구자번호 발급)가 필수이며, 대표자 정보 미등록 시 연구자가 과제접수를 완료할 수 없으므로, 반드시 신청기간 시작 전까지 필수 이행사항 조치 필요

※ 기관보유 시설장비 입력: NRI에 등록된 시설장비를 선택하여 추가

- 시설장비 등록방법: 기관총괄담당자 로그인 >[R&D고객센터]>[보유장비정보] 메뉴에서 등록

< 주관연구기관 선택 시 유의 사항 >

- 과제신청 시 주관연구기관은 <00대학교 산학협력단>이 아닌, <00대학교>로 신청요망

- <00대학교>의 기관정보(기관대표자 등록, 기관총괄담당자 신청, 기관담당자 승인권한 부여 등) 등록 필수

- 승인권한은 산학협력단 기관담당자가 산학협력단 과제뿐만 아니라 본교명(00대학교)으로 신청한 과제까지 모두 승인 가능

※ 현재 <00대학교 산학협력단>으로만 기관정보(대표자 및 기관총괄담당자 등)가 등록되어 있고, 접수마감까지 시간이 촉박하여 <00대학교>로 정보를 변경하여 신청하기가 어려울 경우 <00대학교 산학협력단>으로도 신청가능

▸IRIS 문의처: IRIS 콜센터 1877-2041 또는 IRIS 홈페이지 사용문의 게시판 활용

ㅇ 과제 접수 매뉴얼 참조: 범부처통합연구지원시스템(http://www.iris.go.kr) 로그인 → 우측의 ‘R&D 업무포탈’ 클릭 및 접속 → R&D 고객센터 → IRIS 사용 매뉴얼 → [IRIS R&D 통합업무포털-연구자용] 접수 매뉴얼 다운로드

ㅇ 연구개발계획서의 작성이 완료되면, 화면 우측상단의 ‘최종확인’ 완료 이후 ‘제출’이 가능함. 제출된 연구개발계획서는 추가 수정 또는 삭제 불가

※ 연구개발계획서 수정은 연구책임자 접수마감일까지만 가능

ㅇ 과제 신청 시 연구계획에 부합하는 ‘국책연구_기획평가전문분야(국책연구사업)’를 선택하여야 함

□ 제출서류

ㅇ 2025년도 그린수소기술자립프로젝트 연구개발계획서 1부

ㅇ 2025년도 그린수소기술자립프로젝트 연구개발계획서 별첨 서류 1부

※ 모든 별첨 서류는 주관연구개발기관이 취합하여 시스템에 일괄 제출

※ 계획서 및 증빙자료 인쇄본 제출 없음

<별첨 서류 목록>
구분	목록	작성주체
		주관 기관	공동 기관	위탁 기관
별첨1	[필수] 국책연구개발사업 연구자 서약서	○	X	X
별첨2	[필수] 별첨자료 제출 내역 체크리스트	○	○	○
별첨3	[필수] 신규과제 사전검토 체크리스트(엑셀파일로 제출)	○	○	○
별첨4	[필수] 연구데이터 관리계획(DMP)	○	○	○
별첨5	[필수] 기관 참여 확약서	○	○	○
별첨6	[필수] 신청 자격의 적정성 확인서	○	○	○
별첨7	[필수] 개인정보·과세정보 제공‧활용 동의서 / 연구윤리 준수서약서	○	○	○
별첨8	[영리기관 참여 시 필수] 기업 참여 의사 확인서 및 자격 증빙	○	○	○
별첨9	[해당 시 필수] 기관 지원확약서	○	○	○
별첨10	[해당 시] 젠더 연구 수행 시 체크리스트	○	○	○
별첨11	[해당시 필수] 신규인력 활용계획서(청년고용 연계형)	○	○	○
별첨12	[협약 시][해당 시] 학생연구원 기술료 보상금 지급 기준	○	○	○
별첨13	[해당 시] 귀금속 재료 구입 및 사용계획	○	○	○
별첨14	[해당 시] 장비도입심의요청서	○	○	X

□ 연구개발계획서 분량 제한

ㅇ 목차 1. 연구개발의 필요성 ~ 4. 연구 개발 결과의 활용 방안 및 기대 효과 까지 내용을 과제 규모에 따라 아래 분량에 맞춰 작성

12개월 기준 정부지원연구개발비 규모	계획서 분량
	전체 분량	주관연구개발기관	공동연구개발기관
연 5억원 미만	45쪽 이내	30쪽 이내	15쪽 이내
연 5억원 이상 20억원 미만	55쪽 이내	35쪽 이내	20쪽 이내
연 20억원 이상	제한 없음	제한 없음	제한 없음

5		신청기간 및 신청 시 유의사항

□ 신청기간

구 분	내 용
연구책임자 신청 기간	2025.1.23(목) ~ 2025.2.25.(화) 18:00까지
주관연구기관 검토·승인기간	~ 2025.2.26.(수) 18:00까지
신청 절차	주관연구기관 연구책임자 접수 ▷ 주관연구기관 승인 ▷ 신청 완료

※ 연구책임자는 신청마감일까지 연구개발계획서 등록 및 기관검토 요청을 필히 완료해야 하며, 연구책임자의 신청사항에 대해 주관연구기관장의 승인이 완료되어야 신청접수가 최종 완료됨

ㅇ 연구책임자: [연구책임자 신청 기간] 내에 연구개발계획서 등록(신청완료) 및 기관검토 요청까지 반드시 모두 완료하는 것을 원칙으로 함

ㅇ 연구개발기관: [연구수행기관 검토·승인 기간] 내에 연구자가 신청 완료한 연구개발계획서에 대한 검토 및 승인을 완료해야 함 (단, 연구책임자 신청 기간에도 미리 검토․승인 가능함)

ㅇ 연구책임자 신청 기간과 연구수행기관 검토·승인 기간 내에 각각 신청 및 승인이 완료되지 않은 과제에 대한 구제는 절대 불가하며, 계획서업로드 등 접수 시 작성 오류가 빈번할 것으로 예상되므로 과제 신청자는 마감기한 임박하여 신청하지 않을 것을 권장 (마감기한 연장 불가)

□ 신청 시 유의사항

ㅇ RFP별 응모 수가 선정예정 과제 수 이하인 경우 재공고 가능

※ 단, 장관이 연구개발사업 추진의 시급성이 있다고 결정한 경우에는 예외

※ 접수 완료 후 요건탈락 및 포기 등으로 인해 전문가 평가대상 과제 수가 선정예정 과제 수 이하가 될 경우 재공고 미실시

ㅇ 연구데이터 관리계획(DMP, Data Management Plan) 등 필수작성 붙임 및 별첨 미작성, 미제출 시 불이익이 있을 수 있음

ㅇ RFP 등을 충족하는 과제가 없을 경우에 선정하지 않을 수 있음

ㅇ 신청마감일 이후 신청서 제출, 제출서류 미비, 타 과제와의 연구내용 중복, 신청자격 부적격 등의 경우에 평가에서 제외 가능

ㅇ RFP 내 명시된 공동, 위탁 관련 연구개발과제 수행 체계를 반드시 준수하여야 하며, 미 준수 시 평가 제외(요건탈락)

ㅇ 평가위원회·추진위원회 의견 등에 따라서 과제 목표 및 내용, 과제 구성, 연구비, 연구기간 등 조정 가능

ㅇ 단계평가 결과에 따라 연구비 증감, 지원중단, 조기종료 등 가능

ㅇ 각종 증빙자료의 기산일은 신청 마감일 기준을 원칙으로 함(단, 참여제한의 경우 신청마감일 전일을 기준으로 함)

ㅇ 사실과 다른 내용을 연구계획서, 별첨자료 등에 기재한 경우 제재(선정 취소 등) 가능

ㅇ 선정 후 주요사항(주관·공동·위탁 연구개발기관 및 책임자 등) 변경을 원칙적으로 금지함

ㅇ 본 공고문에서 정하지 않은 사항은 관련 법령 및 규정에 의함

※ ｢과학기술기본법｣, ｢기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률｣, ｢국가연구개발혁신법｣, ｢국가연구개발혁신법 시행령｣, ｢과학기술정보통신부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규정｣ 등

ㅇ 본 공고문은 추후 공고 기간 내 수정사항이 발생할 수 있으며 수정사항이 발생할 경우, 별도 공지 예정

ㅇ 연구책임자는  「국가연구개발혁신법」 제7조, 동법 시행령제9조제3항에 따라 협약 시 제출하는 연구개발계획서 내 국외수혜* 현황정보**를 포함하여야 하고, 과제 수행 중 국외 수혜 발생일로부터 30일 이내(권고) 현행화(IRIS 활용)

* 국외수혜: 외국 정부·기관·단체 등으로부터 재정적·행정적(연구과제, 인력, 장비, 시설) 지원 및 강의·자문·겸직 등으로 대가를 받는 사항(단순 문의·제안·논의 및 종료사항 미포함)

** 지원·지급 출처, 사유, 기간, 내용, 현재 수행중인 연구개발과제와의 관련 여부

시행령 제9조(연구개발과제 및 연구개발기관의 공모 절차) ③ 연구개발계획서에는 다음 각 호의 사항이 포함돼야 한다.

…

8. 연구책임자가 연구개발기간 동안 외국의 정부ㆍ기관ㆍ단체 등으로부터 받는 행정적ㆍ재정적 지원이나 노무 또는 자문 등을 제공하고 받는 대가에 관한 사항

ㅇ 한국연구재단 지원과제의 신청자 및 수행자는 연구개발계획서 및 단계/최종보고서 작성 과정에서 생성형 AI 도구를 작성한 경우, 해당 계획서 및 보고서에 AI 도구 사용 내역을 기술(권장)

* 「생성형 인공지능(AI) 도구의 책임 있는 사용을 위한 권고사항」(’24.3, 한국연구재단) 참조

ㅇ (해당 시) 3천만원~1억원 연구장비 구입 계획 시 연구장비도입 심의요청서 제출

- 필수 제출 서류: 연구장비 도입 심의요청서, 제조사가 서로 다른 2개 이상의 견적서 (단, 단일 견적서 제출 시 해당 사유서 필요)

※ [근거] 국가연구개발 시설·장비의 관리 등에 관한 표준지침, 1억 원 미만 연구시설‧장비 심의를 위한 부처공통 표준운영 가이드라인

※ 1억원 이상 연구 장비는 ‘국가연구시설·장비심의위원회’별도 심의 신청 필수

※ 계획서 상 ‘연구시설·장비 구축·운영 계획‘에 관련 내용 명시

ㅇ (해당 시) 주관기관 또는 공동연구개발기관이 기업인 경우 「국가연구개발혁신법 시행령」 제19조제3항에 따라 기관부담연구개발비를 부담하여야 함

※ 단, 연구개발성과를 국가 소유로 하거나, 연구개발서비스업자가 시험·분석 등 연구개발서비스의 제공만을 목적으로 하는 공동연구개발기관으로서 참여하는 경우는 제외

6		선정평가

□ 추진근거

ㅇ 국가연구개발혁신법 제10조(연구개발과제 및 수행 연구개발기관의 선정), 제14조(연구개발과제의 평가 등)

ㅇ 국가연구개발혁신법 시행령 제12조(연구개발과제 및 연구개발기관에 대한 선정평가)

ㅇ 과학기술정보통신부 소관 연구개발사업 처리규정 제14조(연구개발과제의 선정)

□ 기본방향

ㅇ 연구개발계획서를 바탕으로 지원대상 과제 또는 주관연구개발기관을 선정

ㅇ 사업 추진 목적에 부합하고, 사업별 평가항목에 대한 전문가 평가를 통해 우수과제 선정

ㅇ 평가결과에 따라 선정 연구비 등을 조정하고 평가의견 중 보완이 필요한 사항은 연구계획서에 반영 후 최종적으로 선정과제 협약체결

※ 평가점수가 60점 미만(선정예정 과제 수 이하로 응모한 경우 70점 미만)은 탈락 처리함

ㅇ 평가에 관한 세부 사항은 사업 및 과제의 특성에 따라 변경이 가능하며, 평가계획 수립 시 반영하여 그에 따름

ㅇ (해당시 기재) 별도의 가점 및 감점 부여 기준을 적용하지 않음

□ 평가방법

ㅇ 「국가연구개발혁신법 시행령」 제27조에 따라 산·학·연 전문가로 구성된 연구개발과제평가단(이하 “평가위원회”)을 통한 발표평가를 기본으로 하되, 온라인/현장평가로 진행할 수 있음

- 평가대상 과제 수가 많은 경우 또는 발표평가 대상 선정이 필요한 경우 서면평가로 진행할 수 있음

※ 평가대상 과제규모, 연구주제 등에 따라 분야별, 주제별 평가위원회 구성 가능

※ 발표시간 등 세부일정은 접수마감 이후 평가계획 확정 후에 개별 안내 예정

ㅇ 평가항목 및 배점

평가 항목	평가 내용	배점
연구계획(50)	RFP와의 부합성	20
	연구계획의 창의성 및 혁신성	10
	연구목표의 명확성 및 연구계획의 타당성	10
	연구내용 및 추진체계의 합리성	10
연구역량(20)	연구책임자 연구실적의 우수성 및 연구수행 능력	10
	참여연구원 연구역량의 우수성	10
성과활용(30)	연구결과의 실용성 및 적용방안의 구체성	15
	혁신적 기대효과 창출 가능성	15
합 계		100

□ 평가절차

①사전검토		②서면검토		③발표평가		④전문기관 검토 및 사업추진위 심의		⑤최종선정 및 이의신청
응모자격 및 제출서류의 적절성 검토‧보완	➡	평가위원별 연구계획서 검토	➡	위원별 개별평가 (과제별 평가점수 부여)	➡	평가결과 심의 및 조정/보고	➡	평가결과 선정 공고 및 이의신청 접수
한국연구재단		평가위원회		평가위원회		한국연구재단/ 과기정통부		한국연구재단

※ 최초 공고 및 과제 접수 이후 요건탈락 및 포기 등으로 인해 단독응모가 되는 경우에도 평가를 진행함

ㅇ (사전검토) 연구개발과제에 지원한 기관･단체･연구자에 대한 신청자격, 참여제한 대상 여부 등을 평가위원회 평가에 앞서 검토

사전검토 항목(국가연구개발혁신법 제10조, 동법 시행령 제11조)

ㅇ 국가연구개발혁신법 제32조제1항에 따른 참여제한 해당 여부

ㅇ 국가연구개발혁신법 시행령 제9조제1항제2호가목에 따른 신청 자격의 적합 여부

※ 연구개발계획서 등 신청서류에 허위사실을 기재하거나 각종 제출자료 및 정보를 조작한 경우 선정 대상에서 제외하며, 선정된 이후 이러한 사실이 발견되면 선정 취소, 연구개발비 환수 등 제재처분이 적용될 수 있음

ㅇ (평가위원회 평가) 사전검토 요건을 만족하는 신청 과제를 대상으로 연구개발계획서 등을 바탕으로 평가항목 및 배점을 기준으로 평가

- (컨소시엄연구개발과제인 경우) (총괄)주관연구개발과제와 (세부)주관연구개발과제를 모두 평가하며, 평가점수는 (총괄)주관연구개발과제로 산정

- 국가과학기술지식정보서비스(NTIS, www.ntis.go.kr) 차별성검토 시스템 및 평가위원회에서 신청과제에 대한 차별성 검토 실시

※ 타 국가연구개발사업 과제와 차별성이 없는 과제로 판명된 경우 선정 제외

- 동점 과제의 경우 높은 배점의 평가항목 평가 점수가 높은 순으로 우선순위 부여

- (해당시) 연구개발계획서에 3천만원 이상 ~ 1억원 미만의 연구시설·장비 구입계획이 있는 연구과제의 경우, 연구 시설·장비 구축계획의 타당성 등을 평가

※「국가연구개발 시설·장비의 관리 등에 관한 표준지침」에 따라 3천만원 이상 1억원 미만의 연구시설·장비 도입 적정성은 평가위원회 평가 시, 1억원 이상의 연구시설·장비 도입 적정성은 과학기술정보통신부 국가연구시설․장비심의위원회의 심의를 통해 검토함

ㅇ (이의신청) 연구개발기관의 장은 평가결과를 통보받은 후 10일 이내에 전문기관의 장에게 이의신청서를 제출할 수 있음

- (인정 범위) 통보된 평가결과에 대해서만 이의신청을 받으며, 평가위원, 평가 방법 및 절차 등에 관한 사항은 제외

□ 평가 기타 사항

ㅇ (차별성 검토) 전문기관은 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 차별성검토 시스템 및 전문가 검토로 신청과제에 대한 차별성을 검토함

- 타 국가연구개발사업 과제와 차별성이 없는 과제로 판명될 시 선정 제외

※ <차별성 검토 기준:「국가연구개발혁신법 시행령」제12조제3항> 1. 경쟁 또는 상호보완의 필요성, 2. 연구개발 주제·목표·수행방식의 차이점

ㅇ (동점자 처리) 동점 발생 시 높은 배점의 평가항목 평가 점수* 고득점 순으로 선정

* 평가항목 평가 점수: 각 위원이 부여한 점수 중 최대 최솟값을 제외한 평균값

7		기타사항

□ 연구과제 상세 계획

ㅇ 12개월 기준 정부지원 연구개발비 연 10억원 이상과제 또는 평가위원회 등에서 최종협약 전 연구목표 및 내용 일부를 보완할 필요가 있다고 인정한 과제는 PM과 연구자간 심층 논의를 하여 연구개발계획서를 수정·보완하는 상세계획단계 추가 수행(해당과제는 별도 통보 예정)

□ 연구개발과제의 성실 수행

ㅇ 연구개발과제에 참여하는 연구자는 연구노트(연구개발과제 수행 과정과 연구개발성과를 기록한 자료를 말한다)를 작성하고 관리하여야 함

국가연구개발사업 연구노트 지침

제8조(연구노트의 작성) ① 연구개발기관의 장은 소속 연구자가 연구노트를 작성하도록 관리하여야 한다.

② 연구노트의 작성에 관한 사항은 연구개발기관의 장이 자체규정으로 정한다.

③ 제1항에도 불구하고 연구개발과제의 협약 당사자(법 제4조제1호에 따른 다른 법률에 따라 직접 설립된 기관의 기본사업의 경우에는 해당 기관의 장을 말한다)는 개인사업자, 창업초기기업 등 연구노트를 관리하기 어렵다고 인정하는 연구개발기관의 경우나, 사전조사ㆍ기획평가, 연구개발과제의 조정ㆍ관리, 인문ㆍ사회분야, 인력양성, 기반구축 등 연구노트 작성의 필요성이 크지 아니하다고 인정하는 연구개발과제의 경우에 법 제12조제4항에 따른 연차보고서 또는 제12조제5항에 따른 최종보고서(같은 항에 따른 단계보고서를 포함한다) 등의 작성을 연구노트 작성으로 볼 수 있다.

④ 하나의 연구개발과제에 다수의 연구개발기관이 참여하는 경우에는 연구개발기관마다 연구노트를 각각 작성하는 것을 원칙으로 한다.

⑤ 연구개발기관의 장은 자체규정으로 정하는 바에 따라 연구자별로 연구노트를 각각 작성하게 하거나, 하나의 연구노트를 다수의 연구자가 공동으로 작성하게 할 수 있다. 이 경우 모든 연구자는 연구노트를 작성하는 것을 원칙으로 한다.

⑥ 기록자는 연구노트를 작성할 때에 내용의 위조ㆍ변조 없이 객관적인 사실을 기록하고, 제3자가 연구개발 수행 과정과 결과를 재현하는데 활용할 수 있도록 노력하여야 한다.

□ 특수관계자(배우자, 직계존·비속 등)가 연구과제에 참여하고자 하는 경우 전문기관의 승인을 받아야 함

□ (연 5억원 이상 연구개발과제) 박사급 연구원 참여 권장

ㅇ 해당 기관에 소속된 박사급 연구원을 대상으로 하여 1인당 계상률 50%이상, 최소 1차년도 종료시점 까지 참여를 권장함

□ 향후 소관 부처 및 연구관리전문기관에서 연구책임자에게 사업 기획·평가 참여 요청 시 적극 협조할 것을 권장함

□ (필수) 연구데이터 관리

ㅇ 본 과제 선정 시, 「국가연구개발 정보처리 기준｣에서 정하는 바에 따라 연구데이터의 생산·보존·관리 및 공동활용 등에 관한 계획인 ‘데이터관리계획’ 수립 및 제출 의무 이행 필수(계획서 첨부 양식)

※ 연구데이터란 연구개발과제 수행 과정에서 실시하는 각종 실험, 관찰, 조사 및 분석 등을 통하여 산출된 사실 자료로서 연구결과의 검증에 필수적인 데이터를 말함

- 선정평가-최종평가 등 평가단계별로 연구데이터 관리계획(DMP)를 점검하고 평가위원회에서 수정‧보완을 요청한 경우 이를 반영하여야 함

- 연구책임자가 DMP에 명시한 시점, 장소, 기간, 포맷대로 연구수행 중 또는 연구종료 후 데이터를 공개 및 공유해야 함

※ 데이터 생산 당해연도 등록(과제기간 중에는 데이터 생산 목록만 공개, 논문‧특허 등 성과 발표시 실 데이터 공개)

□ 연구개발과제 보고 및 평가 관련 안내사항

ㅇ 연구책임자는 외국정부·기관·단체 등으로부터 행정적· 재정적 지원을 받거나 노무 또는 자문 등을 제공하고 받는 대가에 관한 사항을 연구개발계획서 내 포함하여 제출하여야 함

※ 관련: 국가연구개발혁신법 시행령 제9조 제③항

ㅇ 연차․단계․최종보고서 제출의무 준수

※ 관련: 국가연구개발혁신법 제12조 및 국가연구개발혁신법 시행령 제18조

* 협약의 내용을 변경하려는 경우 변경사유와 내용을 사전에 문서로 명확히 알리고 상호 협의를 거쳐야 함(국가연구개발혁신법 제11조 및 국가연구개발혁신법 시행령 제14조)

ㅇ 단계 및 최종평가시 연구개발과제의 수행과정과 연구개발성과 등에 대하여 평가하며 단계평가 결과에 따라 과제의 중단, 연구개발비의 증액 및 감액을 할 수 있음

※ 관련: 국가연구개발혁신법 제12조 및 동법 시행령 제16~17조

ㅇ 특정 사유가 발생하는 경우 특별평가를 통해 연구개발과제의 변경 및 중단 여부를 결정

※ 관련: 국가연구개발혁신법 제15조 및 동법 시행령 제31조

□ 기술료 납부에 관한 사항

ㅇ 연구개발성과소유기관은 국가연구개발혁신법 제18조제1항에 따라 기술실시계약을 체결하고 기술료를 징수하는 경우 기술료 징수 결과 보고서를 제출해야 함

ㅇ 기술료에 관한 세부사항은 관련 국가연구개발혁신법 등 관련 법령과 규정에 따름

<주관연구개발기관 또는 공동연구개발기관이 기업인 경우>

□ 중소·중견·대기업의 기관부담연구개발비

ㅇ 2025년 신규과제의 연구개발기관 중 중소·중견·대기업에 대하여 ｢국가연구개발혁신법 시행령｣ 별표1에 따라 산정하여야 함

< 총 연구개발비 중 정부지원 연구개발비 지원 기준 >

□중소기업인 경우		국제공동연구개발비를 제외한 연구개발비의 75% 이하
□중견기업인 경우		국제공동연구개발비를 제외한 연구개발비의 70% 이하
□공기업, 대기업인 경우		국제공동연구개발비를 제외한 연구개발비의 50% 이하

< 총 연구개발비 중 기관부담 연구개발비 현금부담 비율 >

□중소기업인 경우		기관부담 연구개발비의 10% 이상
□중견기업인 경우		기관부담 연구개발비의 13% 이상
□공기업, 대기업인 경우		기관부담 연구개발비의 15% 이상

□ (기업 수행 과제) 청년고용 친화형 R&D -정부 출연금 비례 청년 의무채용

ㅇ (개념) 국가 R&D 참여기업은 정부지원연구개발비(총액기준) 5억원 당 1명 의무채용

ㅇ 주요내용

- (대상 기업) 연구개발과제(위탁과제포함) 당 총액 5억원 이상의 정부지원연구개발비를 지원받는 기업으로, 2개 이상의 기업이 수행하는 연구개발과제의 경우 기업의 과제수행 방식을 고려하여 적용

※ 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공기업은 적용 대상 제외 가능

<(예시) 정부지원연구개발비 총액 15억원 지원>
구 분	연구개발기관1(기업)	연구개발기관2(기업)	합계
정부지원연구개발비	7억원	8억원	15억
의무채용	3명(기업 간 협의하여 채용하되, 기업 당 1명이상)

- (채용조건) 만 15~34세의 연구직(군 복무 기간만큼 추가 인정하되 최고 만 39세로 한정)

- (신규채용 기준) 과제 공고일 기준으로 공고 이전 6개월부터 협약 체결 후 1차년도 종료일까지 신규 채용한 사람

※ 동일인을 2개 이상의 과제에 의무채용 실적으로 제출할 수 없음. 단, 2명을 신규 고용하여 2개 과제에 계상률 50%씩 동시 참가는 가능

※ 다른 연구개발과제를 수행하는 경우 인건비계상률 총합 100%를 유지하며 조정 가능

- (의무채용 시점) 연구 개시 시점에서 일괄 채용하는 방안을 기본으로 하되, 부처·과제 특성을 반영하여 연구비 연계 채용* 가능

* 1차 년도에 의무채용을 시작하고 정부지원연구개발비 누계가 5억원을 초과하는 연도에 의무인력 채용 완료

<(예시) 정부지원연구개발비 총액 10억원 연구개발기관(3년간 지원)>
구 분	1차년도	2차년도	3차년도
정부지원연구개발비	3억원	3억원	4억원
의무채용	1명	1명	0명

※ 연구비 연계 채용의 경우 연차 협약 일부터 회계연도 내 신규 채용 의무

- (고용유지 기간) 최소 고용유지 기간은 ‘1년 이상’을 기본으로 하되, 사업별, 과제별 특성에 따라 조정 가능(과기정통부와 협의 필요)

ㅇ 실적 점검

- (협약시) 청년인력의 신규 채용 계획(채용시기, 채용인원 등) 작성

※ 협약용 계획서 작성/제출 시 추가 안내 예정

※ 차년도 연차협약 시 신규 채용 확인 가능 서류를 전문기관에 반드시 제출

- (중간점검) 연구비관리시스템을 활용하여 인건비 집행 내역 확인

- (위반시) 채용의무 및 고용유지기간 위반 시* 해당인력 인건비 전액(旣 지급 인건비 포함)을 수행 기업에게서 국고로 환수

* 신규 채용을 하지 않거나, 고용유지기간 이전에 신규인력을 해고하거나, 고용유지기간 이전에 자발적 퇴사가 있음에도 대체인력 고용 노력을 하지 않은 경우

□ (기업 수행 과제) 청년고용 친화형 R&D -R&D 매칭 비용 중 현금비중 완화조건 청년고용

ㅇ (개념) 중소․중견기업이 의무채용분 외에 추가로 청년 신규채용시 해당 인건비를 액수만큼 현금 부담을 감면*하고 현물 부담으로 대체

* (예) 2명 채용의무가 있는 기업이 3명 채용시 1명의 인건비 액수만큼 현금 부담을 감면하고 현물부담으로 대체

ㅇ 주요내용

- (채용조건) 만 15~34세의 연구직(군 복무 기간만큼 추가 인정하되 최고 만 39세로 한정)

- (적용대상) 계속과제 및 신규과제 중 정부지원연구개발비를 지원받는 중소·중견기업

※ 출연금 비례 의무채용 대상이 아닌 기업도 참여할 수 있으나, 청년 신규 채용 계획을 제출하여야 함

- (고용 유지) 1년 이상 고용 유지

· 고용 유지 기간 내 자발적 퇴사 시 2개월 이내에 대체인력 채용

※ 자발적 퇴사 후 대체인력 채용 전 기간의 미지급 인건비에 대해서는 현금부담금 감면 제외

※ 신규인력과 대체인력의 근무기간의 합을 고용유지기간으로 인정

- 신규채용 기준

· (신규과제) 과제 공고일 기준으로 이전 6개월부터 1차년도 종료일 이내에 신규 채용한 자

· (계속과제) 과제 공고일 기준으로 이전 6개월부터 해당년도 종료일 이내에 신규 채용한 자

- (인건비 범위) 성과급 포함 인건비

- (현금부담 감액 범위) 신규 인력 고용 유지 시 계속 감면

※ 당해에 신규 채용한 청년 인력을 차년도에도 계속 고용 시 차년도에 납부해야 할 현금부담액도 해당 인력 인건비만큼 감면

ㅇ 실적 점검

- (협약시) 청년 인력의 신규 채용 계획(채용 시기, 채용인원 등) 작성

※ 협약용 계획서 작성 시 안내 예정

※ 차년도 연차협약 시 신규 채용 확인 가능 서류(4대 사회보험 가입자 가입내역 확인서) 사본 및 해당 인력에 지급한 인건비 관련 증빙서류를 전문기관에 제출

- (요건 미충족시) 동 제도의 적용을 받는 추가채용 인력의 고용유지기간을 충족하지 못할 경우 미충족 기간 대한 현금 부담금 납부

□ (기업 수행 과제) 청년고용 친화형 R&D -정부납부 기술료 감면 연계 청년 고용

ㅇ (개념) 중소․중견기업이 사업화 등의 업무수행을 위해 청년 신규 채용시 기술료 등 납부시기를 유예하고 납부액은 해당 인력에게 2년간 지급한 인건비의 50% 만큼 감면

※ 2022년 12월 31일 이전 기술실시계약을 체결하는 건에 대해서만 적용

ㅇ 주요내용

- (대상 기업) 기술실시계약을 체결하거나, 연구개발성과를 직접 실시하는 기업

- (채용 조건) 만15세~34세의 정부 R&D 과제에서 개발된 기술의 고도화 및 사업화를 위한 업무에 활용할 인력(군 복무 기간만큼 추가 인정하되 최고 만 39세로 한정)

- (신규채용 기준)

· 기술실시계약 체결 시: 기술 실시협약 체결일 이전 6개월부터 기술 실시계약 체결일까지 신규 채용한 자

· 직접 실시 시: 과제종료일 후부터 기술료 등 확정 결과 통보일 후 1개월까지 신규 채용한 자

※ 확정 결과를 통보하지 않은 경우 매출액 자료 관련 제출일 이전 6개월부터 매출액 관련 자료 제출일까지 신규 채용

- (고용 유지)

· 기술실시계약 체결 시: 기술실시협약 체결일 기준 이후 2년

· 직접 실시 시: 기술료 등 확정 결과 통보일* 후 2년

* 통보일 후 채용한 경우에는 채용일로부터 2년

※ 확정 결과를 통보하지 않은 경우 매출액 관련 자료 제출일 이후 2년

- (인건비 범위) 성과급 포함 인건비

ㅇ 실적 점검

- (기술실시협약) 기술실시계약 보고, 기술료 등 확정 결과 통보 등의 단계에서 기업의 청년 신규 인력 채용 여부 확인*

* 해당 고용인력이 연구과제의 고도화 및 사업화 관련 인력 인지와 정부의 다른 고용 사업과 별개로 고용된 인력 인지 등을 확인

· 신규 인력 고용시 정부 납부 기술료 전액을 2년간 납부 유예

- (기술료 등 감면) 기술료 납부 유예기간 종료 후 전문기관이 해당 기업 신규인력의 고용유지 현황 확인 후 기술료 감면 최종 결정 통보

· 직접 실시하는 경우 2년 이후 납부하는 정부납부기술료까지 감면 금액 적용

· 기술료 납부 유예기간 종료 후 동 제도에 따라 감면된 기술료를 기준으로 기술료 감면 추가 적용도 가능

- (요건 미충족시) 2년 간 고용을 유지하지 못하는 경우* 기술료 감면 미적용

* 고용 인력이 중도 퇴사하는 경우 대체인력 채용을 허용하지 않음

□ (인체유래물 이용 시) 기관생명윤리위원회(IRB) 심의 의무화

ㅇ「생명윤리 및 안전에 관한 법률」에 따라 인간대상연구 및 인체유래물연구 수행 연구자는 연구계획서 제출 후 협약 체결 이전까지 기관생명윤리위원회(IRB)의 심의를 받아야 함.

◇ 연구과제 수행 시 유전체 및 임상 정보를 연구대상자 또는 인체유래물 기증자로부터 획득하는 경우「생명윤리 및 안전에 관한 법률」제16조, 제18조 및 제37조에 따라 다음의 내용을 포함하는 서면 동의서를 받아야 함.

개인정보 제공에 관한 사항: 본 연구를 통하여 수집된 설문정보, 인체자원 및 분석정보 등은 KOBIC과 유전체정보센터에 등록·연계되며, 향후 질병을 극복하기 위한 연구를 하는 본 연구에 참여하지 않은 연구자들에게 개인식별이 되지 않는 정보로 제공될 수 있습니다. 이 때 연구자들에게 제공되는 정보는⌜개인정보보호법⌟ 및 ⌜생명윤리 및 안전에 관한 법률⌟에 따라 엄격히 관리됩니다.

◇ 또한 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」제18조 및 제38조, 같은 법 시행규칙 제35조에 의거하여 다음의 내용을 포함하는 IRB심의결과서 사본을 제출하여야 함.

본 연구를 통하여 수집된 임상·오믹스 정보는 포괄적 연구목적으로 유전체정보센터 및 KOBIC에 이송·보관될 수 있으며, 본 연구에 참여를 하지 않은 연구자들에게 개인식별이 되지 않는 정보로 제공될 수 있다.

ㅇ 각 소속기관(대학 등)에서 IRB에 관련 사항 확인

- IRB 심의결과 제출‧관리 등은 연구자와 주관연구기관(IRB 포함)에서 담당

※ 전문기관은 필요 시 주관연구기관을 통해 IRB 심의여부 결과(심의결과서 및 심의면제확인서 등) 관리 현황 등을 제출받아 확인

ㅇ 소속기관 IRB 이용이 곤란할 경우 국가생명윤리정책연구원의 공용 IRB에 확인

※ 문의처: 국가생명윤리정책연구원(02-737-8970~1))

* 인간대상연구란 사람을 대상으로 물리적으로 개입하거나 의사소통, 대인접촉 등의 상호작용을 통하여 수행하는 연구, 또는 개인을 식별할 수 있는 정보를 이용하는 정보로써 보건복지부령으로 정하는 연구 (생명윤리 및 안전에 관한 법률 제2조)

□ (인체유래물 이용 시) 국립중앙인체자원은행 인체유래물 이용 안내

ㅇ 질병관리본부 국립중앙인체자원은행으로부터 인체유래물*을 분양받아 연구에 이용하려는 연구자는 반드시 사전에 담당 부서(질병관리본부 생물자원은행과(분양대표전화 1661-9070))에 확인한 후 자원 활용이 가능한 과제만 신청해야 함.

* 인체유래물: 혈청, 혈장, 소변, 혈액유래 DNA, LCL, LCL유래 DNA 등

□ (LMO 이용 시) 유전자변형생물체(LMO) 연구시설 및 수입 신고

ㅇ 유전자변형생물체(LMO)를 이용하는 연구자는 유전자 변형생물체의 국가 간 이동 등에 관한 법률에 따라 관련 절차를 이행해야 함.

ㅇ 시험․연구용 LMO 정보시스템(https://www.lmosafety.or.kr/mps)확인

□ (해당시) 생명연구자원(소재+데이터) 기탁․등록 의무 이행

ㅇ 본 과제 선정 시, 산출되는 생명자원(생물자원 및 생명정보)을 ｢생명연구자원의 확보·관리 및 활용에 관한 법률｣, ｢국개연구개발혁신법 시행령 제33조｣ 등 에서 정하는 바에 따라 기탁·등록 의무를 이행하여야 함

※‘생명연구자원 빅데이터 구축전략’(20.5.)에 따라 전문기관은 과제 점검 및 평가 시 등록 현황을 관리할 수 있음

□ (해당시) 젠더혁신 관점 연구

ㅇ 연구개발 전 과정에서 성/젠더(성과 젠더, 성 또는 젠더)요소와 차이를 반영할 수 있는 분석틀과 연구방법론을 적용하여 연구개발의 수월성을 높일 수 있는 경우 계획서 붙임양식(체크리스트) 참고하여 계획서 작성

□ (연 5억원 이상 연구개발과제) 인문․사회․경제 분야 연구자 참여 권장

ㅇ 5억 이상 과제에 대해 인문 사회 경제 분야 연구자 참여를 통해 연구결과 생길 수 있는 윤리적, 법적, 사회적 영향(ELSI*), 연구성과의 시장가치, 고용창출효과 등 경제사회적 영향, 국민소통 등에 대한 고려

* ELSI(Ethical, Legal and Social Implication)

□ (필요시, 전담인력 지정) 원활한 연구단의 성과관리를 위해 기술적 대응이 가능한 참여연구원 중 1명 이상을 전담 인력으로 필수 지정

8		향후일정

일정	내용
2025.1.23.(목) ~ 2.25.(화) 18:00	연구개발계획서 접수(연구자 신청 마감일)
~ 2.26.(수) 18:00	주관연구기관 검토 · 승인기간
2025. 3~4월	선정평가 실시
2025. 4월	사업 추진위원회 심의
2025. 4월	연구개시

※ 상기 일정은 추진 상황에 따라 향후 변동될 수 있음.

9		적용 법령 및 규정

□ 공고에서 정하지 않은 사항은 아래 법령 및 관련 규정을 따름

근거법령	ㅇ 국가연구개발혁신법, 동법 시행령·시행규칙 및 관련 행정규칙 - 국가연구개발사업 연구개발비 사용기준, 국가연구개발사업 연구노트 지침, 국가연구개발사업 동시수행 연구개발과제 수 제한기준, 국가연구개발사업 보안대책, 연구지원기준, 국가연구개발정보처리기준, 국가연구개발 시설․장비의 관리 등에 관한 표준지침 등 ㅇ 과학기술기본법 및 하위법령, 시행규칙 ㅇ 기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 ㅇ 기타: 국가연구개발혁신법 매뉴얼, 국가연구개발 연구윤리 길잡이 등
관련규정	ㅇ 과학기술정보통신부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규정 등
기타	ㅇ 2025년도 과학기술정보통신부 연구개발사업 종합시행계획 ㅇ 2025년도 기후․환경연구개발사업 시행계획 등

10		문의처

□ 문의 절차

※ 문의 전화 전 반드시 공고문 및 FAQ 확인 후 연구 수행기관을 통하여 질의 요망”

□ 공고문 및 양식 확인 방법

ㅇ 공고내용이 수정되는 경우에도 아래 사업 공지사항 메뉴를 통해 수정사항이 게시되므로 지속 확인 필수 (수정사항을 개별 안내하지 않음)

ㅇ 과학기술정보통신부 (https://msit.go.kr) → 소식 → 사업공고

ㅇ 한국연구재단 (https://www.nrf.re.kr) → 사업안내 → 사업공고→ 사업공지

□ 관련 법령, 규칙, 매뉴얼 등 조회 방법

ㅇ 범부처 연구비통합관리시스템 홈페이지(http://gaia.go.kr) 접속

- 법,규정,규칙: 「자료실」→「국가R&D연구비관련 법·규정」→ ‘공통 법·규정’, ‘과학기술정보통신부(한국연구재단)’ 관련 규정 확인

□ 문의처: 문의 사항별 담당 부서가 다르므로 문의처 구분 확인 요망

구분	RFP번호	담당부서	연락처	이메일
IRIS 시스템 관련 문의	IRIS 콜센터(1877-2041) 또는 IRIS 홈페이지 사용문의 게시판 활용
RFP, 접수, 양식 관련 문의	2025- 에너지·환경- 지정공모- 15~20	에너지·환경단	042-869-6469	kuwonhoe@ nrf.re.kr
		에너지·환경단	042-869-6465	rhkswhd8208@ nrf.re.kr
평가 관련 문의
		국책사업평가1팀	042-869-7765	iq5555@ nrf.re.kr

붙임		과제 제안요구서(RFP)

RFP관리번호

2025–에너지·환경-지정공모-15

공모유형

지정공모형

해당여부

■ 국가전략기술 □ 탄소중립 □ 글로벌 R&D □ 미래소재 □ 전략연구사업(MVP)(예정) □ 국방전략기술(예정)

국책연구기획평가전문분야

PM분야

에너지환경

RB분야

수소연료전지

RB세부분야

수소 생산 및

저장 비용 저감

사업명

기술개발 – 그린수소기술자립프로젝트 - 차세대 PEM 수전해 국산기술 개발

RFP명

고분자 전해질막(PEM) 수전해 스택 환경 모사를 위한 유동해석 및 대면적 특성 평가 기술 개발

(TRL : [시작] 3단계 ~ [종료] 5단계)

RFP유형코드

사업목적·내용

성과물 특성

지원대상

보안과제 분류

일반

R

1

-

1

1. 추진배경

□ 사업추진 배경

ㅇ 2050 탄소중립 목표 달성을 위해 탈탄소가 어려운 산업분야(항공, 해운, 철강, 시멘트 등)에서의 온실가스 감축을 위한 그린수소 적용 확대가 요구되고 있음

ㅇ 수전해는 12대 국가전략 기술로 선정되어 단기적으로 소재·부품 원천기술을     확보하고 장기적으로 대용량 시스템 실증을 목표로 함

- 정부는‘수소기술 미래전략*’을 바탕으로 5대 분야** 국가 수소 중점연구실을   출범하였으며, 고분자 전해질막(PEM) 수전해 분야는 차세대 소재·부품 개발과 기술 신뢰성 확보를 목표로 하고 있음

* 수소기술 미래전략(관계부처 합동, ‘22.11)

** 알칼라인 수전해, 고분자전해질막 수전해, 음이온교환막 수전해, 고체산화물 수전해, 액상유기물 수소운반체 수소저장

ㅇ PEM 수전해 장치의 경제성을 높이기 위한 성능 및 내구성이 확보된              대면적·대용량 스택 개발이 요구되고 있음

- 국내외 선도 기업*은 반응면적 수백 ~ 수천 cm2인 단위셀을 직병렬로 적층하여 수 MW급 스택을 개발하고 있음

* NEL Hydrogen(노르웨이), Plug Power(미국), Siemens Energy(독일), 수소에너젠(한국) 등

ㅇ 시스템 저가화 및 성능 향상을 위한 혁신소재(촉매 및 전해질막 등) 개발연구는   주로 소면적 셀(25 cm2 이하)을 이용하여 고효율 성능 결과를 보고하고 있으나,   이를 실제 대면적·대용량 스택에서 구현하기에는 많은 어려움이 있음

- 따라서, 대용량 스택에서 성능을 구현하기 위해서는 스케일-업이 가능한 유동    해석 및 대면적 특성 평가 기술 확보가 요구됨

ㅇ PEM 수전해 스택의 스케일-업 방향은 운전전류밀도 향상, 셀 대면적화 및 스택   내 셀 적층 등으로 구분할 수 있음

- 소면적 셀에서 구현한 성능 및 운전특성의 구현을 위해 대면적 셀 내부 또는 스택 내 셀 위치별 성능 및 특성 편차를 분석・모사할 수 있는 평가기술 확보가 요구됨

□ 기획 주안점

ㅇ 본 과제는 PEM 수전해 스택을 실험실 규모로부터 대면적으로 확장(스케일링) 가능한 모사 및 설계기술 개발을 목표로 함

- 최종적으로, 대면적 셀 기반 숏(Short)스택 PEM 수전해의 실험적 검증을 통해 스케일링 모델과 대면적 스택환경 모사 평가기술을 확보하고자 함

2. 연구개발목표

□ 최종 목표: PEM 수전해 스택 환경 모사를 위한 대면적 셀 분석・모사 및 스케일링 설계 기술 개발

ㅇ 대면적 단위셀 및 연계 숏스택(3셀 이상) 4종 개발(단위 셀 반응면적 100 cm2 이상 급)

ㅇ 스택 내 대면적 셀 위치와 대면적 셀 내 부위에 따른 특성 분석 및 모사 기술개발

ㅇ 스케일링 설계를 위한 PEM 수전해 모델 개발

3. 연구개발내용 및 성과목표

□ 연구개발내용

구 분	연구 내용
최종	ㅇ 특성이 상이한 대면적 단위 셀 및 연계 숏스택(3셀 이상) 4종 개발(단위 셀 반응면적 100 cm2 이상 급) - 스택 운전 모사를 위한 대면적 단위 셀 특성 분석 및 설계인자 도출 - 대면적 셀 반응부 및 유로 설계 기술 개발 - 설계 및 거동 특성이 상이한 대면적 단위 셀 연계 숏스택 설계 기술 개발 - 대면적 단위 셀 및 연계 숏스택 4종 제작 - 대면적 단위 셀 및 연계 숏스택 특성 평가를 통한 설계인자 검증 ㅇ 스택 내 각 셀 위치 및 셀 부위에 따른 특성 분석 및 모사 기술개발 - 대면적 셀 및 스택 내부 위치별 시나리오 운전 및 특성 분석 - 대면적 셀 반응부 또는 스택 내 셀 위치별 특성 분석 및 환경모사 기법 확립 - 실시간 (In-situ) 대면적 셀 전기화학 분석 프로토콜 개발 - 숏스택(3셀 이상) 구성 및 셀 위치별 유로분배 및 성능편차 분석 - 운전 조건을 고려한 반응부별 특화 평가기법 도출 ㅇ 스케일링 설계를 위한 PEM 수전해 모델 개발 - 대면적 셀 유로분배 및 가스버블 배출 특성과 패턴별 영향 분석 - 모델링 해석을 통한 스케일링 주요 설계 인자 도출 - 제품 규모 스택 모사가 가능한 스케일링 구현

□ 성과목표(정량)

항목		최종목표	비고
핵심	대면적 셀 및 숏스택(3셀 이상) 개발 (건)	≥ 4	단위 셀 반응면적 ≥ 100 cm2
	숏스택 셀 성능편차 (mV)	≤ 50	단위 셀 반응면적 ≥ 100 cm2
	스케일링 설계 PEM 수전해 모델 (건)	자율제시	수전해 성능 및 내구 결정요인 반영 수전해 스택 모델
	모델 예측 신뢰성 (%)	≥ 90	동일 구조 수전해 실험 결과와 성능/내구/요소열화 등 비교
	스택 환경모사 대면적 셀 특성 분석법 (건)	≥ 2	스택 환경모사 특성(성능, 열화 등)
	대면적 셀 및 숏스택 운전조건, 열화 특성분석 신뢰도 (%)	≥ 80	단위셀 열화 대비 대면적 셀-숏스택 열화 특성 비교
	논문 및 특허	자율제시	JCR 상위 10% SCI(E) 논문 목표 포함
자율	개발 기술의 혁신성	자율제시	기술이전 등

※핵심지표는 필수로 설정하여야 하며, 자율지표는 선택 또는 추가·변경하여 제시할 수 있음

※모든 성능지표는 공인시험규격이 있는 경우 공인시험기관 시험성적서를 제출해야 하며, 그 외에 외부기관검증서, 전문가 입회확인서 등 제출 필수(자체평가시 필요사유 제시)

※각 정량 목표 수치의 평가 기준, 측정 방법 등에 대한 정보를 구체적이고 명확하게 제시

1) 정격 상태 대비 낮은 전력값에서 정격 성능으로 급상승 부하 대응 성능 확인

2 )효율은 재생에너지 모의 출력 모델 기반 1,000시간 운전 후, 저위발열량(LHV)로 산출

3) 연료전지 시스템 운전 환경에서 재생에너지 모의 출력 모델 기반 1,000시간 운전 기준

4. 특기사항

ㅇ 주관연구개발기관이 연구개발과제 형식으로 제안하여야 함

- 공동연구개발기관 등의 구성은 자율로 하되, 각 기관별 역할 명확하게 제시 필요

ㅇ 동 사업 내 주관/공동/위탁 연구개발기관 연구책임자로 신청 가능한 과제수는 1개로 제한

ㅇ 논문·특허 성과는 기여도가 50% 이상인 경우에 한하여 성과로 인정

ㅇ 연구개발과제명은 연구자의 아이디어를 포함하여 자유롭게 제시 가능

ㅇ 과제 제안요구서(RFP)에 제시된 필요성과 목표, 연구기간, 예산 등을 고려하여  연구개발계획서에 명확하고 구체적인 연구 범위와 도전적 성과목표를 제시

ㅇ 자율 성과지표는 각 항목 및 목표치를 자유롭게 제시할 수 있으나, 설정한 목표치에 대한 타당성을 입증할 수 있는 객관적인 자료를 반드시 첨부

ㅇ 기존 연구개발과제 및 기술과의 차별성을 구체적으로 제시 필수

ㅇ 연차점검을 통해 연차별 추진 현황 및 성과를 점검받고, 점검·추진위원회의 의견에 따라 연구개발과제의 목표 및 내용, 과제 구성, 연구비, 계속 지원 여부 등 조정 가능함

ㅇ 과제 수행 시, 국가 수소 중점연구실(PEM 수전해)과 연구 결과 및 내용, 성과 공유 필수

- 국가 수소 중점연구실이 주관하는 기술교류회 또는 성과공유회(年 2회)에 필수 참여하며, 국가 수소 중점연구실과의 협력사항 및 연계성 등을 연차 점검 및 최종 평가 시 확인

5. 지원기간/예산/추진체계

□ 연구개발기간 : '25 ~ '27(총 3년)

□ 연구개발비 : 총 1,375백만원 내외(정부출연금)

ㅇ 1차년도 : 375백만원(9개월)

ㅇ 2,3차년도 : 500백만원(12개월)

※ 연구개발비 규모 및 연구개발기간은 정부예산 사정에 따라 변경 가능

□ 과제형태 : (일반)연구개발과제

□ 주관연구개발기관 : 대학/출연(연)/기업부설연구소 등

RFP관리번호

2025–에너지·환경-지정공모-16

공모유형

지정공모형

해당여부

■ 국가전략기술 □ 탄소중립 □ 글로벌 R&D □ 미래소재 □ 전략연구사업(MVP)(예정) □ 국방전략기술(예정)

국책연구기획평가전문분야

PM분야

에너지환경

RB분야

수소연료전지

RB세부분야

수소 생산 및

저장 비용 저감

사업명

기술개발 – 그린수소기술자립프로젝트 - 차세대 PEM 수전해 국산기술 개발

RFP명

고분자 전해질막(PEM) 수전해 핵심 소재의

스택 모사 환경 특성 및 열화 메커니즘 분석･평가 기술 개발

(TRL : [시작] 3단계 ~ [종료] 5단계)

RFP유형코드

사업목적·내용

성과물 특성

지원대상

보안과제 분류

일반

R

1

-

1

1. 추진배경

사업추진 배경

ㅇ 세계 주요국들은 막대한 화석연료 사용과 온실가스 배출로 인한 기후변화 문제 해결을 위해 기후 협약(교토협약, 발리협약, 파리협정 등)을 체결하고 친환경 에너지를 적극적으로 활용하기 위한 다양한 연구를 지속하고 있음

- 특히, 최근 많은 관심을 받는 친환경 에너지인 수소를 기반으로 한 지속       가능한 수소 경제체제를 실현하기 위해서는 그린수소를 생산할 수 있는       재생에너지 연계 수전해 장치의 실증 및 보급이 시급함

- 여러 수전해 방식 중에서도, 재생에너지 연계 부하 변동 운전에 유리한 고분자 전해질막(PEM) 수전해 시스템을 통해 그린수소를 생산하는 것이 세계 수소 시장을 선점하는 데 적합한 방식이라 할 수 있음

ㅇ PEM 수전해 장치의 상용화를 위해서는 성능과 내구성이 확보된 대면적/대용량 PEM 수전해 스택 개발이 필수적임

- 미국 DOE는 2022년 기준 PEM 수전해 스택이 2.0 A/cm2(@1.9 V)에서 40,000시간 동안 안정적으로 구동하며 열화 수준을 10% 이내로 유지하는 것을 목표로 설정함(열화율 0.25%/kh에 해당*)

* https://www.energy.gov/eere/fuelcells/technical-targets-proton-exchange-membrane-electrolysis

ㅇ 정부에서는‘수소기술 미래전략*’을 바탕으로 5대 분야** 국가 수소중점 연구실을 출범하였으며, 그중 PEM 수전해 분야는 차세대 소재·부품 개발과 기술 신뢰성 확보를 목표로 하고 있음

* 수소기술 미래전략(관계부처 합동, ‘22.11)

** 알칼라인 수전해, 고분자전해질막 수전해, 음이온교환막 수전해, 고체산화물 수전해, 액상유기물 수소운반체 수소저장

- 위 연구개발 과정에 있어서, 개발된 소재·부품을 적용한 PEM 수전해 스택의  장기 안정성을 확보하기 위해서는 스택 내의 유/무기 주요 요소(촉매, 고분자막,  PTL 등)의 개별적 열화 분석 및 평가법 확보가 필요함

- 특히, 대면적 셀 및 스택에서는 유동 특성과 반응 부위에 따라 불균일한 반응 환경이 형성되므로 이를 고려한 소재 및 부품의 열화 분석이 요구됨

ㅇ 고가의 PEM 수전해 반응기를 장시간 열화 특성 분석에 사용하는 것은 어려움이 있으므로, 상업 스택에 적용이 가능한 대면적 PEM 수전해의 반응환경 불균일성을 고려한 가혹 조건을 설정하고, 이를 반영한 높은 신뢰성의 가속열화 프로토콜 개발이 필요함

- 이를 위해, PEM 수전해 운전 시 발생하는 불균일 반응환경 및 소재・부품별 성능       열화 메커니즘을 이해하고, 효율적으로 제어할 수 있는 기술 개발이 필요함

기획 주안점

ㅇ 본 과제는 PEM 수전해를 구성하는 개별 소재・부품 및 소면적 PEM 수전해 셀의 가속열화에 대한 이해를 바탕으로 대면적 PEM 수전해 셀의 가속열화법을 개발하는 것을 목표로 함

- 최종적으로, 개발된 열화 분석 기술이 이중유동과 열 분포가 개선된 차세대 PEM 수전해 스택 개발의 열화 및 내구 평가에 적용되도록 함

2. 연구개발목표

□ 최종 목표 : PEM 수전해 불균일 반응환경과 개별 소재특성을 고려한 소재・부품・셀의  성능/열화 특성 분석 및 평가 기술 개발

ㅇ PEM 수전해 셀 내 반응 환경 불균일을 고려한 실험 제어 조건별 소재・부품        성능/열화 특성 분석(소면적 셀)

ㅇ PEM 수전해 특화 실시간 고도 분석 기술 개발 및 소재･부품의 개별적 열화       메커니즘 규명(소면적 셀)

ㅇ PEM 수전해 제어 조건 및 요소별 열화 모델에 대한 대면적 평가 분석 (셀 면적 100 cm2 이상)

3. 연구개발내용 및 성과목표

□ 연구개발내용

구 분	연구 내용
최종	ㅇ PEM 수전해 대면적 셀 내 반응 환경 불균일을 고려한 실험 제어 조건별 소재･부품 성능/열화 특성 분석(소면적 셀) - 실험 제어 조건별 핵심 소재 및 부품의 성능/열화 특성 분석 - 실험 제어 조건과 요소별 성능/열화 상관관계 도출 및 분석 - 반응 환경 불균일을 고려한 소재·부품 열화평가 프로토콜 도출 ㅇ PEM 수전해 특화 분석 기술 개발 및 소재･부품의 개별적 열화 메커니즘 규명(소면적 셀) - 분광학 등을 활용한 PEM 수전해 특화 실시간 고도 분석 기술 개발 - 고도화 분석(전기화학 분석 및 전산모사) 기반 촉매 전극 등 핵심 소재･부품의 개별적 열화 메커니즘 규명 - 주요 소재·부품의 개별적 가혹조건 모사 열화 프로토콜 개발 - 전기화학 분석 결과와 전산모사 결과 간의 상관관계 도출 및 분석 ㅇ 제어 조건 및 요소별 열화 모델에 기반한 대면적 셀 평가 분석(셀면적 100 cm2 이상) - 다종의 PEM 수전해 대면적 셀 평가/분석 - 소면적 셀 열화 프로토콜의 대면적 적용 연계성 검증

□ 성과목표(정량)

항목		최종목표	비고
핵심	소재·부품 열화 프로토콜 개발 (건)	≥ 2	- 주요 소재·부품(예: 촉매, 바인더, 고분자막, PTL 등) - 이상유동, 열 분포 등 셀 내 불균일 환경을 고려한 프로토콜 개발
	열화 프로토콜의 열화 가속 배수(열화 속도) (배)	≥ 5	열화율 0.25%/kh 대비 5배(1.25%/kh) 이상 100시간 가속 평가
	열화 프로토콜의 대면적 셀 검증 (%)	≥ 80	소면적 셀 열화 가속배수 대비 대면적 셀(≥ 100 cm2) 열화 가속 배수 비율
	열화 메커니즘 분석법 개발 (건)	자율제시	실시간 고도 분석 기술 활용
	논문 및 특허	자율제시	JCR 상위 10% SCI(E) 논문 실적 목표 포함
자율	실험 제어 조건별 성능 열화 데이터베이스 구축 (건)	자율제시	온도, 전력량 등 주요 실험 제어 조건 선별
	개발 기술의 혁신성	자율제시	기술이전 등

※ 핵심지표는 필수로 설정하여야 하며, 자율지표는 선택 또는 추가·변경하여 제시할 수 있음

※ 모든 성능지표는 공인시험규격이 있는 경우 공인시험기관 시험성적서를 제출해야 하며, 그 외에 외부기관검증서, 전문가 입회확인서 등 제출 필수(자체평가시 필요사유 제시)

※ 각 정량 목표 수치의 평가 기준, 측정 방법 등에 대한 정보를 구체적이고 명확하게 제시

4. 특기사항

ㅇ 주관연구개발기관이 연구개발과제 형식으로 제안하여야 함

- 공동연구개발기관 등의 구성은 자율로 하되, 각 기관별 역할 명확하게 제시 필요

ㅇ 동 사업 내 주관/공동/위탁 연구개발기관 연구책임자로 신청 가능한 과제수는 1개로 제한

ㅇ 논문·특허 성과는 기여도가 50% 이상인 경우에 한하여 성과로 인정

ㅇ 연구개발과제명은 연구자의 아이디어를 포함하여 자유롭게 제시 가능

ㅇ 과제 제안요구서(RFP)에 제시된 필요성과 목표, 연구기간, 예산 등을 고려하여  연구개발계획서에 명확하고 구체적인 연구 범위와 도전적 성과목표를 제시

ㅇ 자율 성과지표는 각 항목 및 목표치를 자유롭게 제시할 수 있으나, 설정한 목표치에 대한 타당성을 입증할 수 있는 객관적인 자료를 반드시 첨부

ㅇ 기존 연구개발과제 및 기술과의 차별성을 구체적으로 제시 필수

ㅇ 연차점검을 통해 연차별 추진 현황 및 성과를 점검받고, 점검·추진위원회의 의견에 따라 연구개발과제의 목표 및 내용, 과제 구성, 연구비, 계속 지원 여부 등 조정 가능

ㅇ 과제 수행 시, 국가 수소 중점연구실(PEM 수전해)과 연구 결과 및 내용, 성과 공유 필수

- 국가 수소 중점연구실이 주관하는 기술교류회 또는 성과공유회(年 2회)에 필수 참여하며, 국가 수소 중점연구실과의 협력사항 및 연계성 등을 연차 점검 및 최종 평가 시 확인

5. 지원기간/예산/추진체계

□ 연구개발기간 : '25 ~ '27(총 3년)

□ 연구개발비 : 총 1,375백만원 내외(정부출연금)

ㅇ 1차년도 : 375백만원(9개월)

ㅇ 2,3차년도 : 500백만원(12개월)

※ 연구개발비 규모 및 연구개발기간은 정부예산 사정에 따라 변경 가능

□ 과제형태 : (일반)연구개발과제

□ 주관연구개발기관 : 대학/출연(연)/기업부설연구소 등

RFP관리번호

2025–에너지·환경-지정공모-17

공모유형

지정공모형

해당여부

■ 국가전략기술 □ 탄소중립 □ 글로벌 R&D □ 미래소재 □ 전략연구사업(MVP)(예정) □ 국방전략기술(예정)

국책연구기획평가전문분야

PM분야

에너지환경

RB분야

수소연료전지

RB세부분야

수소 생산 및

저장 비용 저감

사업명

그린수소자립프로젝트 – PEM 수전해

RFP명

고온운전(≥ 90 oC) 대응 고분자 전해질막(PEM) 수전해용

고성능 막전극접합체(MEA) 핵심 원천소재 기술 개발

(TRL : [시작] 3단계 ~ [종료] 4단계)

RFP유형코드

사업목적·내용

성과물 특성

지원대상

보안과제 분류

일반

R

1

-

1

1. 추진배경

□ 사업추진 배경

ㅇ 고분자전해질막(PEM) 수전해는 재생에너지 발전원의 전력 부하 변동에 대응 가능하고   고전류밀도로 운전할 수 있는 장점이 있음

- 그러나, PEM 수전해 기술의 성공적인 확산을 위해서는 성능 및 내구성 향상,     비용 개선 등이 추가적으로 요구되는 상황임

ㅇ PEM 수전해 기술의 일반적인 운전온도는 50 ~ 80oC 범위이나 90oC 이상의 고온에서 운전하는 경우, 필요 에너지 및 귀금속 촉매 적재량 감소, 폐열 활용과 같은 이점이 발생할 수 있음

- PEM 수전해 운전온도가 증가하면 개방회로전압(Open Circuit Voltage, OCV)가 낮아지고 반응 및 수송 동역학이 개선되어 셀 전압이 감소함

- 현재, PEM 수전해는 백금, 이리튬과 같은 귀금속을 사용하지만 고온 작동을 통해 촉매 적재량을 줄이거나 비귀금속 촉매를 사용할 수 있는 가능성이 높아짐

- 열중성 전압(Thermoneutral Voltage)보다 높은 셀 전압에서 발열 작동 시,          잉여열을 자원으로 활용할 수 있으며 고온 운전 시 이러한 효과가 배가될 수 있음

ㅇ 이와 같이, 고온에서 운전되는 ET-PEM* 수전해는 상당한 효율과 비용 개선의 장점이 예상되나, 이를 실현하기 위해서는 고내열 고내구 핵심소재 개발 및 확보가 필요한 실정임

*ET-PEM: Elevated Temperature-PEM

□ 기획 주안점

ㅇ 본 과제는 ET-PEM에 적용 가능한 막전극접합체(MEA) 핵심 원천소재 개발을 목표로 함

- 특히, 현재 초기 단계인 ET-PEM의 기술 수준을 감안하여 고내열 고내구성     고분자 전해질, 고온 안정성 비귀금속 촉매 소재 및 이를 활용한 우수한 계면     안정성의 막전극접합체 기술 확보에 집중함

・낮은 유리전이온도의 과불소계 전해질막을 대체하는 고내열 고이온전도성 고분자 전해질막 소재 개발

・고온 부식 환경에서 우수한 안정성의 저귀금속 수소발생반응(HER) 및 산소발생반응(OER) 촉매-지지체 개발

・고압 기체 발생 환경에서 우수한 계면안정성의 MEA 제조 기술 개발

- 고온 운전 시, 낮은 셀 전압(1.48 V)에서 MEA의 전류밀도 구현이 필요하며, 반응물로서 물 혹은 수증기를 특정하지 않으나, 우수한 성능과 안정성을 나타낼 수 있는 온도, 압력, 물의 상(phase) 등의 운전 조건 도출이 필요함

2. 연구개발목표

□ 최종 목표: PEM 수전해의 고효율화를 위한 90oC 고온운전 대응 차세대 고내열    고내구 MEA 핵심 원천소재 기술 개발

ㅇ 고온 이온전도성 고내열 고분자 전해질막 소재 기술 개발

ㅇ 고온 고내구 저귀금속 촉매 소재 기술 개발

ㅇ 고온 저전압 구동 고내구 MEA 제조 핵심 요소 기술 개발

3. 연구개발내용 및 성과목표

□ 연구개발내용

구 분	연구 내용
최종	ㅇ 고온 이온전도성 고내열 고분자 전해질막 소재 기술 개발 - 높은 유리전이온도의 고내열 고분자 주쇄 기반 고온 이온전도성 고분자 설계 및 제조기술 개발 - 고온 환경 치수안정성 및 기계적 강도 향상을 위한 가교화 혹은 분자구조 도입 전해질막 개발 - 라디칼 안정제 복합화 및 강화복합화를 통한 전해질막의 화학적 및 물리적 내구성 극대화 기술 개발 ㅇ 고온 고내구 저귀금속 촉매 소재 기술 개발 - 귀금속 사용량 저감 및 성능 고도화를 위한 귀금속 고분산 또는 나노구조화 기술 개발 - 촉매-지지체 개발을 통한 귀금속 사용량 저감 및 고온 구동 조건에서의 내구성 고도화 기술 개발 - 촉매 성능 및 내구성 고도화를 위한 지지체 개질 또는 촉매 합금화 기술 개발 ㅇ 고온 저전압 구동 고내구 MEA 제조 핵심 요소 기술 개발 - 촉매 구조 설계, 촉매-지지체 설계 및 MEA 제조 기술 개발 통한 셀 저항 감소 및 수송 동역학 가속화 달성 - 고온 장시간 구동 조건에서의 고내구성 구현을 위한 MEA 제조 기술 개발

□ 성과목표(정량)

항목				최종목표	비고
핵심	개발 소재 활용 MEA	셀 성능	전류밀도 (mA cm-2)	≥ 200	- 셀 구동 온도 ≥ 90 ℃ - 셀 전압 1.48 V
		셀 내구성	전압상승률 (μV h-1)	≤ 100	- 300 시간 구동 조건 - 셀 구동 온도 ≥ 90 ℃ - 셀 전류밀도 2 A cm-2
	고분자 전해질막			자율제시	- 막이온전도도, 막기체투과도 등 - 셀 구동 온도 ≥ 90 ℃ - 셀 가습 조건 100 %RH
	촉매			자율제시	성능(산성 구동 조건에서의 과전압 등) 내구성(산성 및 60 ℃, 100 시간 구동 조건에서의 전압 강하 등) 귀금속 질량 당 성능 등
	논문 및 특허			자율제시	JCR 상위 10% SCI(E) 논문 실적 목표 포함
자율	개발 기술의 혁신성			자율제시	기술이전 등

※ 핵심지표는 필수로 설정하여야 하며, 자율지표는 선택 또는 추가·변경하여 제시할 수 있음

※ 모든 성능지표는 공인시험규격이 있는 경우 공인시험기관 시험성적서를 제출해야 하며, 그 외에 외부기관검증서, 전문가 입회확인서 등 제출 필수(자체평가시 필요사유 제시)

※ 각 정량 목표 수치의 평가 기준, 측정 방법 등에 대한 정보를 구체적이고 명확하게 제시

4. 특기사항

ㅇ 주관연구개발기관이 연구개발과제 형식으로 제안하여야 함

- 공동연구개발기관 등의 구성은 자율로 하되, 각 기관별 역할 명확하게 제시 필요

ㅇ 동 사업 내 주관/공동/위탁 연구개발기관 연구책임자로 신청 가능한 과제수는 1개로 제한

ㅇ 논문·특허 성과는 기여도가 50% 이상인 경우에 한하여 성과로 인정

ㅇ 연구개발과제명은 연구자의 아이디어를 포함하여 자유롭게 제시 가능

ㅇ 과제 제안요구서(RFP)에 제시된 필요성과 목표, 연구기간, 예산 등을 고려하여  연구개발계획서에 명확하고 구체적인 연구 범위와 도전적 성과목표를 제시

ㅇ 자율 성과지표는 각 항목 및 목표치를 자유롭게 제시할 수 있으나, 설정한 목표치에 대한 타당성을 입증할 수 있는 객관적인 자료를 반드시 첨부

ㅇ 기존 연구개발과제 및 기술과의 차별성을 구체적으로 제시 필수

ㅇ 연차점검을 통해 연차별 추진 현황 및 성과를 점검받고, 점검·추진위원회의 의견에 따라 연구개발과제의 목표 및 내용, 과제 구성, 연구비, 계속 지원 여부 등 조정 가능

ㅇ 과제 수행 시, 국가 수소 중점연구실(PEM 수전해)과 연구 결과 및 내용, 성과 공유 필수

- 국가 수소 중점연구실이 주관하는 기술교류회 또는 성과공유회(年 2회)에 필수 참여하며, 국가 수소 중점연구실과의 협력사항 및 연계성 등을 연차 점검 및 최종 평가 시 확인

5. 지원기간/예산/추진체계

□ 연구개발기간 : '25 ~ '27(총 3년)

□ 연구개발비 : 총 1,375백만원 내외(정부출연금)

ㅇ 1차년도 : 375백만원(9개월)

ㅇ 2,3차년도 : 500백만원(12개월)

※ 연구개발비 규모 및 연구개발기간은 정부예산 사정에 따라 변경 가능

□ 과제형태 : (일반)연구개발과제

□ 주관연구개발기관 : 대학/출연(연)/기업부설연구소 등

RFP관리번호

2025–에너지·환경-지정공모-18

공모유형

지정공모형

해당여부

■ 국가전략기술 □ 탄소중립 □ 글로벌 R&D □ 미래소재 □ 전략연구사업(MVP)(예정) □ 국방전략기술(예정)

국책연구기획평가전문분야1

PM분야

에너지환경

RB분야

수소연료전지

RB세부분야

수소 생산 및 저장 비용 저감

사업명

기술개발 – 그린수소기술자립프로젝트 - 차세대 알칼라인 수전해 국산기술 개발

RFP명

차세대 알칼라인 수전해 시스템에 스케일-업 적용

가능한 대면적 수소발생반응(HER) 전극 핵심기술 개발

(TRL : [시작] 3단계 ~ [종료] 5단계)

RFP유형코드

사업목적·내용

성과물 특성

지원대상

보안과제 분류

일반

R

1

-

1

1. 추진배경

□ 사업추진 배경

ㅇ 2050 탄소중립 구현을 위한 청정에너지 전환의 핵심 분야인 그린수소 생산 기술로 알칼라인 수전해는 가장 긴 개발 역사와 함께 내구성, 가격, 대형화 측면에서 다른 경쟁 기술에 비해 우수한 장점을 갖고 있는 수전해 기술임

- 특히, 알칼라인 수전해 시장은 세계적인 그린수소 생산 확대 계획과 맞물려 각국 정부의 적극적인 연구개발 및 산업화, 보급 정책 등으로 시장규모가 급격히 성장 중임

- 2023년 전 세계 수전해 시장은 약 12억 달러 규모로 추정되며, 2028년까지 연평균       80.3% 성장하여 2028년에는 236억 달러에 이를 것으로 전망

※ Electrolyzer Market by Technology(AE, PEM, SOE, AEM), Application, Power Rating and          Region–Global Forecast to 2028, Markets and Markets(2023)

- 해외의 가압형 알칼라인 수전해로 Sunfire社나 Longi社 등의 유럽과 중국 기업들은 단위스택의 용량이 5 ~ 10 MW 수준으로 대형화 추세에 있음

- 이에 반해, 국내 알칼라인 수전해 기술은 아직 소용량(1 MW 수준) 시스템 기술에 머물러 있으며 특히, 시스템 핵심인 스택의 고성능화 및 대형화를 위한 핵심기술 확보가 미흡한 실정임

ㅇ 그린수소 생산의 중요성에 따라 알칼라인 수전해 시스템의 보급이 빠르게 확대되고 있지만, 아직까지 고성능/대형화 및 재생전력 연계를 위한 많은 기술적 한계점을 갖고 있으며 이를 극복하기 위한 핵심 소재・부품개발이 필요한 실정임

- 알칼라인 수전해의 수소발생반응(HER)*을 위해 주로 사용되고 있는 상용 니켈( Ni) 전극 의 경우 우수한 초기 활성 등의 장점을 가지고 있으나, 간헐성을 갖는 재생전력 연계 시 역전류에 의한 산환/환원 반복의 물리적 탈리현상 등의 많은 문제점을 보이고 있음

* HER: Hydrogen Evolution Reaction

- 따라서, 기존 니켈 전극을 사용하는 시스템의 문제점을 해결하는 동시에 경제성을 향상시키기 위한 비귀금속 HER 전극기술 확보가 요구되며, 이의 반응기작 이해 및 대면적화 공정개발이 필요한 상황임

- 차세대 알칼라인 수전해 스택용 대면적 전극 제조 공정 및 반응 제어 기술 개발을 통해 향후 알칼라인 수전해 시스템의 대형화 및 저가화를 위한 핵심 소재・부품 기술 선점에 기여할 수 있을 것으로 기대됨

□ 기획 주안점

ㅇ 본 과제는 실험실 수준에 머물던 차세대 알칼라인 수전해 스택용 전극의 대면적화(유효 면적 1,000 cm2 이상) 기술개발을 통해 향후 MW급 고성능 알칼라인 수전해 시스템에 스케일-업 적용 가능한 핵심 소재・부품 기반기술 확보를 목표로 함

- 개발된 대면적 비귀금속 HER 전극을 적층하여 10 kW급 이상의 스택으로 시작품을 제작하고 이의 성능검증을 수행해야 함

2. 연구개발목표

□ 최종 목표 : 차세대 알칼라인 수전해 스택용 대면적 HER 전극 핵심 기술 개발

ㅇ 대면적 HER 전극 제작 요소기술 개발 및 핵심 공정 최적화

ㅇ 대면적 HER 전극의 스택 성능 고도화 및 내구성 검증

3. 연구개발내용 및 성과목표

□ 연구개발내용

구 분	연구 내용
최종	ㅇ 대면적 HER 전극 제작 요소기술 개발 및 핵심 공정 최적화 - 상용 니켈 대체 비귀금속 HER 전극 소재 개발 및 전극 반응 기작 규명 - 대면적 HER 전극 제작을 위한 핵심 공정 최적화 및 제조기술 개발 ㅇ 대면적 HER 전극의 스택 성능 고도화 및 내구성 검증 - 대면적 HER 전극 이용 차세대 스택 제조 핵심 기술 개발 - 스택 시작품 기본 성능 및 장기 운전 내구성 검증

□ 성과목표(정량)

항목			최종목표	비고
핵심	대면적 HER 전극 성능	과전압 (mV)	≤ 100	- 10 mA/cm2 - 3전극 실험
		On-off cycle 내구성 (%)	≤ 10	- 성능 감소율 - On: 500 mA/cm2 이상 - 1000 cycle 이후 3전극 실험
		전극 면적 (cm2)	≥ 1000	시작품 제작
		연속운전시간	≥ 1000	- 성능 감소율 자율 제시
	HER 전극 적용 스택 성능	스택 용량 (kW)	≥ 10	5셀 이상
		전류밀도 (mA/cm2)	≥ 500	- 스택 운전 (셀전압 1.8 V 이하) 그 외 조건 자율 제시
		최소운전시간 (hr)	≥ 100	성능 감소율 자율 제시
	논문 및 특허		자율제시	JCR 상위 10% SCI(E) 논문 실적 목표 포함
자율	핵심 소재에 대한 성능수치		자율제시	예) 전극 두께 및 조성 균일도
	개발 기술의 혁신성		자율제시	기술이전 등

※ 핵심지표는 필수로 설정하여야 하며, 자율지표는 선택 또는 추가·변경하여 제시할 수 있음

※ 모든 성능지표는 공인시험규격이 있는 경우 공인시험기관 시험성적서를 제출해야 하며, 그 외에 외부기관검증서, 전문가 입회확인서 등 제출 필수(자체평가시 필요사유 제시)

※ 각 정량 목표 수치의 평가 기준, 측정 방법 등에 대한 정보를 구체적이고 명확하게 제시

4. 특기사항

ㅇ 주관연구개발기관이 연구개발과제 형식으로 제안하여야 함

- 공동연구개발기관 등의 구성은 자율로 하되, 각 기관별 역할 명확하게 제시 필요

ㅇ 동 사업 내 주관/공동/위탁 연구개발기관 연구책임자로 신청 가능한 과제수는 1개로 제한

ㅇ 논문·특허 성과는 기여도가 50% 이상인 경우에 한하여 성과로 인정

ㅇ 연구개발과제명은 연구자의 아이디어를 포함하여 자유롭게 제시 가능

ㅇ 과제 제안요구서(RFP)에 제시된 필요성과 목표, 연구기간, 예산 등을 고려하여  연구개발계획서에 명확하고 구체적인 연구 범위와 도전적 성과목표를 제시

ㅇ 자율 성과지표는 각 항목 및 목표치를 자유롭게 제시할 수 있으나, 설정한 목표치에 대한 타당성을 입증할 수 있는 객관적인 자료를 반드시 첨부

ㅇ 기존 연구개발과제 및 기술과의 차별성을 구체적으로 제시 필수

ㅇ 연차점검을 통해 연차별 추진 현황 및 성과를 점검받고, 점검·추진위원회의 의견에 따라 연구개발과제의 목표 및 내용, 과제 구성, 연구비, 계속 지원 여부 등 조정 가능함

ㅇ 과제 수행 시, 국가 수소 중점연구실(알칼라인 수전해)과 연구 결과 및 내용, 성과 공유 필수

- 국가 수소 중점연구실이 주관하는 기술교류회 또는 성과공유회(年 2회)에 필수 참여하며, 국가 수소 중점연구실과의 협력사항 및 연계성 등을 연차 점검 및 최종 평가 시 확인

5. 지원기간/예산/추진체계

□ 연구개발기간 : '25 ~ '27(총 3년)

□ 연구개발비 : 총 1,375백만원 내외(정부출연금)

ㅇ 1차년도 : 375백만원(9개월)

ㅇ 2,3차년도 : 500백만원(12개월)

※ 연구개발비 규모 및 연구개발기간은 정부예산 사정에 따라 변경 가능

□ 과제형태 : (일반)연구개발과제

□ 주관연구개발기관 : 대학/출연(연)/기업부설연구소 등

RFP관리번호

2025–에너지·환경-지정공모-19

공모유형

지정공모형

해당여부

■ 국가전략기술 □ 탄소중립 □ 글로벌 R&D □ 미래소재 □ 전략연구사업(MVP)(예정) □ 국방전략기술(예정)

국책연구기획평가전문분야

PM분야

에너지환경

RB분야

수소연료전지

RB세부분야

수소 생산 및

저장 비용 저감

사업명

기술개발 – 그린수소기술자립프로젝트 - 차세대 알칼라인 수전해 국산기술 개발

RFP명

가압형 알칼라인 수전해용 차세대 이온 솔베이팅 분리막 개발

(TRL : [시작] 3단계 ~ [종료] 5단계)

RFP유형코드

사업목적·내용

성과물 특성

지원대상

보안과제 분류

일반

R

1

-

1

1. 추진배경

□ 사업추진 배경

ㅇ 우리나라 정부에서는 수소경제 활성화 로드맵(‘19)을 통해 수소를 수소경제사회 실현 및 미래 사회전반에 기여할 수 있는 친환경 에너지원으로서 규정함

- 이와 동시에 국가 12대 전략기술(‘23)로 지정하여 수전해 기술을 통한 그린수소  생산 및 보급 중요성을 강조하고 있음

- ’23년 기준 860 MW*의 전 세계 수전해 실증 설비 중 알칼라인 수전해 방식이   전체 시장의 약 70%를 차지하고 있으며 미래 수전해 시스템 시장에서도 높은   점유율을 차지할 것으로 예상됨

*J. Hydrogen New Energy 35, 14 (2024), Power Rating and Region–Global Forecast to 2028,      Markets and Markets(2023)

ㅇ 그린수소 생산을 위한 알칼라인 수전해 시스템 보급 확대를 위해서는 수소 생산 성능 향상과 함께 수전해 시스템 단가를 저감하는 기술개발이 필요함

- 100 kW 기준 알칼라인 수전해 스택 가격은 10 ~ 20만 달러 정도로 소재 고효율화를    통해 kW당 스택 가격을 저감할 수 있으며 스택 구성 요소 중 수전해 시스템 전체의   효율과 안전성을 결정짓는 핵심 부품인 분리막이 차지하는 가격 비중은 약 20%*임

*Int. J. Hydrogen. Energy 48, 32313(2023), Int. J. Hydrogen. Energy 47, 38106(2022)

- 기존 알칼라인 수전해 스택용 분리막은 고가의 해외제품*에 의존하고 있으며    상용 분리막은 느린 응답성 및 두꺼운 두께로 인한 큰 저항성으로   수소 생산 효율과 안전성이 낮아 상용화에 많은 어려움을 겪고 있음

* Agfa社, Zirfon UTP 500/500+/220 separator

ㅇ 따라서, 국가 수전해 기술 자립화 및 경쟁력 우위 선점을 위해 알칼라인 수전해 시스템을 구성하는 핵심 소재・부품을 국산화하고 이의 성능 및 내구성을 향상하여 수전해 시스템 단가를 저감하는 기술 개발이 필요함

- 특히, 가압형 알칼라인 수전해 스택용 차세대 분리막의 성능 및 경제성 향상을 위한 핵심원천기술 확보가 필요한 시점임

□ 기획 주안점

ㅇ 본 과제는 가압·차압 알칼라인 수전해용 고효율, 고내구성 차세대 분리막의 핵심 소재 기술 개발 및 인공지능 기반 소재 성능 분석/예측 기술의 연계, 활용 방안 제시를 목표로 함

- 기존의 기술인 다공성 분리막과 차별화되는 이온 솔베이팅 고분자 소재를 활용한 비다공성 분리막 기술 개발을 대상으로, 알칼라인 수전해 성능과 연계되는 정성/정량적 목표와 기술 개발 전략 제시가 필요함

- 스택 적용을 위해 대면적화가 가능한 분리막 소재 개발이 필요함

2. 연구개발목표

□ 최종 목표 : 가압형 알칼라인 수전해용 이온 솔베이팅 고분자 기반 비다공성 분리막 개발

ㅇ 이온 솔베이팅 고분자 기반 알칼라인 수전해용 비다공성 분리막 핵심 기술 개발

ㅇ 인공지능 모델 활용 소재 설계 기술 및 거동 현상 규명

3. 연구개발내용 및 성과목표

□ 연구개발내용

구 분	연구 내용
최종	ㅇ 이온 솔베이팅 고분자 기반 알칼라인 수전해용 비다공성 분리막 핵심 기술 개발 - 고염기성(≥4M KOH) 조건에 내염기성을 갖는 이온 솔베이팅 신규 소재 개발 - 나노복합화, 강화복합화 등 이온 솔베이팅 고분자 기반의 저기체투과 고강성 분리막 제조 기술 개발 - 스택 적용을 위한 대면적 제막 기술 최적화 ㅇ 인공지능 모델 활용 소재 설계 기술 및 거동 현상 규명 - 알칼라인 수전해 환경에서 성능과 내구성이 우수한 이온 솔베이팅 분리막의 인공지능 기반 설계 - 분리막내 전해액 분포 및 이온 이동 등 이온 솔베이팅 분리막의 거동 현상에 대한 인공지능 기반 분석기술 - 실험기반 데이터로부터 피드백을 통해 성능 및 내구성 관련 변수를 특정, 이온 솔베이팅 분리막 성능 예측/검증 기술 개발

□ 성과목표(정량)

항목			최종목표	비고
핵심	분리막 성능	면저항 (Ωcm2)	≤ 0.06	6M KOH, 80oC
		내염기성 (%)	≤ 4	- 면저항 증가율 - ≥4M KOH, 80oC - 1,000시간 이상 기준
		인장강도 (MPa)	≥ 40	상온
		면적 (cm2)	≥ 1,000	시작품 제작
		수전해 성능	자율제시	- 비귀금속 전극 사용 단위셀 기준 그 외 조건 자율제시
		장기 내구성	자율제시
	인공지능 활용		자율제시	거동현상 이해/소재 설계 성능/내구성 검증 등
	논문 및 특허		자율제시	JCR 상위 10% SCI(E) 논문 실적 목표 포함
자율	핵심 소재 성능수치		자율제시	분리막 기체 투과도, 전해액 흡수량 등
	개발 기술의 혁신성		자율제시	기술이전 등

※ 핵심지표는 필수로 설정하여야 하며, 자율지표는 선택 또는 추가·변경하여 제시할 수 있음

※ 모든 성능지표는 공인시험규격이 있는 경우 공인시험기관 시험성적서를 제출해야 하며, 그 외에 외부기관검증서, 전문가 입회확인서 등 제출 필수(자체평가시 필요사유 제시)

※ 각 정량 목표 수치의 평가 기준, 측정 방법 등에 대한 정보를 구체적이고 명확하게 제시

4. 특기사항

ㅇ 주관연구개발기관이 연구개발과제 형식으로 제안하여야 함

- 공동연구개발기관 등의 구성은 자율로 하되, 각 기관별 역할 명확하게 제시 필요

ㅇ 동 사업 내 주관/공동/위탁 연구개발기관 연구책임자로 신청 가능한 과제수는 1개로 제한

ㅇ 논문·특허 성과는 기여도가 50% 이상인 경우에 한하여 성과로 인정

ㅇ 연구개발과제명은 연구자의 아이디어를 포함하여 자유롭게 제시 가능

ㅇ 과제 제안요구서(RFP)에 제시된 필요성과 목표, 연구기간, 예산 등을 고려하여  연구개발계획서에 명확하고 구체적인 연구 범위와 도전적 성과목표를 제시

ㅇ 자율 성과지표는 각 항목 및 목표치를 자유롭게 제시할 수 있으나, 설정한 목표치에 대한 타당성을 입증할 수 있는 객관적인 자료를 반드시 첨부

ㅇ 기존 연구개발과제 및 기술과의 차별성을 구체적으로 제시 필수

ㅇ 연차점검을 통해 연차별 추진 현황 및 성과를 점검받고, 점검·추진위원회의 의견에 따라 연구개발과제의 목표 및 내용, 과제 구성, 연구비, 계속 지원 여부 등 조정 가능함

ㅇ 과제 수행 시, 국가 수소 중점연구실(알칼라인 수전해)과 연구 결과 및 내용, 성과 공유 필수

- 국가 수소 중점연구실이 주관하는 기술교류회 또는 성과공유회(年 2회)에 필수 참여하며, 국가 수소 중점연구실과의 협력사항 및 연계성 등을 연차 점검 및 최종 평가 시 확인

5. 지원기간/예산/추진체계

□ 연구개발기간 : '25 ~ '27(총 3년)

□ 연구개발비 : 총 1,375백만원 내외(정부출연금)

ㅇ 1차년도 : 375백만원(9개월)

ㅇ 2,3차년도 : 500백만원(12개월)

※ 연구개발비 규모 및 연구개발기간은 정부예산 사정에 따라 변경 가능

□ 과제형태 : (일반)연구개발과제

□ 주관연구개발기관 : 대학/출연(연)/기업부설연구소 등

RFP관리번호

2025–에너지·환경-지정공모-20

공모유형

지정공모형

해당여부

■ 국가전략기술 □ 탄소중립 □ 글로벌 R&D □ 미래소재 □ 전략연구사업(MVP)(예정) □ 국방전략기술(예정)

국책연구기획평가전문분야

PM분야

에너지환경

RB분야

수소연료전지

RB세부분야

수소 생산 및 저

장 비용 저감

사업명

기술개발 – 그린수소기술자립프로젝트 - 차세대 알칼라인 수전해 국산기술 개발

RFP명

모델링 및 실험 기반 알칼라인 수전해용 고성능 차세대 확산체 기술 개발

(TRL : [시작] 3단계 ~ [종료] 5단계)

RFP유형코드

사업목적·내용

성과물 특성

지원대상

보안과제 분류

일반

R

1

-

1

1. 추진배경

□ 사업추진 배경

ㅇ 수소는 기후변화대응 및 탄소중립 구현을 위한 핵심 청정기술 분야이며 12대 국가 전략기술로서 매우 중요한 기술적, 산업적 중요도를 갖고 있음

- 수전해 기술은 그린수소 생산을 위한 핵심기술 분야로 정부는 다양한 수소기술 개발 지원을 통해 핵심원천기술 확보를 위한 노력을 진행 중에 있음

※ 수소에너지혁신기술개발사업(‘19 ~ ‘23년, 486억원), 미래수소원천기술개발사업(‘21 ~ ‘24년, 240억원) 등

- 또한, 정부의 Power-to-Gas(PtG) 기술에 대한 적극적인 투자 및 실증* 노력에 힘입어 점차로 기술력이 성숙되고 있으나, 아직까지는 선진국 대비 초기 단계에 머물러 있으며 시장지원제도의 불확실성으로 관련 시장도 미성숙 상태임

* 제주(저온수전해 중심의 12.5 MW 수전해 실증단지 구축, 수소충전소 3MW급 수전해 생산 시스템), 울산(0.5 MW 알칼라인 수전해 및 0.5 MW PEM 수전해 PtG  실증) 등

- 국내 알칼라인 수전해 전문기업이 수십 kW급의 소규모 수전해 시스템과 0.5 ~ 1 MW급 장치에 대하여 제작 및 설치, 운전 경험을 갖고 있으나, 해외제품 대비  효율이나 성능, 신뢰성 측면에서 많은 개선이 필요한 상황임

ㅇ 국내 알칼라인 수전해 스택은 주로 해외 업체의 제품을 벤치마킹하여 개발하기 시작하였으므로 해외 선도기업과 비교하면 상당한 기술 격차와 성능 차이가 존재하며 신뢰성 및 내구성이 충분히 검증되지 않았음

- 확산체는 스택 내부의 수전해 반응으로부터 발생하는 기체를 잘 배출함과 동시에 전극과 분리판 사이에서 계면 저항을 줄이고 반응물을 고르게 분포하여 전기화학 반응이 원활하고 고르게 일어나도록 역할을 하는 스택의 핵심 소재임

- 알칼라인 수전해 스택 성능 및 제조단가 측면에서 확산체가 갖는 중요성에도 불구하고 확산체의 전극/확산체 계면에서의 낮은 전기화학적 성능 및 기액 분리 문제 등으로 스택 성능 및 안정성 저하 문제가 보고되고 있음

- 특히, 확산체 종류와 형상에 따라 상이한 성능 및 열화 거동을 보이기 때문에 최적의 확산체 형상 도출과 함께 성능 향상 방안에 관한 연구가 필요한 상황임

□ 기획 주안점

ㅇ 본 과제는 차세대 알칼라인 수전해용 고성능 확산체 핵심원천기술 및 상용화 기반 기술 확보를 목표로 함

- 알칼라인 수전해 기술의 조기 상용화를 위한 실험적 분석 및 해석적 기법을 고려한 고성능 확산체 기술 개발이 요구됨

2. 연구개발목표

□ 최종 목표 : 유동 해석 모델링 및 실험 기반 알칼라인 수전해 스택용 고성능                      확산체 기술 개발

ㅇ 확산체 모델링 및 실험적 성능 분석 기법 개발

ㅇ 차세대 고성능 확산체 기술 개발 및 성능 검증을 위한 시작품 제작

3. 연구개발내용 및 성과목표

□ 연구개발내용

구 분	연구 내용
최종	ㅇ 확산체 모델링 및 실험적 성능 분석 기법 개발 - 전기화학과 상변화 기포를 포함한 멀티스케일 다상유동 해석모델 개발 - 기공 구조를 고려한 수전해 기포 생성/성장/이탈 메커니즘 규명 - 기공 구조, 공극률, 기공 구배 등을 반영한 확산체 구조 최적화 - 가시화 셀 등의 구축을 통한 확산체 내부 기포 거동 실험적 관찰 - 고성능 확산체 유동 특성을 실험적으로 분석하여 확산체 설계 검증 ㅇ 차세대 고성능 확산체 기술 개발 및 성능 검증을 위한 시작품 제작 - 모델링 및 실험 기반 핵심 설계 인자 도출 - 안정성 및 성능이 향상된 확산체 구조 설계 - 구조 기반 다공성 소재 제조 핵심 기술 개발 - 성능 개선 방안 고려 확산체 최적화 - 고성능 확산체 시작품 개발 및 단일 셀에 적용 평가

□ 성과목표(정량)

항목			최종 목표	비고
핵심	확산체 성능	면적 (cm2)	≥ 100	시작품 제작
		물질 전달 과전압 (mV)	≤ 50	- 단위 셀 전체 과전압에서 막 및 전극 과전압을 제외한 수치 - 전류밀도 ≥ 0.5 A/cm2 - 셀 면적 ≥ 25 cm2
		셀 저항 (mΩcm2)	≤ 300	- 단위 셀 전체 저항에서 막 저항을 제외한 수치 - 셀 면적 ≥ 25 cm2
		장기 내구성 (mΩ cm2)	≤ 50	- 1,000시간 이상 셀 연속운전 이후 접촉저항 증가 값 - 셀 면적 ≥ 25 cm2
	모델링	다상 유동 해석 모델 정확도 (%)	≥ 90	- 가시화 셀 구축 및 측정 데이터 기반 전기화학 반응 및 유동 해석 - 가시화 셀 면적, 기포 거동 측정 장치 구성 등에 대해 자율 제시
	논문 및 특허		단계별 자율제시	JCR 상위 10% SCI(E) 논문 실적 목표 포함
자율	핵심 소재 성능 수치		단계별 자율제시	최적 확산체 구조를 위한 기공율, 강도 등
	개발 기술의 혁신성		자율제시	기술이전 등

※ 핵심지표는 필수로 설정하여야 하며, 자율지표는 선택 또는 추가·변경하여 제시할 수 있음

※ 모든 성능지표는 공인시험규격이 있는 경우 공인시험기관 시험성적서를 제출해야 하며, 그 외에 외부기관검증서, 전문가 입회확인서 등 제출 필수(자체평가시 필요사유 제시)

※ 각 정량 목표 수치의 평가 기준, 측정 방법 등에 대한 정보를 구체적이고 명확하게 제시

4. 특기사항

ㅇ 주관연구개발기관이 연구개발과제 형식으로 제안하여야 함

- 공동연구개발기관 등의 구성은 자율로 하되, 각 기관별 역할 명확하게 제시 필요

ㅇ 동 사업 내 주관/공동/위탁 연구개발기관 연구책임자로 신청 가능한 과제수는 1개로 제한

ㅇ 논문·특허 성과는 기여도가 50% 이상인 경우에 한하여 성과로 인정

ㅇ 연구개발과제명은 연구자의 아이디어를 포함하여 자유롭게 제시 가능

ㅇ 과제 제안요구서(RFP)에 제시된 필요성과 목표, 연구기간, 예산 등을 고려하여  연구개발계획서에 명확하고 구체적인 연구 범위와 도전적 성과목표를 제시

ㅇ 자율 성과지표는 각 항목 및 목표치를 자유롭게 제시할 수 있으나, 설정한 목표치에 대한 타당성을 입증할 수 있는 객관적인 자료를 반드시 첨부

ㅇ 기존 연구개발과제 및 기술과의 차별성을 구체적으로 제시 필수

ㅇ 연차점검을 통해 연차별 추진 현황 및 성과를 점검받고, 점검·추진위원회의 의견에 따라 연구개발과제의 목표 및 내용, 과제 구성, 연구비, 계속 지원 여부 등 조정 가능함

ㅇ 과제 수행 시, 국가 수소 중점연구실(알칼라인 수전해)과 연구 결과 및 내용, 성과 공유 필수

- 국가 수소 중점연구실이 주관하는 기술교류회 또는 성과공유회(年 2회)에 필수 참여하며, 국가 수소 중점연구실과의 협력사항 및 연계성 등을 연차 점검 및 최종 평가 시 확인

5. 지원기간/예산/추진체계

□ 연구개발기간 : '25 ~ '27(총 3년)

□ 연구개발비 : 총 1,375백만원 내외(정부출연금)

ㅇ 1차년도 : 375백만원(9개월)

ㅇ 2,3차년도 : 500백만원(12개월)

※ 연구개발비 규모 및 연구개발기간은 정부예산 사정에 따라 변경 가능

□ 과제형태 : (일반)연구개발과제

□ 주관연구개발기관 : 대학/출연(연)/기업부설연구소 등