2024년도 제2차 반도체분야 신규지원 대상

연구개발과제 안내문

① 차세대지능형반도체기술개발(설계,제조) (시스템반도체상용화설계)

(단위: 월, 백만원)

번호	RFP명	과제 성격	개발기간	‘24년 출연금	주관기관	과제 유형	기술료 징수여부	자율성트랙	특이 사항
1	심장 내 초음파 검사용 카테터 SoC 및 프로브 개발	품목(핵심)	32	600	중소중견	혁신제품	징수	일반	수요연계

② 시스템반도체검증지원센터구축

(단위: 월, 백만원)

번호	과제명	과제 성격	개발기간	‘24년 출연금	주관기관	과제 유형	기술료 징수여부	자율성트랙	특이 사항
1	시스템반도체 검증지원센터 구축	품목(핵심)	56	3,000	비영리	혁신제품	비징수	일반	지방비매칭

①

차세대지능형반도체기술개발(설계,제조)(시스템반도체상용화설계)

관리번호

차세대SOC-품목-08

산업

기술

분류

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제유형

□ 원천기술   ■ 혁신제품

반도체소자 및 시스템

전기전자부품

융합유형

■ 산업고도화형 □ 사회문제해결형  □ 신산업창출형  □ 해당없음

해당여부

□ IP R&D연계  □ 표준연계  □ 디자인연계  □ BI연계  □ 경쟁형R&D  □ 복수형 R&D □ 국가핵심기술  □ 서비스형  □ 안전과제  □ 탄소중립  □ 국제공동 R&D □ 원스톱형  □ 통합형  □ 초격차

R&D 자율성트랙 유형

■ R&D 자율성트랙(일반)  □ R&D 자율성트랙(지정)

품목명

심장 내 초음파 검사용 카테터 SoC 및 프로브 개발

품목코드

(HSK10)

류

호

소호

통계부호

8

5

2

3

5

2

9

0

0

0

(TRL :  [시작] 4단계 〜 [종료] 7단계)

1. 개념 및 개발내용

□ 개념

ㅇ 심혈관 질환 검사를 위하여 심장 내부에 위치, 고품질 심장 이미지를 구현할 수 있는 초음파 카테터용 SoC 및 프로브

- 제품형태: 의료용 초음파 영상 처리 시스템과 연동 가능한 초음파 트랜스듀서 어레이 기반 SoC 및 카테터 프로브

- 기술형태: 초음파 트랜스듀서 어레이는 혈관 내 삽입 가능한 초소형 구조로 다중 채널 구현을 위한 SoC와 결합된 지능형 하드웨어

□ 개발내용

ㅇ 다중 채널 초음파 카테터를 위한 SoC 개발 및 이를 적용한 심장 검사용 프로브 시제품 개발

ㅇ 다중 채널 초음파 카테터를 위한 SoC 개발

- 고속 저잡음 고신뢰성 초음파 SoC 개발

- 드라이버, LNA, Timing 및 Gain Controller, 카테터 인터페이스 신호 제어

- 초음파 압전 트랜스듀서 어레이 개발

- 초음파 SoC 검증 환경 구축

- 카테터 인터페이스 패키지 및 어셈블리

ㅇ 심장 검사용 초음파 카테터 프로브

- 심장 검사 초음파 카테터 프로브 구조 설계 및 제작

- 심장 검사 초음파 카테터 프로브 시제품 제조 및 검증

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수

SoC 신호 대역폭(MHz), SoC 신호 대 잡음비(dB), 초음파 트랜스듀서 어레이 해상도(mm), 카테터 외경(Fr)

2. 지원 필요성

□ 지원 필요성

ㅇ (정책적 측면) 선진국에 비해 현격히 뒤떨어진 국내 의료기기 산업의 경쟁력 강화와 세계시장 진출을 위한 부품국산화의 지원 필요성이 높음. 초음파 진단 의료 기기 분야 다품종 생산 구조의 산업 특성상 중소·중견 기업 주도의 개발이 적합하나 높은 개발비 부담에 따른 리스크 완화를 위해 정부 지원을 통한 개발이 필요함.

ㅇ (기술적 측면) 심장 내 초음파 검사용 카테터는 다른 심장 초음파 (TTE, TEE) 기술과 달리 심장 내부에 위치하며 높은 동작주파수를 가지므로 고품질의 심장 이미지를 구현할 수 있음.

ㅇ (시장적 측면) 국민 기대 수명 증가로 심장 질환 검사를 위한 의료기기 rich market* 성장. 그러나, 기술장벽이 높아 소수 글로벌 기업 (지멘스, GE, 필립스 등)의 독과점적 시장 지배력이 높음. 전세계적인 심혈관질환 환자 증가 추세에 따른 초음파 영상 진단기 시장의 성장세에 맞춰 국산화 제품 개발 및 국내기업의 선진 의료기기 시장 진입을 통해 의료기기 수입 대체 효과 기대.

ㅇ (사회적 측면) 심혈관계 질환 조기 진단 및 치료를 통한 의료서비스 확대 및 기대수명 연장

□ 활용분야

ㅇ 심장과 혈관계를 시각화하는 초음파 영상을 활용, 심혈관 질환의 조기 진단과 치료를 통해 안전하고 비용 효율적이며 시술 시간을 단축할 수 있는 실시간 초음파 영상 의료기기로 활용.

- 다중채널 SoC 기반 카테터 기술 고도화를 통해 신체 내 조직 영상 촬영을 위한 다양한 초음파 진단기 응용 제품 개발 (TTE, TEE, ICE, IVUS 등)

* TTE(Transthoracic Echocardiogram), TEE(Transesophageal Echocardiogram), ICE (Intracardiac Echocardiography), IVUS(Intravascular Ultrasound)

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 32개월 이내 (1차년도 개발기간 : 8개월, 2차년도 ~ 3차년도 : 각각 12개월)

ㅇ 정부지원연구개발비 : ‘24년 6억원 이내(총 정부출연금 22억원 이내)

ㅇ 주관연구개발기관 : 중소·중견기업

ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

ㅇ 기타 : 수요기업 참여필수

②

시스템반도체 검증지원센터 구축

품목번호

검증지원-품목-01

산업

기술

분류

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

품목유형

□ 원천기술   ■ 혁신제품

반도체소자 및 시스템

전기전자부품

융합유형

□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형  □ 신산업창출형  ■ 해당없음

해당여부

□ IP R&D연계  □ 표준연계  □ 디자인연계  □ BI연계  □ 경쟁형R&D  □ 복수형 R&D □ 국가핵심기술  □ 서비스형  □ 안전과제  □ 탄소중립  □ 국제공동 R&D □ 원스톱형  □ 통합형  □ 초격차

R&D 샌드박스 유형

■ R&D 샌드박스(일반)  □ R&D 샌드박스(지정)

품목명

시스템반도체 검증지원센터 구축

품목코드

(HSK10)

류

호

소호

통계부호

8

5

4

2

3

1

1

0

0

0

(TRL :  [시작] 5단계 〜 [종료] 8단계)

1. 개념 및 개발내용

□ 개념

ㅇ 첨단 시스템반도체의 Fab 비용, 복잡도 등의 증가에 따라 고품질 성능 확보 및 상용화 경쟁력 강화를 위해 설계 단계에서 검증 가능한 환경 구축 및 검증 지원

- 시스템반도체 설계검증 환경구축, 검증기술 개발 및 체계 구축, 설계 검증 세부내용 컨설팅, 첨단기술 적용방안, 수요 측면의 전문가 검토 및 기술지원

□ 개발내용

ㅇ 첨단 시스템반도체 설계 검증 환경 구축

- 설계 검증 장비, 고성능 설계 서버 및 HW/SW 통합플랫폼 지원 환경 구축

- 시스템반도체 기업의 활용을 위한 고신뢰성 보안 서버룸 및 네트워크 환경 구축

* 온라인, 오프라인을 통한 기술지원 및 전문인력 확보 필수

ㅇ 첨단 시스템반도체 설계 검증기술 개발 및 체계 구축

- 고성능 컴퓨팅 CPU 기반의 검증용 SoC Emulator 서버 및 구동용 다중 Simulator SW 구축

- Large-scale FPGA 기반의 검증용 HW/SW 통합플랫폼을 통한 프로토타이핑 서버 검증환경 구축

- 시스템반도체 핵심 IP(AXI, PCIe 등) 및 기능안전의 표준 설계 검증을 위한 핵심 IP Verification 및 UVM 환경 구축

ㅇ 첨단 시스템반도체 검증 및 상용화 지원

- 고속 인터페이스(예: PCIe) 등 유선 네트워크 성능검증을 위한 고성능 신뢰성 장비 활용 지원

- 시스템반도체 설계 검증 프로그램 운영 및 검증 전문가 활용을 통한 컨설팅 지원

* 기 지원중인 시스템반도체 설계지원센터 사업과 연계 권장

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수

①시스템반도체 설계 검증 지원(건), ②첨단 검증 장비 구축(개, 64GT/s급 High Speed I/F 계측장비, 100억 Gate급 Emulator, 12개 이상 FPGA 연동 검증 서버 등), ③검증지원 전문인력확보(명),   ④기 지원사업(시스템반도체설계지원센터)과의 연계전략, ⑤시스템반도체 수요연계 네트워킹(건)

2. 지원 필요성

□ 지원 필요성

ㅇ 첨단 시스템반도체 고품질 성능 확보를 위한 설계 검증 환경 및 지원 체계를 구축하여 팹리스 기업의 조기 상용화를 통한 시장 경쟁력 강화 필요

- 팹리스 기업의 공통적인 상용화 애로사항 해결을 위한 검증 지원 환경 구축 필요

ㅇ (기술적 측면) 첨단 시스템반도체의 복잡도 증가에따라 Full-chip 수준의 검증이 어려워지고 제품화를 위한 시간과 비용이 증가함에 따라 설계 검증의 역할이 중요해지고 있으며 이를 위한 전문적인 검증기술 및 인력지원 필요

ㅇ (산업적 측면) 첨단 시스템반도체 개발의 관련 산업 파급력 증가에 따라 핵심 설계 자산(IP)과 고신뢰성 검증 지원을 통해 조기 상용화를 위한 정부 지원 필요

ㅇ (정책적 측면) 고부가가치의 시스템반도체 검증 및 상용화 지원을 통해 Foundry-IP기업, Fabless-IP기업, IP기업-IP기업 간의 다양한 사업모델을 촉진하고, 역동적 선순환 생태계의 활성화 필요

□ 활용분야

ㅇ 팹리스, IP 기업의 SoC 및 IP 설계검증과 성능검증을 통한 상용화 지원

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 56개월 이내 (1차년도 개발기간 : 8개월, 2차년도 ~ 5차년도 : 각각 12개월

ㅇ 정부지원연구개발비 : ‘24년 30억원 이내(총 정부출연금 150억원 이내)

ㅇ 주관연구개발기관 : 비영리 기관

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

ㅇ 간접비 : 사업 특성을 고려하여 직접비(현금) 합계의 5% 이내로 산정 가능

ㅇ 기타 : 지방비 매칭 필수 (전체 사업비의 30%이상)