보도일시	2021. 9. 13.(월) 조간(온라인 9. 12. 12:00)부터 보도해 주시기 바랍니다.
배포일시	2021. 9. 10.(금) 09:00	담당부서	원천기술과
담당과장	이준배(044-202-4240)	담 당 자	이정인 연구원(044-202-4518)
관련기관	한국에너지기술연구원 기후기술전략실 박민희 실장(042-860-3016)

과기정통부 □탄소중립 10대 핵심기술 개발방향□ 보고서 발간,

2050 탄소중립을 실제적으로 견인해 나갈 수 있는

10대 핵심기술에 대한 구체적인 추진방향 제시

□ 과학기술정보통신부(장관 임혜숙, 이하 ‘과기정통부’)는 「탄소중립 기술혁신 추진전략(’21.3)」 내 10대 핵심기술의 세부 개발 방향 및 기술개발 전략을 담은 「탄소중립 기술혁신 추진전략-10대 핵심기술 개발방향」 보고서를 한국에너지기술연구원과 함께 발간하였다.

ㅇ 본 보고서는 우리나라 ‘2050 탄소중립’을 기술적으로 지원하기 위해 올해 3월 발표한 「탄소중립 기술혁신 추진전략」 내 탄소중립 10대 핵심기술*에 대해 2050년까지의 구체적인 기술별 목표 및 중점기술 개발 방향을 알기 쉽게 정리하고 있으며,

* ① 태양광‧풍력, ② 수소, ③ 바이오에너지, ④ 철강‧시멘트, ⑤ 석유화학, ⑥ 산업공정 고도화, ⑦수송효율, ⑧건물효율, ⑨디지털화, ⑩CCUS

ㅇ 이 과정에서 각 부처가 추천한 산‧학‧연 전문가 88명이 참여하여 탄소중립 10대 핵심기술별로 현황과 이슈를 분석하고, 현장의 수요를 최대한 반영한 기술개발 방향성 및 정책·제도적 지원방향을 도출하였다.

□ 「탄소중립 기술혁신 추진전략-10대 핵심기술 개발방향」은 총괄, 에너지 전환(태양광, 풍력, 수소, 바이오에너지), 산업 저탄소화(철강‧시멘트, 석유화학, 산업공정 고도화, CCUS), 에너지 효율(수송효율, 건물효율, 디지털화)로 구성되어 있다.

ㅇ [총괄] 탄소중립 기술개발의 중요성에 대한 이해를 돕기 위해 탄소중립 선언 배경 및 국내외 정책‧시장‧산업 현황을 제공하고, 「탄소중립 기술혁신 추진전략」의 추진배경과 10대 핵심기술의 주요내용을 요약하여 소개한다.

ㅇ [에너지 전환] 본 보고서는 기후위기 대응을 위한 탈탄소 친환경 에너지 전환의 핵심기술인 태양광, 풍력, 수소, 바이오에너지 분야의 국내외 현황, 핵심기술, 비전‧목표 및 세부기술별 추진전략을 담았다.

ㅇ [산업 저탄소화] 본 보고서는 탄소집약적 구조를 가지는 국내 산업을 저탄소 산업구조로 전환하기 위한 핵심기술인 철강‧시멘트, 석유화학, 산업공정 고도화, CCUS 분야의 국내외 현황, 핵심기술, 비전‧목표 및 세부기술별 추진전략을 담았다.

ㅇ [에너지 효율] 본 보고서는 수송효율, 건물효율, 디지털화 분야에서 고효율/친환경 에너지 기술 및 운영/관리 최적화 기술을 적용하여 에너지의 효율을 높이거나 탄소배출을 저감할 수 있는 핵심기술의 국내외 현황, 핵심기술, 비전‧목표 및 세부기술별 추진전략을 담았다.

□ 과기정통부 임혜숙 장관은 보고서를 발간하며 “탄소중립은 더 이상 피할 수 없는 전 지구적 과제이며, 정부는 탄소중립 기술혁신을 지원하기 위해 10대 핵심기술 확보 가속화와 혁신생태계 조성에 지속적으로 정책역량을 집중할 계획이다”라고 밝혔으며,

ㅇ 「탄소중립 기술혁신 추진전략」 수립 민간위원장인 한국에너지기술연구원 김종남 원장은 “세계 최고 경쟁력을 갖춘 혁신기술의 확보를 위해서는 장기적으로 체계적인 기술개발 전략이 마련되어야 한다. 본 10대 핵심기술 개발방향은 탄소중립을 향한 기술개발의 탄탄한 토대가 될 수 있을 것이다”라고 평가했다.

□ 발간된 보고서는 정부부처, 공공기관 등에 배포될 예정이며, 2021년 9월 13일부터 온라인 누리집(www.ctpp.re.kr)에서 누구든지 전문을 내려받기 하여 열람할 수 있다.

	이 자료에 대하여 더욱 자세한 내용을 원하시면 과학기술정보통신부 이정인 연구원(☎ 044-202-4518)에게 연락주시기 바랍니다.

참고1		「탄소중립 기술혁신 추진전략-10대 핵심기술 개발방향」 보고서 소개

구분

목차

총괄

Ⅰ. 탄소중립 선언 배경	1. 지구 평균온도 1.5℃ 상승 제한
	2. 온실가스 배출량 지속 증가
	3. 온실가스 배출 저감을 위한 국제사회 공동의 규범
Ⅱ. 탄소중립의 글로벌 트렌드	1. 세계 137개국 탄소중립 선언
	2. 온실가스 관련 규제 마련
	3. 산업구조 변화
	4. 시장 전망
	5. 탈탄소화를 위한 기술개발 현황
Ⅲ. 탄소중립 기술혁신 추진전략	1. 추진배경
	2. 10대 핵심기술 개발 방향

에너지 전환

Ⅰ. 태양광 기술개발 전략	1. 개요
	2. 국내‧외 현황
	3. 핵심기술 구성 및 선정 배경
	4. 비전 및 목표
	5. 중분류별 추진전략
Ⅱ. 풍력 기술개발 전략	1. 개요
	2. 국내‧외 현황
	3. 핵심기술 구성 및 선정 배경
	4. 비전 및 목표
	5. 중분류별 추진전략
Ⅲ. 수소 기술개발 전략	1. 개요
	2. 국내‧외 현황
	3. 핵심기술 구성 및 선정 배경
	4. 비전 및 목표
	5. 중분류별 추진전략
Ⅳ. 바이오에너지 기술개발 전략	1. 개요
	2. 국내‧외 현황
	3. 핵심기술 구성 및 선정 배경
	4. 비전 및 목표
	5. 중분류별 추진전략

산업

저탄소화

Ⅰ. 철강‧시멘트 기술개발 전략	1. 개요
	2. 국내‧외 현황
	3. 핵심기술 구성 및 선정 배경
	4. 비전 및 목표
	5. 중분류별 추진전략
Ⅱ. 석유화학 기술개발 전략	1. 개요
	2. 국내‧외 현황
	3. 핵심기술 구성 및 선정 배경
	4. 비전 및 목표
	5. 중분류별 추진전략
Ⅲ. 산업공정 고도화 기술개발 전략	1. 개요
	2. 국내‧외 현황
	3. 핵심기술 구성 및 선정 배경
	4. 비전 및 목표
	5. 중분류별 추진전략
Ⅳ. CCUS 기술개발 전략	1. 개요
	2. 국내‧외 현황
	3. 핵심기술 구성 및 선정 배경
	4. 비전 및 목표
	5. 중분류별 추진전략

에너지 효율

Ⅰ. 수송효율 기술개발 전략	1. 개요
	2. 국내‧외 현황
	3. 핵심기술 구성 및 선정 배경
	4. 비전 및 목표
	5. 중분류별 추진전략
Ⅱ. 건물효율 기술개발 전략	1. 개요
	2. 국내‧외 현황
	3. 핵심기술 구성 및 선정 배경
	4. 비전 및 목표
	5. 중분류별 추진전략
Ⅲ. 디지털화 기술개발 전략	1. 개요
	2. 국내‧외 현황
	3. 핵심기술 구성 및 선정 배경
	4. 비전 및 목표
	5. 중분류별 추진전략

참고2		탄소중립 기술혁신 10대 핵심기술

□ 10대 핵심기술 정의

□ 10대 핵심기술 개발방향 요약

기술혁신으로 2050 대한민국 탄소중립 견인

* 혁신적 탄소감축 수단을 지속 공급하는 기술혁신 생태계 마련

글로벌 선도기술 확보

’40년 선도국 대비 95%

탄소중립 기술 확산

’50년 산업 무탄소 전환

저탄소 新산업 창출

저탄소 新산업 생태계 구축

범부처 협업을 통해 혁신기술이

상용화로 이어지는 전주기 지원 강화

| 기술개발 |

탄소중립 기술혁신 10대 핵심기술 개발 전략 제시

태양광·풍력

수소

태양전지 효율

(現) 27%(상용 23) → (’30) 35% → (’50) 40%

풍력 발전기 용량

(現) 5.5MW → (’30) 15MW → (’40) 20MW

수소충전소 공급가(원/kg)

(現) 7,000 → (’30) 4,000 → (’40) 3,000

수소 발전단가(원/kWh)

(現) 250 → (’30) 141 → (’40) 131

철강·시멘트

석유화학

산업공정

고도화

수소환원제철 기술 연·원료대체율(수소)

(現) 0% → (’40) 100%

시멘트 석회석 대체가능율

(現) 0% → (’40) 8%

탄소중립원료 제품 가격경쟁력 반도체·디스플레이 공정가스

(동종 석유화학제품 대비)                배출저감기술 효율

(現) 150% → (’40) 100%        (現) 80% → (’40) 95%

산업공정 에너지효율 설계오차

(現) 30% → (’30) 5% 수준

시멘트 순환연료 대체가능율

(現) 24% → (’40) 65%

(’40) AI기반 차세대 계통 운영시스템 적용

계통 운영시스템 적용

(’30) 20% 이상 저감

데이터센터 전력 소모

디지털화

(現) 130% → (’45)105%

제로에너지 건축비(리모델링 대비)

(’30) 30% 향상 기술 확보

건물 에너지 효율

건물효율

(現) 1.6kg/분 → (’30) 7.2kg/분

수소 고속충전기술

(現) 250Wh/kg → (’45) 600Wh/kg(상용화)

차세대전지 배터리 밀도

수송효율

(現) 연구중 → (’40) 100%

CO2 전환 제품 가격경쟁력

(기존 시장가 대비)

(現) $60/톤 → (’30) $30/톤

- (’50) 20$/톤

CO2 상용급 포집 가격경쟁력

CCUS

(現) 120~150% → (’30) 100% → (’45) 85%

바이오연료 가격경쟁력

(동종 화석연료 대비)

바이오 에너지