보도일시	2021. 5. 5.(수) 조간(온라인 5. 4. 12:00)부터 보도해 주시기 바랍니다.
배포일시	2021. 5. 4.(화) 09:00
담당	부처	부서	담당과장	담당자
	과학기술정보통신부	우주기술과	황성훈(044-202-4640)	박성동 서기관(4643)
	국토교통부	공간정보진흥과	김형철(044-201-3469)	안종태 사무관(3471)
	한국항공우주연구원	위성연구소	김성훈 소장(042-860-2426)
차세대중형위성 1호(국토위성)가 관측한 위성영상 최초 공개

□ 과학기술정보통신부(장관 최기영, 이하 ‘과기정통부’)와 국토교통부(장관 직무대행 윤성원, 이하 ‘국토부’)는 지난 3월 22일 카자흐스탄 바이코누르 발사장에서 성공적으로 발사된 ‘차세대중형위성 1호(국토위성)’가 촬영한 고해상도의 관측영상을 최초로 공개했다.

ㅇ 차세대중형위성 1호는 한국항공우주연구원(원장 이상률, 이하 ‘항우연’)에서 국내 독자 개발한 정밀지상관측용 위성으로 3월 23일에 목표 궤도에 안착한 이후, 최근까지 위성 본체와 탑재체에 대한 모든 기능시험을 완료하고, 시험 영상을 촬영하여 검·보정* 작업에 착수하는 등 위성의 정상운영을 위한 준비를 하고 있다.

*  위성 기능시험 완료 후, 촬영된 위성 원시영상 자료를 복사·기하·공간 보정 기술 등을 적용하여 사용자 요건에 충족하도록 위성 영상 품질을 향상시키는 작업

ㅇ 이번에 첫 공개된 차세대중형위성 1호의 위성영상은 현재 검·보정을 위한 시험운영기간*임에도 불구하고 서울 잠실 종합운동장의 모습이 선명하게 촬영되는 등 우수한 성능을 보여주고 있으며, 영상은 향후 검·보정 과정을 통해 품질이 더욱 향상될 예정이다.

*  고도 497.8km의 궤도에서 초기운영과정을 거쳐 10월 이후부터 본격적인 표준영상제품을 사용자에게 제공 예정

□ 위성 영상의 주활용부처인 국토부는 항우연으로부터 제공받은 관측영상을 국토지리정보원(원장 사공호상, 이하 ‘지리원’) 내에 설치된 국토위성센터에서 고품질 정밀정사영상*으로 가공한 후 수요기관에 제공함으로써, 국토·자원 관리, 재해·재난 대응 등 공공·민간의 서비스 분야에 활용될 수 있도록 할 계획이다.

*  위성영상을 높이차나 기울어짐 등 지형기복에 의한 기하학적 왜곡을 보정하고 모든 물체를 수직으로 내려다보았을 때의 모습으로 변환한 영상

□ 과기정통부 이창윤 거대공공연구정책관은 “차세대중형위성 1호가 지난 3월 발사한 이후, 우수한 성능의 초기영상을 보내오는 등 시험운영을 성공적으로 수행 중이다.”면서,

ㅇ “차세대중형위성 1호의 관측영상 정보를 통해 효율적인 국토‧자원관리, 재해‧재난 대응 등 국민이 체감할 수 있는 정밀지상관측영상을 적기에 제공하도록 적극 지원해 나가겠다.”라고 말했다.

붙임  1. 차세대중형위성 1호 첫 관측 시험영상

2. 차세대중형위성 1호 개요

3. 차세대중형위성 1호 영상 제작 절차 및 활용 분야

	이 자료에 대하여 더욱 자세한 내용을 원하시면 과학기술정보통신부 박성동 서기관(총괄)(☎ 044-202-4643), 국토교통부 안종태 사무관(☎ 044-201-3471)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임 1		차세대중형위성 1호 첫 관측 시험영상

< 2021년 4월 8일 관측 영상 – 잠실종합운동장(서울)>

붙임 2		차세대중형위성 1호 개요

□ 사업목표

ㅇ 500kg급 차세대중형위성 표준 플랫폼 확보 및 정밀 지상관측용 (해상도 : 흑백 0.5m급, 칼라 2m급) 중형위성 1호 국내독자 개발

□ 추진체계

ㅇ 주관기관 : 한국항공우주연구원

※ 참여부처 : 과학기술정보통신부(주관부처), 국토교통부(主 활용부처)

◦ 사업기간 및 예산 : ’15.3 ~ ’21.6월, 1,579.2억원*

* 과기정통부 1,128억원, 국토부 451.2억원

◦ 발사일 : ’21년 3월 22일

◦ 발사장 및 발사체 : 바이코누르 우주센터(카자흐스탄), 소유즈 2.1a

◦ 주요임무

- 국토‧자원관리, 재해재난 대응 관련 공공부문 수요 대응 및 국가공간정보 활용 서비스 제공을 위한 정밀지상관측 영상 제공

- 국가 위성산업 육성 및 수출 산업화에 기여

□ 주요제원

	▶ 궤도 : 497.8 km 태양동기 원궤도 ▶ 무게 : 540kg ▶ 운용 수명 : 4년 ▶ 해상도 : 흑백 0.5m급, 컬러 2m 급 ▶ 관측폭 : 12 km 이상

붙임 3		차세대중형위성 1호 영상 제작 절차 및 활용 분야

□ 촬영 및 영상 제작 절차

① (촬영수요 수집 - 지리원) 국토부 소속ㆍ산하기관 등을 대상으로 국토위성 촬영 수요를 조사하여 항우연에 전달

② (촬영계획 수립·촬영 - 항우연) 국토부, 환경부 등 활용기관의 촬영 수요를 종합하여 촬영계획 수립

③ (표준영상 생성 - 항우연) 원시 영상자료를 기초 보정처리(위성 궤도・자세정보 입력)하여 70m급 위치정확도의 표준영상 생성

④ (정사영상 제작 - 지리원) 표준영상을 정밀 보정처리(위치・왜곡영상 등 보정)하여 1m급 위치정확도의 정사영상 제작

< 위성영상 제작절차 >

항공우주연구원						국토위성센터
촬영	⇨	위성정보 직수신	⇨	표준영상 생성 (위성 궤도・자세정보 등 보정처리)	⇨	정사영상 제작 (위치・왜곡영상 등 보정처리)		⇨	제공 및 활용

□ 활용 분야

ㅇ (국토 관리) 토지이용·지형·수계·기반시설 등에 대한 주기적 모니터링(기간 단축 2년 → 4.6일)을 통해 국토 이용·변화 관리

* 동일지역 재촬영 가능 주기: 약 4.6일 / 1-2호기 간 촬영 시간차 : 약 45분

ㅇ (재난 대응) 재난·재해 등 발생 지역의 피해 정도 파악, 복구계획 수립 지원 등을 위한 분석자료 제공

ㅇ (공간정보 산업 지원) 고정밀·고품질의 지상관측영상을 디지털 국토정보 구축과 다양한 융·복합 산업에 활용

ㅇ (해외진출 지원) 해외지역 촬영영상을 각종 서비스 플랫폼과 연계·제공하여, 해외 사업 발굴 등 지원